Информация об изделии / Указания по безопасности

# Информация для пользователей Российской федерации

> Использование дополнительных принадлежностей
> Указания по безопасности

## Использование дополнительных принадлежностей

Фирма EPSON не несет никакой ответственности за любые повреждения или проблемы, возникшие при использовании любых дополнительных принадлежностей и расходных материалов, кроме обозначенных как Original EPSON Products (Оригинальные изделия фирмы EPSON) или EPSON Approved Products by EPSON (Изделия, сертифицированные фирмой EPSON).

[К началу]

## Указания по безопасности

| Предупреждение:

| Данное устройство должно быть заземлено. На табличке, прикрепленной на корпусе принтера, указано его номинальное напряжение питания. Проверьте, что принтер подключен именно к такому напряжению питания. Важно: Провода сетевого ввода в принтер имеют изоляцию следующих цветов: Желто-зеленый — Земля Синий — Нейтральный Коричневый — Под напряжением

Если необходимо подсоединить вилку сетевого шнура:
Так как маркировка изоляции проводов у сетевого шнура может не соответствовать цветной маркировке контактных клемм внутри вилки, действуйте следующим образом:

- Желто-зеленый провод следует подключать внутри вилки к клемме с буквой E или с символом заземления ().

- Синий провод подсоедините в вилке к клемме с буквой N.

- Коричневый провод подсоедините в вилке к клемме с буквой L.

- При повреждении вилки замените сетевой шнур целиком или обратитесь за технической помощью к квалифицированному электрику.

- Перегоревшие предохранители заменяйте предохранителями соответствующего размера и номинала по току.

[К началу]

Предыдущая | Следующая