Печать в Macintosh

# Задание установок в диалоговом окне Layout (Макет)

> Задание установки Fit to Page (В размер листа)
> Задание установки Watermark (Водяной знак)
> Задание установки Multi-Page (Многостраничность)
> Задание установки Print Order (Порядок страниц)

С помощью установок драйвера принтера, находящихся в диалоговом окне Layout (Макет), вы можете изменять макет страницы вашего документа. Чтобы открыть это диалоговое окно, щелкните в меню File (Файл) вашего приложения на Print (Печать) и потом в диалоговом окне Print (Печать) щелкните на кнопке пиктограммы Layout (Макет) .

Диалоговое окно Layout (Макет) позволяет вам автоматически подгонять формат документа под размер страницы, печатать на одном листе бумаги две или четыре страницы, печатать изображения плакатных размеров, увеличивая одну страницу таким образом, чтобы она занимала несколько страниц, печатать на документе водяные знаки или задавать порядок печати для вашего задания на печать. Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

## Задание установки Fit to Page (В размер листа)

Вы можете пропорционально увеличивать или уменьшать размер изображения, чтобы подогнать его под выбранный размер страницы. Для этого поставьте флажок в клетку Fit to Page (В размер листа), а потом выберите в списке Output Paper Size (Размер используемой бумаги) размер бумаги.

[К началу]

## Задание установки Watermark (Водяной знак)

Для печати на вашем документе водяного знака поставьте в диалоговом окне Layout (Макет) флажок в клетке Watermark (Водяной знак).

В списке Name (Название) выберите водяной знак, который вы хотите печатать, потом укажите его расположение, размер, цвет и интенсивность. Вы можете менять позицию и размер водяного знака, перетаскивая его мышкой в окне просмотра слева.

Вы также можете добавлять в список Name (Название) свои водяные знаки, созданные из текста или картинки. Выполните указанные ниже действия.

| Щелкните на кнопке Add/Del (Добавить/удалить), расположенной около списка Name (Название). Появится следующее диалоговое окно.

| Чтобы использовать в качестве водяного знака изображение, щелкните на кнопке Add PICT (Добавить рисунок). Укажите нужный файл с изображением и потом щелкните на Open (Открыть).

> Для создания водяного знака на основе текста щелкните на кнопке Add Text (Добавить текст). В окно Text (Текст) введите текст, выберите стиль и шрифт текста, потом щелкните на OK.

| Ф диалоговом окне Watermark (Водяной знак) в списке Mark Name (Название знака) появится имя файла с рисунком или текст водяного знака. Чтобы изменить название изображения водяного знака, щелкните на нем в этом списке, а потом введите новое имя. Когда в списке Name (Название) выбран текстовый водяной знак, вы можете редактировать текст или изменять шрифт и стиль текста, для чего нужно щелкнуть на кнопке Edit Text (Правка текста).

| Чтобы добавить ваш водяной знак к списку Name (Название) в диалоговом окне Layout (Макет), щелкните на OK.

[К началу]

## Задание установки Multi-Page (Многостраничность)

Поставьте флажок в клетке Multi-Page (Многостраничность), чтобы вы могли выбирать между установками N-up и Poster (Плакат). Обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Задание установки N-up

Для печати двух или четырех страниц вашего документа на одном листе бумаги нужно в диалоговом окне Layout (Макет) выбрать для установки Multi-Page (Многостраничность) параметр N-up.

Когда выбран параметр N-up, вы можете задавать следующие установки:

2 Pages (2 страницы) 4 Pages (4 страницы) | Печатает две или четыре страницы вашего документа на одном листе бумаги.
Page Order (Порядок страниц) | Позволяет задать порядок, в котором эти страницы будут печататься на листе бумаги.
Print page frames (Печатать рамки страниц) | Вокруг каждой страницы, из напечатанных на листе, печатает рамку.

### Задание установки Poster (Плакат)

Одностраничный документ можно увеличить таким образом, чтобы он печатался на 4, 9 или 16 страницах бумаги. Выберите для установки Multi-Page (Многостраничность) параметр Poster (Плакат), чтобы печатать изображение плакатных размеров.

Вы можете задавать следующие установки.

1 page covers xx sheets (1 страница занимает хх листов) | Указывает, на скольких печатных страницах бумаги будет располагаться увеличенная страница документа. Вы можете выбрать 4, 9 или 16 страниц.
Overlapping Alignment Marks (Перекрывающиеся метки для выравнивания) | Изображения немного перекрываются и печатаются маркеры выравнивания, чтобы изображения можно было более точно выровнять.
Trim Lines (Линии подгонки) | Печатает на изображениях граничные линии, чтобы указать вам, где нужно подгонять страницы.
Panel Selection (Выбор панели) | Щелкните на панелях, которые вы не хотите печатать, а потом щелкните на кнопке OK, чтобы напечатать оставшиеся панели.

Если вы не хотите печатать весь плакат, а напечатать только несколько панелей, то щелкните на Panel Selection (Выбор панели), потом щелкните на панелях, которые вы не хотите печатать и затем щелкните на OK. Будут напечатаны только те панели, на которых вы не щелкали.

[К началу]

## Задание установки Print Order (Порядок страниц)

Вы можете указать в каком порядке должны печататься ваши задания на печать. При печати нескольких копий вашего документа выберите Collate (Подбор), чтобы печатать по одному документу за раз. Чтобы напечатать ваш документ в обратном порядке, начиная с последней страницы, выберите Reverse Order (Обратный порядок).

[К началу]

Предыдущая | Следующая