Как сделать / Обслуживание

# Чистка принтера

Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, нужно несколько раз в год тщательно его чистить.

| Выдерните сетевой кабель принтера.

| Удалите из податчика листов всю бумагу.

| С помощью мягкой кисти осторожно удалите с податчика листов всю пыль и грязь.

| Если внешний корпус или внутренняя часть податчика листов загрязнились, очистите их с помощью мягкой чистой материи, слегка увлажненной мягким моющим средством. При это крышка принтера должна быть закрыта, чтобы вода не попала внутрь.

| Если внутренняя часть принтера случайно запачкалась чернилами, то вытрите их влажной материей.

| Предупреждение:

| Соблюдайте осторожность и не дотрагивайтесь до механизмов внутри принтера.

| Предостережения:

| Никогда для чистки принтера не используйте спирт или растворители. Эти химические вещества могут повредить компоненты принтера и его корпус.

| Соблюдайте осторожность, чтобы на механизмы принтера или на его электронные компоненты не попала вода.

| Не используйте абразивную или жесткую кисть.

| Не распыляйте внутри принтера смазочные вещества. Неподходящая смазка может привести к поломке механизма. Если принтер нуждается в смазке, то обратитесь к вашему дилеру или к сертифицированному специалисту по обслуживанию.

[К началу]

Предыдущая | Следующая