| Основная страница > Печать > Обслуживание # Проверка дюз печатающей головки Утилита проверки дюз (для Windows) Утилита проверки дюз (для Mac OS X) Если получившийся отпечаток слишком бледный или на нем отсутствуют некоторые точки, можно попытаться выявить проблему, проверив дюзы печатающей головки. Проверить дюзы печатающей головки можно с компьютера при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера. Перед проверкой дюз печатающей головки убедитесь, что рычаг лотка находится в верхней позиции. Предостережение
Не придерживайте передний лоток при перемещении рычага. Не перемещайте рычаг лотка во время печати.
Примечание:
Перед перемещением переднего лотка убедитесь, что он не выдвинут и на нем нет бумаги и других предметов.
## Утилита проверки дюз (для Windows) Для проверки дюз при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) сделайте следующее.
| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках, лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер и рычаг лотка находится в верхней позиции.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Nozzle Check (Проверка дюз).
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок. Из значка принтера на панели задач
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
К началу ## Утилита проверки дюз (для Mac OS X) Для проверки дюз при помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) сделайте следующее.
| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках, лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер и рычаг лотка находится в верхней позиции.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Откройте диалоговое окно Epson Printer Utility 4.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Nozzle Check (Проверка дюз).
| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.
К началу |