| Основная страница > Печать > Решение проблем # Замятие бумаги Предотвращение замятия бумаги
| Отмените текущее задание печати. См. раздел Отмена печати
| Поднимите сканирующий блок.
| Извлеките всю бумагу внутри, включая все оторванные кусочки.
Предостережение
Будьте осторожны и не прикасайтесь к плоском белому шлейфу внутри устройства.
| Закройте сканирующий блок.
Если бумага застряла в области податчика или переднего лотка, аккуратно выньте бумагу.
| Следуйте указаниям на ЖК-дисплее.
## Предотвращение замятия бумаги Если бумага застревает слишком часто, проверьте следующее: бумага гладкая, не закручена и не сложена; используется высококачественная бумага; в податчике бумага лежит стороной для печати вверх; вы встряхнули пачку бумаги перед загрузкой ее в податчик; верхний край пачки не выше стрелки на боковой направляющей; количество листов в пачке не превышает предела, указанного для этой бумаги. См. раздел Возможность загрузки носителей боковая направляющая прилегает к левому краю бумаги; устройство стоит на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания принтера. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно. К началу |