| Основная страница > Печать > Обслуживание # Калибровка печатающей головки Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальны полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) драйвера принтера. См. соответствующие разделы ниже. Примечание:
Не отменяйте печать кнопкой Stop/Clear (Стоп/Сброс), когда утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) печатает тестовый шаблон.
Перед калибровкой печатающей головки убедитесь, что рычаг лотка находится в верхней позиции. Предостережение
Не придерживайте передний лоток при перемещении рычага. Не перемещайте рычаг лотка во время печати.
Примечание:
Перед перемещением переднего лотка убедитесь, что он не выдвинут и на нем нет бумаги и других предметов.
## Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Windows) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках, лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер и рычаг лотка находится в верхней позиции.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Щелкните значок принтера на панели задач правой кнопкой мыши и выберите Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
Если на панели задач нет значка принтера, обратитесь к следующему разделу, чтобы добавить значок. Из значка принтера на панели задач
| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.
К началу ## Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) (для Mac OS X) Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Удостоверьтесь, что на ЖК-дисплее нет предупреждений и сообщений об ошибках, лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер и рычаг лотка находится в верхней позиции.
| Загрузите в податчик листов бумагу формата A4.
| Откройте диалоговое окно Epson Printer Utility 4.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).
| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.
К началу |