| Основная страница > Сканирование > Сканирование оригиналов # Сканирование в профессиональном режиме Сканирование в профессиональном режиме с помощью планшета Сканирование в профессиональной режиме с помощью автоподатчика См. раздел Доступные возможности сканера. При выборе режима Professional (Профессиональный) отобразится окно Professional (Профессиональный) приложения Epson Scan. Если необходимо выполнить сканирование документов в Профессиональном режиме поместив их на планшет, см. Сканирование в Профессиональном режиме с помощью планшета. для получения инструкций. Если необходимо выполнить сканирование документов в Профессиональном режиме поместив их в автоподатчик, см. Сканирование в профессиональной режиме с помощью автоподатчика. для получения инструкций. ## Сканирование в Профессиональном режиме с помощью планшета См. раздел Доступные возможности сканера.
| Положите оригинал на планшет. См. Руководство пользователя для получения интсрукций.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск сканирования.
| Выберите режим Professional (Профессиональный) в списке Mode (Режим). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Document Type (Тип документа), и выберите Reflective (Непрозрачный).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Document Source (Источник документа), и выберите Document Table (Планшет).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции), и выберите Document (Документ) или Photo (Фото).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Image Type (Тип изображения), и выберите подходящий тип изображения.
Параметр Image Type (Тип изображения) | Тип сканируемого изображения
24-bit Color (Цветной 24 бита) | Цветные фотографии
Color Smoothing (Сглаживание цветов) | Цветная графика, например, диаграмма
8-bit grayscale (Серый 8 бит) | Черно-белые фотографии с несколькими оттенками серого
Black & White (Черно-белый) | Документы, содержащие черный текст и/или штриховой рисунок
Примечание:
При выборе 8-bit Grayscale (Серый 8 бит) или Black&White (Черно-белый) вы также можете настроить параметр Image Option (Параметр изображения) как описано ниже.
Параметр Image Option (Параметр изображения) | Описание
None (Нет) | Параметр Image Option (Параметр изображения) не применяется
Color Enhance (Улучшение цвета): Red (Красный) | Усиливает красную составляющую при сканировании.
Color Enhance (Улучшение цвета): Green (Зеленый) | Усиливает зеленую составляющую при сканировании.
Color Enhance (Улучшение цвета): Blue (Синий) | Усиливает синюю составляющую при сканировании.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Resolution (Разрешение), и выберите подходящее разрешение для сканируемого оригинала. Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения.
| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений. Откроется окно Preview (Просмотр) с вашим изображением. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Если необходимо, щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Target Size (Размер назначения) и выберите выходной размер сканируемого изображения. Вы можете сканировать изображение, сохраняя оригинальный размер, или изменять размер изображения с помощью параметра Target Size (Размер назначения). Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Если необходимо, настройте качество изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как было запущено сканирование. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх ## Сканирование в Профессиональном режиме с помощью автоподатчика См. раздел Доступные возможности сканера.
| Загрузите первую страницу документа в автоподатчик. См. Руководство пользователя для получения интсрукций.
| Запустите Epson Scan. Подробнее об этом — в разделе Запуск сканирования.
| Выберите режим Professional (Профессиональный) в списке Mode (Режим). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Document Type (Тип документа), и выберите Reflective (Непрозрачный).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Document Source (Источник документа) и выберите ADF (Автоподатчик).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции), и выберите Document (Документ).
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Image Type (Тип изображения), и выберите подходящий тип изображения.
Параметр Image Type (Тип изображения) | Тип сканируемого изображения
24-bit Color (Цветной 24 бита) | Цветные фотографии
Color Smoothing (Сглаживание цветов) | Цветная графика, например, диаграмма
8-bit grayscale (Серый 8 бит) | Черно-белые фотографии с несколькими оттенками серого
Black & White (Черно-белый) | Документы, содержащие черный текст и/или штриховой рисунок
Примечание:
При выборе 8-bit Grayscale (Серый 8 бит) или Black&White (Черно-белый) вы также можете настроить параметр Image Option (Параметр изображения) как описано ниже.
Параметр Image Option (Параметр изображения) | Описание
None (Нет) | Параметр Image Option (Параметр изображения) не применяется
Color Enhance (Улучшение цвета): Red (Красный) | Усиливает красную составляющую при сканировании.
Color Enhance (Улучшение цвета): Green (Зеленый) | Усиливает зеленую составляющую при сканировании.
Color Enhance (Улучшение цвета): Blue (Синий) | Усиливает синюю составляющую при сканировании.
| Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Resolution (Разрешение), и выберите подходящее разрешение для сканируемого оригинала. Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения.
| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений. Откроется окно Preview (Просмотр) с вашим изображением. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования.
| Если необходимо, щелкните стрелку, чтобы раскрыть список Target Size (Размер назначения) и выберите выходной размер сканируемого изображения. Вы можете сканировать изображение, сохраняя оригинальный размер, или изменять размер изображения с помощью параметра Target Size (Размер назначения). Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения.
| Если необходимо, настройте качество изображения. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения.
| Положите первую страницу документа поверх остальных страниц, затем загрузите документ полностью (до 30 стр. или стопка толщиной до 3 мм) в автоподатчик.
| Щелкните Scan (Сканировать).
Дальнейшие ваши действия зависят от того, как было запущено сканирование. Подробнее об этом — в разделе Завершение сканирования. Верх |