| Основная страница > Печать > Обращение с бумагой и CD/DVD # Загрузка конвертов Для загрузки конвертов сделайте следующее.
| Поднимите подставку для бумаги и выдвиньте ее удлинитель.
| Откройте переднюю крышку. Затем, выдвиньте приемный лоток.
Удостоверьтесь, что рычаг лотка находится в верхней позиции. Предостережение
Не придерживайте передний лоток при перемещении рычага. Не перемещайте рычаг лотка во время печати.
Примечание:
Перед перемещением переднего лотка убедитесь, что он не выдвинут и на нем нет бумаги и других предметов.
| Передвиньте боковую направляющую влево.
| Загрузите конверты под выступами короткой стороной вперед, закрывающейся стороной вниз, клапаном влево. Придвиньте боковую направляющую к левому краю конвертов (но не слишком плотно).
Примечание:
Конверты могут быть различной толщины и жесткости. Если общая толщина пачки конвертов больше 10 мм, сожмите конверты перед загрузкой. Если качество печати ухудшается при загрузке пачки конвертов, загружайте конверты по одному. Не используйте скрученные или согнутые конверты. Перед загрузкой убедитесь, что клапан конверта закрыт и не смят. Перед загрузкой рекомендуется разгладить передний край конверта. Не используйте слишком тонкие конверты — они могут скрутиться во время печати.
Инструкции по печати смотрите в следующем разделе. Печать на конвертах |