| Основная страница > Печать > Дополнительные возможности устройства # Параметры Bluetooth При необходимости настройте параметры соединения Bluetooth на ЖК-дисплее. Возможно вам потребуется ввести пароль, в зависимости от настроек Bluetooth-совместимого устройства Кнопками , , и выберите нужный режим.
| Выберите режим Setup (Настройка) в меню Home (Главное).
| Выберите Bluetooth Settings (Настройки Bluetooth).
Примечание:
Если настройки параметров Bluetooth на ЖК-дисплее недоступны, возможно, адаптер подключен неправильно. Отключите и заново подключите адаптер к устройство. См. раздел Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth
| Выполните необходимые настройки.
| Измените значения всех элементов. Подробнее о параметрах Bluetooth — в следующей таблице.
Параметр | Значения | Описание
BT PIN Code Set (Установ. PIN кода BT) | Любое четырехзначное число (по умолчанию — 0000) | Этот параметр позволяет назначать четырехзначный пароль, который необходимо вводить перед печатью, если для параметра BT Mode (Режим BT) выбрано значение Pairing (Сопряжение) либо для параметра BT Encryption (Кодировка сигнала BT) выбрано On (Вкл.). В зависимости от настроек вашего Bluetooth-совместимого устройства, возможно, вам потребуется ввести пароль, указанный на ЖК-дисплее в ваше устройство.
BT Printer ID Set (Установ. ID интер-са BT) | имя принтера (номер) (по умолчанию — 1) | Если в пределах диапазона действия устройства находятся несколько принтеров, поддерживающих технологию Bluetooth, для различия между принтерами назначьте каждому из них номер от 0 до 9. Для вступления в силу изменения этого параметра выключите принтер и снова включите его.
BT Mode (Режим BT) | Discoverable (Видимый) | В этом режиме все устройства, поддерживающие технологию Bluetooth, могут находить этот принтер и печатать на нем.
Not Discoverable (Скрытый) | В этом режиме неизвестные устройства не могут получать доступ к принтеру. Для печати в этом режиме необходимо сначала обнаружить и запомнить устройство в режиме Discoverable (Видимый). После того, как устройство было обнаружено в режиме Discoverable (Видимый), можно использовать режим Not Discoverable (Скрытый).
Pairing (Сопряжение) | В этом режиме устройство требует ввода пароля из четырех цифр, чтобы начать обмен данными и печать на устройстве.
BT Encryption (Шифрование BT) | On (Вкл.)/Off (Выкл.) (по умолчанию — Off (Выкл.)) | Выберите On (Вкл.), чтобы шифровать данные. В режиме BT Encryption (Шифрование BT) устройство требует ввода пароля из четырех цифр, чтобы начать обмен данными и печать на устройстве.
BT Device Address (Адрес BT устройства) | Устанавливается во время сборки (например) 11-11-11-11-11-11 | Отображает уникальный адрес Bluetooth для принтера.
См. раздел Об адаптере для фотопечати Bluetooth См. раздел Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth См. раздел Установка пароля Bluetooth [Set BT PIN Code (Установ. PIN кода BT)] См. раздел Печать с помощью технологии Bluetooth |