| Основная страница > Приложение > Обслуживание # Очистка устройства Очистка внешних деталей устройства Очистка внутренних деталей устройства ## Очистка внешних деталей устройства Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год следующим образом. Никогда не очищайте устройство спиртом или растворителем. Химические составы могут повредить принтер. Для очистки сенсорной панели используйте только чистую сухую мягкую ткань. Не используйте жидкости или химические средства. Для очистки стекла планшета также используйте сухую, мягкую и чистую ткань. Если стекло запачкано жирными или другими трудноудаляемыми пятнами, смойте их небольшим количеством чистящего средства, нанесенного на мягкую ткань. Вытрите насухо оставшуюся жидкость. Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно. Не поцарапайте стекло планшета, не используйте для очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденное стекло снизит качество сканирования. Примечание:
После завершения работы закрывайте приемный лоток и передную крышку, чтобы избежать попадания пыли в устройство.
К началу ## Очистка внутренних деталей устройства Для сохранения хорошего качества отпечатков, прочищайте внутренний ролик следующим образом. Предупреждение
Будьте осторожны и не прикасайтесь к частям внутри принтера.
Предостережение
Не наносите жирные смазки на металлические части под печатающей головкой. Будьте осторожны, не допускайте попадания жидкости на электронные компоненты. Не распыляйте смазки внутри устройства. Излишняя смазка может повредить механизм. Если принтер необходимо смазать, обратитесь в сервисный центр.
| Загрузите несколько листов простой бумаги формата A4.
| Выберите режим Copy (Копирование) в меню Home (Главное).
| Сделайте копию, не размещая документ на планшете, нажав на кнопку Start.
| Если необходимо, повторите шаг 3.
К началу |