| Основная страница > Печать > Дополнительные возможности устройства # Об адаптере для фотопечати Bluetooth Дополнительный адаптер для фотопечати Bluetooth позволяет печатать по беспроводной связи с устройств, поддерживающих беспроводную технологию Bluetooth, например, с мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, цифровых видеокамер, PDA и переносных компьютеров. Примечание:
Хотя адаптер отвечает всем характеристикам Bluetooth, правильная работа со всеми устройствами, поддерживающими беспроводную технологию Bluetooth, не гарантируется. Для использования технологии Bluetooth оба устройства должны поддерживать один и тот же профиль (стандартный для технологии Bluetooth). Устройство поддерживает следующие профили.
Базовый профиль обработки изображений (Basic Imaging Profile, BIP)
Базовый профиль печати (Basic Printing Profile, BPP)
Профиль замены кабеля (Hardcopy Cable Replacement Profile, HCRP)
Профиль вставки объекта (Object Push Profile, OPP)
Всегда проводите операцию сопряжения Bluetooth-совместимых устройств в конфиденциальной обстановке. После сопряжения устройств, убедитесь что устройства находятся в режиме сопряжения.
Дальность связи этого устройства — примерно 10 метров. Однако она может изменяться в зависимости от различных условий, в том числе преград между устройствами, качества сигнала, магнитных полей, статического электричества и электромагнитных помех, программного обеспечения, операционной системы, чувствительности приема и качества работы антенны. См. раздел Подключение и отключение адаптера для фотопечати Bluetooth См. раздел Параметры Bluetooth См. раздел Установка пароля Bluetooth [Set BT PIN Code (Установ. PIN кода BT)] См. раздел Печать с помощью технологии Bluetooth |