| Основная страница > Сканирование > Сканирование оригиналов # Подробные инструкции по настройкам Выбор необходимого разрешения Предварительный просмотр и выделение области сканирования Коррекция цвета и другие настройки изображения Выбор размера отсканированного изображения ## Выбор необходимого разрешения См. раздел Доступные возможности сканера. Вы можете установить настройки разрешения для изображений. Помните, что при более высоком разрешении увеличивается время сканирования, в связи с этим, не устанавливайте разрешение выше требуемого. Чтобы не тратить лишнее время, см. следующую таблицу для выбора подходящего разрешения.
Назначение изображения | Рекомендуемое разрешение
Отправка по электронной почте, размещение на web-сайте, просмотр на экране | 96–150 dpi
Печать | 300 dpi
Конвертировать в текст для редактирования (OCR (Отпическое разпознавание текста) (только для документов) | 400 dpi
Факс | 200 dpi
Увеличение изображения после сканирования на 100% | Увеличивайте значение параметра Resolution (Разрешение). Пропорционально будет увеличен размер отсканированного изображения. Например, если при текущем значении - 300 dpi, разрешение будет увеличено до 600 dpi, зармер изображения увеличится на 200%.
Для выбора разрешения см. один из следующих разделов. Автоматический режим: Выбор разрешения в Автоматическом режиме Простой режим: Выбор разрешения в Простом режиме Офисный режим или Профессиональный режим: Выбор разрешения в Офисном или Профессиональном режиме ### Выбор разрешения в Автоматическом режиме См. раздел Доступные возможности сканера. Разрешение может быть изменено в любой момент. Чтобы выбрать разрешение, сделайте следующее.
| В окне Автоматического режима щелкните Customize (Настроить). Появится окно Customize (Настройки автоматического режима).
| Установите флажок Specify resolution for Full Auto Mode (Установить разрешение в Автоматическом режиме) и выбрите необходимое значение dpi.
### Выбор разрешения в Простом режиме См. раздел Доступные возможности сканера. Для того, чтобы изменить разрешение, сначала выберите Other (Другое) в качестве настройки Destination (Назначение). Щелкните стрелку для раскрытия списка Resolution (Разрешение) и выберите желаемое значение dpi. ### Выбор разрешения в Офисном или Профессиональном режиме См. раздел Доступные возможности сканера. Разрешение может быть изменено в любой момент. Режим Office (Офисный) Режим Professional (Профессиональный) Щелкните стрелку для раскрытия списка Resolution (Разрешение) и выберите желаемое значение dpi. Верх ## Предварительный просмотр и выделение области сканирования См. раздел Доступные возможности сканера. После того как установлены базовые настройки и разрешение, вы можете осуществлять предпросмотр изображения и выбирать или настраивать просматриваемую область изображения в отдельном окне Preview (Предпросмотр). Возможны два способа просмотра. Нормальный просмотр: в этом режиме изображение отображается полностью. Вы можете задавать область сканирования и выполнять различные настройки. Thumbnail (Просмотр миниатюр): в этом режиме изображения отображаются в окне просмотра в виде миниатюр. Epson Scan автоматически определяет границы сканируемой области, выполняет настройки экспозиции и, при необходимости, поворачивает изображение. Примечание:
Предпросмотр миниатюр не доступен, если используется Профессиональный и Офисный режим или сканирование производится с автоподатчика. Должен использоваться нормальный предпросмотр.
| Щелкните Preview (Просмотр). Если необходимо изменить режим просмотра, установите флажок Thumbnail (Миниатюры) (если он доступен) ниже кнопки Preview (Просмотр).
Примечание:
В зависимости от типа документа и других настроек, изменение типа просмотра может быть недоступно.
Epson Scan произведет предварительное сканирование изображений, и откроется окно Preview (Просмотр) в выбранном режиме. Нормальный просмотр Просмотр миниатюр
| Просматривая изображения в нормальном режиме, вы можете выполнить следующие настройки:
Чтобы выбрать область сканирования, щелкните значок автоматического выделения области сканирования. Ваше изображение будет выделено рамкой. Вы можете перемещать область выделения для изменения области сканирования. Подробнее об этом — в разделе Создание области выделения в области предварительного просмотра. Примечание:
Когда вы решите, каким должен быть результирующий размер сканируемого изображения, выберите соответствующую настройку из списка Target Size (Размер назначения), чтобы автоматически создать область выделения, соответствующую выбранному размеру изображения. Подробнее об этом — в разделе Выбор размера отсканированного изображения. Вы можете копировать область выделения и использовать ее для каждого изображения, которое вы собираетесь сканировать с таким же заданным размером.
Чтобы увеличить изображение, щелкните внутри области сканирования и затем щелкните кнопку Zoom (Масштабирование). Epson Scan вновь проведет предварительное сканирование, и увеличенный фрагмент откроется на вкладке Zoom (Масштабирование). Чтобы настроить качество изображения, щелкните область сканирования, которую вы хотите откорректировать и выполните настройки. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения. Просматривая изображения в режиме миниатюр, вы можете выполнить следующие настройки. Чтобы увеличить миниатюру, дважды щелкните по данной миниатюре либо щелкните по ней один раз и затем перейдите на вкладку Full Size (Полный размер) (в верхней части окна Preview (Просмотр)). (Эта функция доступна только при сканировании нескольких изображений.) Чтобы повернуть изображение или отобразить его зеркально, щелкните миниатюру и затем щелкните либо значок поворота , либо значок зеркального отображения . Примечание:
Если изображение повернуто неверно, обратитесь к разделу Изображения повернуты неверно.
Чтобы выделить область сканирования, обрезав таким образом исходное изображение, создайте вокруг нужной части изображения рамку и перемещайте ее. Подробнее об этом — в разделе Создание области выделения в области предварительного просмотра. Чтобы настроить качество изображения, щелкните изображение или область сканирования, которую вы хотите откорректировать и выполните настройки. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения. Чтобы применить выполненные настройки ко всем изображениям, щелкните кнопку All (Все). ### Создание области выделения в области предварительного просмотра Область выделения — это рамка, которой можно обвести часть изображения в окне предварительного просмотра, чтобы отметить ее для сканирования. Вы можете двигать облатсь выделения и настраивать ее размер. Если просмотр происходит в нормальном режиме, вы можете созвавать несколько областей выделения (до 50) для одного изображения, чтобы сканировать разные области изображения в отдельные файлы.
| Для создания области переместите курсор мыши на изображение в окне предварительного просмотра. Указатель примет вид перекрестья.
Примечание:
Если просмотр осуществляется в нормлаьном режиме и на планшете расположена только одна фотография, вы можете щелкнуть иконку автоопределения для автоматического создания области выделения и перейти к шагу 3.
| Расположите курсор в той части изображения, откуда будет начинаться область выделения, и щелкните в этой точке. Удерживая кнопку мыши, проведите указатель мыши по изображению к противоположному углу желаемой области выделения. Отпустите кнопку мыши. На изображении появится область выделения в виде движущейся пунктирной линии.
| Чтобы настроить область выделения, выполните следующее.
Для перемещения области выделение расположите курсор внутри области. Указатель меняется на изображение руки. Щелкните и перетащите область в любое место окна предварительного просмотра. Для изменения размера области выделения, расположите курсор над краем или углом области. Указатель примет форму двойной стрелки. Щелкните и перетащите край или угол области, чтобы изменить размер области выделения. Примечание:
Если при перемещении области выделения удерживать клавишу Shift, то область можно будет перемещать только строго по горизонтали или по вертикали. Если при изменении размера области выделения удерживать клавишу Shift, то область изменится в размерах с сохранением пропорций. Для достижения наилучшего результата и экспозиции изображения, убедитесь, что все границы области выделения расположены внутри просматриваемого изображения. Не включайте в область выделения ничего находящегося вокруг просматриваемого изображения.
| Если просмотр осуществляется в нормальном режиме, вы можете созавать несколько областей выделения (до 50) для одного изображения. Просто нарисуйте их как описано в шагах 1-3, или щелкните значок копирования области выделения для создания дополнительных областей такого же размера. Вы можете перемещать области выделения или изменять их размер, как описано в шаге 3. Чтобы удалить область, щелкните внутри выбранного выделения и затем щелкните значок удаления области.
Примечание:
Если вы отметили несколько областей сканирования, щелкните кнопку All (Все) в окне Preview (Просмотр) до начала сканирования. Иначе будет отсканирована только последняя выделенная область.
Верх ## Коррекция цвета и другие настройки изображения См. раздел Доступные возможности сканера. После того как вы просмотрели изображения и настроили область сканирования, вы можете, если необходимо, настроить качество изображения. С помощью EPSON Scan можно выполнять различные настройки цвета, резкости, контраста и других параметров, отвечающих за качество изображения. Перед выполнением дополнительных настроек убедитесь, что вы выбрали нужное изображение или область выделения. Для регулировки цвета и других настроек изображения, см. один из следующих разделов. Офисный режим: Регулировка цвета и других настроек изображения в Офисном режиме Простой режим: Регулировка цвета и других настроек изображения в Простом режиме Профессиональный режим: Регулировка цвета и других настроек изображения в Профессиональном режиме ### Регулировка цвета и других настроек изображения в Офисном режиме См. раздел Доступные возможности сканера. В следующей таблице приведены настройки, доступные в Офисном режиме. Подробнее об этих настройках см. в справке по Epson Scan. Примечание:
Если вы сканируете несколько изображений одновременно и хотите применить настройки для всех изображений или областей сканирования, щелкните All (Все) в окне Preview (Просмотр) перед началом установки настроек.
Параметр | Описание
Unsharp Mask (Повышение резкости) | Установите флажок, чтобы отрегулировать резкость изображения. Снимите флажок, если не хотите настраивать резкость изображения Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) или Grayscale (Оттенки серого).
Descreening (Удаление растра) | Устраняет штриховой рисунок (муар), который может появиться вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки. Также улучшает качество сканирования изображений из журналов и газет. Эта функция доступна только если для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) или Grayscale (Оттенки серого). Результаты применения функции удаления муара не отображаются в предварительном просмотре изображения, они отображаются только в отсканированном изображении.
Image Option (Параметры изображения) | Text Enhancement (Улучшение текста) | Улучшает качество распознавания текста при сканировании документов. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) и Image Option (Параметры изображения) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого) и Image Option (Параметры изображения) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое) и Image Option (Параметры изображения). Когда для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое), результаты функции Text Enhancement (Улучшение текста) появятся только в отсканированном изображении.
Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация) | Улучшает точность оптического распознавания текста документов в оттенках серого отделяя текст от графики при сканировании. Данная функция доступна когда для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое) и Image Option (Параметры изображения).
Color Enhance (Улучшение цвета) | Улучшает красные, зеленые или синие цвета в отсканированном изображении. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого) и Image Option (Параметры изображения) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое) и Image Option (Параметры изображения).
Brightness (Яркость) | Настройка общей яркости изображения. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое), а также выбраны Image Option (Параметры изображения) и Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация).
Contrast (Контраст) | Настройка контраста между темными и светлыми областями изображения. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое), а также выбраны Image Option (Параметры изображения) и Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация).
Threshold (Порог) | с помощью ползунка отрегулируйте уровень черного для текста и штрихового рисунка, чтобы улучшить распознаваемость символов в программах распознавания текста (OCR). Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое) и не выбраноImage Option (Параметры изображения). - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое), а также выбраны Image Option (Параметры изображения) и Color Enhance (Улучшение изображения)
Примечание:
Для определения уровней красного, зеленого и синего в определенных точках изображения в окне предварительного просмотра щелкните значок и затем щелкните в области изображения. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. В зависимости от типа просматриваемого изображения и выбранных основных настроек некоторые дополнительные настройки применяются автоматически или могут быть недоступными. Вы можете определить насколько точно выполняются настройки Epson Scan, щелкнув кнопкуConfiguration (Конфигурация) и далее изменяя настройки в появившемся окне. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Для отмены всех выполненных настроек и возврата к установкам по умолчанию щелкните кнопку Reset (Сбросить все) (если кнопка доступна).
### Регулировка цвета и других настроек изображения в Простом режиме См. раздел Доступные возможности сканера. В следующей таблице приведены настройки, доступные в Простом режиме. Подробнее об этих настройках см. в справке по Epson Scan. Примечание:
Если вы сканируете несколько изображений одновременно и хотите применить настройки для всех изображений или областей сканирования, щелкните All (Все) в окне Preview (Просмотр) перед началом установки настроек.
Параметр | Описание
Descreening (Удаление растра) | Устраняет штриховой рисунок (муар), который может появиться вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки. Также улучшает качество сканирования изображений из журналов и газет. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого) Результаты применения функции удаления муара не отображаются в предварительном просмотре изображения, они отображаются только в отсканированном изображении.
Backlight Correction (Коррекция фона) | осветляет темные части фотографий, которые были сделаны против света. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Photograph (Фотография) и для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Photograph (Фотография) и для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого)
Color Restoration (Восстановление цвета) | автоматически восстанавливает цвета на поблекших, выцветших фотографиях Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Photograph (Фотография) и для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Photograph (Фотография) и для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого)
Dust Removal (Удаление дефектов) | автоматическое удаление дефектов. Предварительный просмотр изображения не демонстрирует результаты применения функции Dust Removal (Удаление дефектов). Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Photograph (Фотография) и для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Photograph (Фотография) и для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого)
Image Option (Параметры изображения) | Text Enhancement (Улучшение текста) | Улучшает качество распознавания текста при сканировании документов. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Magazine (Журнал) и выбрано Image Option (Свойства изображения) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Newspaper (Газета) и выбрано Image Option (Свойства изображения) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Text/Line Art (Текст/Штриховой рисунок) и выбрано Image Option (Свойства изображения)
Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация) | Улучшает точность оптического распознавания текста документов в оттенках серого отделяя текст от графики при сканировании. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Magazine (журнал), для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (черно-белое) и выбрано Image Option (Параметры изображения) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Newspaper (Газета), для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (черно-белое) и выбрано Image Option (Параметры изображения) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Text/Line Art (Текст/Штриховой рисунок), для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (черно-белое) и выбрано Image Option (Параметры изображения)
Brightness (Яркость) | Настройка общей яркости изображения. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Magazine (журнал), для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (черно-белое), а также выбраны Image Option (Параметры изображения) и Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Newspaper (Газета), для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (черно-белое), а также выбраны Image Option (Параметры изображения) и Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Text/Line Art (Текст/Штрихованый рисунок), для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (черно-белое), а также выбраны Image Option (Параметры изображения) и Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация) Щелкните Brightness (Яркость) для доступа к настройкам яркости.
Contrast (Контраст) | Настройка контраста между темными и светлыми областями изображения. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color (Цветное) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Grayscale (Оттенки серого) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Magazine (журнал), для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (черно-белое), а также выбраны Image Option (Параметры изображения) и Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Newspaper (Газета), для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (черно-белое), а также выбраны Image Option (Параметры изображения) и Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация) - для параметра Document Type (Тип документа) выбрано значение Text/Line Art (Текст/Штрихованый рисунок), для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (черно-белое), а также выбраны Image Option (Параметры изображения) и Auto Area Segmentation (Автоматическая сегментация) Щелкните Brightness (Яркость) для доступа к настройкам контрастности.
Threshold (Порог) | с помощью ползунка отрегулируйте уровень черного для текста и штрихового рисунка, чтобы улучшить распознаваемость символов в программах распознавания текста (OCR). Доступно только когда для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black&White (Черно-белое) и не выбраноImage Option (Параметры изображения). Щелкните Brightness (Яркость) для доступа к настройкам порога.
Примечание:
Для определения уровней красного, зеленого и синего в определенных точках изображения в окне предварительного просмотра щелкните значок и затем щелкните в области изображения. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. В зависимости от типа просматриваемого изображения и выбранных основных настроек некоторые дополнительные настройки применяются автоматически или могут быть недоступными. Вы можете определить насколько точно выполняются настройки Epson Scan, щелкнув кнопкуConfiguration (Конфигурация) и далее изменяя настройки в появившемся окне. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Для отмены всех выполненных настроек и возврата к установкам по умолчанию щелкните кнопку Reset (Сбросить все) (если кнопка доступна).
### Регулировка цвета и других настроек изображения в Профессиональном режиме См. раздел Доступные возможности сканера. В следующей таблице приведены настройки, доступные в Профессиональном режиме. Подробнее об этих настройках см. в справке по Epson Scan. Примечание:
Возможно придется прокрутить вниз содержимое окна Профессионального режима для просмотре области Adjustments (Настройки). Если вы сканируете несколько изображений одновременно и хотите применить настройки для всех изображений или областей сканирования, щелкните All (Все) в окне Preview (Просмотр) перед началом установки настроек.
Параметр | Описание
Auto Exposure (Автоэкспозиция) | Щелкните кнопку Auto Exposure (Автоэкспозиция). Чтобы настройка применялась постоянно, щелкните кнопку Configuration (Конфигурация), перейдите на вкладку Color (Цвет) и выберите Continuous auto exposure (Включить автоэкспозицию). С помощью ползунка настройте уровень экспозиции
Histogram (Гистограмма) | Графическое отображение настроек светлых тонов, теней и уровней цветовой гаммы. Только для опытных пользователей. Для коррекции гистограммы щелкните иконку Histogram Adjustment (Настройка гистограммы).
Tone Correction (Коррекция тона) | Графическое отображение настроек цветовых тонов. Только для опытных пользователей. Для коррекции тона щелкните иконку Tone Correction (Коррекция тона).
Brightness (Яркость) | Настройка общей яркости изображения. Для коррекции яркости, щелкните иконку Image Adjustment (Настройка изображения).
Contrast (Контраст) | Настройка контраста между темными и светлыми областями изображения. Для коррекции контрастности, щелкните иконку Image Adjustment (Настройка изображения).
Saturation (Насыщенность) | коррекция цветовой насыщенности для всего изображения. Для коррекции насыщенности щелкните иконку Image Adjustment (Настройка изображения).
Color Balance (Цветовой баланс) | настройка баланса красного, зеленого и синего цветов. Для коррекции цветового баланса щелкните иконку Image Adjustment (Настройка изображения).
Color Palette (Цветовая палитра) | графическое отображение настроек средних тонов, например телесных, без изменения темных и светлых участков изображения. Только для опытных пользователей. Подробности см. в разделе Использование функции Color Palette (Цветовая палитра) (только в режиме Professional (Профессиональный)). Щелкните иконку Color Palette (Цветовая палитра) для использования настроек Цветовой палитры.
Unsharp Mask (Повышение резкости) | Установите флажок, чтобы отрегулировать резкость изображения. Отрегулируйте уровень резкости. Снимите флажок, если не хотите настраивать резкость изображения Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение 24-bit Color (Цветное 24 бита) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение 8-bit Grayscale (Оттенки серого 8 бит)
Descreening (Удаление растра) | Устраняет штриховой рисунок (муар), который может появиться вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки. Также улучшает качество сканирования изображений из журналов и газет. Предварительный просмотр изображения не демонстрирует результаты применения функции Descreening (Удаление растра). Данная функция настраиваема. Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение 24-bit Color (Цветное 24 бита) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Color Smoothing (Сглаживание цветов) - для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение 8-bit Grayscale (Оттенки серого 8 бит)
Color Restoration (Восстановление цвета) | автоматически восстанавливает цвета на поблекших, выцветших фотографиях Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) выбрано значение Photo (Фото) и для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение 24-bit Color (Цветное 24 бита) - для параметра Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) выбрано значение Photo (Фото) и для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение 8-bit Grayscale (Оттенки серого 8 бит)
Backlight Correction (Коррекция фона) | осветляет темные части фотографий, которые были сделаны против света. Отрегулируйте уровень применения функции Backlight Correction (Коррекция фона). Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) выбрано значение Photo (Фото) и для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение 24-bit Color (Цветное 24 бита) - для параметра Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) выбрано значение Photo (Фото) и для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение 8-bit Grayscale (Оттенки серого 8 бит)
Dust Removal (Удаление дефектов) | автоматическое удаление дефектов. Предварительный просмотр изображения не демонстрирует результаты применения функции Dust Removal (Удаление дефектов). Отрегулируйте уровень применения функции Dust Removal (Удаление дефектов). Эта функция доступна при выполнении следующих условий: - для параметра Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) выбрано значение Photo (Фото) и для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение 24-bit Color (Цветное 24 бита) - для параметра Auto Exposure Type (Тип автоэкспозиции) выбрано значение Photo (Фото) и для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение 8-bit Grayscale (Оттенки серого 8 бит)
Threshold (Порог) | с помощью ползунка отрегулируйте уровень черного для текста и штрихового рисунка, чтобы улучшить распознаваемость символов в программах распознавания текста (OCR). Доступно только когда для параметра Image Type (Тип изображения) выбрано значение Black & White (Черно-Белое).
Примечание:
Для определения уровней красного, зеленого и синего в определенных точках изображения в окне предварительного просмотра щелкните значок и затем щелкните в области изображения. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. В зависимости от типа просматриваемого изображения и выбранных основных настроек некоторые дополнительные настройки применяются автоматически или могут быть недоступными. Вы можете определить насколько точно выполняются настройки Epson Scan, щелкнув кнопкуConfiguration (Конфигурация) и далее изменяя настройки в появившемся окне. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Для отмены всех выполненных настроек и возврата к установкам по умолчанию щелкните кнопку Reset (Сбросить все) (если кнопка доступна).
Верх ## Выбор размера отсканированного изображения См. раздел Доступные возможности сканера. Вы можете сканировать изображение, сохраняя оригинальный размер, или изменять размер изображения. Данная операция выполняется с помощью настройки Target Size (Размер назначения). Если вы собираетесь сканировать изображение определенных размеров выберите значение параметра Target Size (Размер назначения) после предварительного просмотра, но перед выделением области сканирования. Это позволит выполнить корректное выделение области сканирования с соблюдением пропорций. Для выбора размера области сканирования см. один из следующих разделов. Простой режим: Выбор размера области сканирования в Простом режиме Профессиональный режим: Выбор размера области сканирования в Профессиональном режиме. ### Выбор размера области сканирования в Простом режиме См. раздел Доступные возможности сканера.
| Из списка Target Size (Размер назначения) вы можете выбрать предустановленное значение. Щелкните стрелку и в списке выберите нужное значение. Область выделения с выбранными размерами появится на изображении.
| Для параметра Target Size (Размер назначения) вы также можете создать пользовательские размеры сканирования. Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список, и выберите Customize (Настроить). Откроется диалоговое окно Target Size (Размер назначения).
| Введите название пользовательского размера и размер, затем щелкните кнопку Save (Сохранить) и далее кнопку OK. Новый размер сканирования появится в списке Target Size (Размер назначения).
| После того как вы выполните настройки размера сканирования, щелкните и перетащите область выделения на нужное изображение. Подробности см. в разделе Создание области выделения в области предварительного просмотра. Пропорции области выделения будут соответствовать выполненным настройкам.
Если необходимо повернуть область выделения, щелкните значок изменения ориентации области . Примечание:
Иконка ориентации не доступна, если значение Original (Оригинальное) выбрано в качестве настройки Target Size (Размер назначения).
### Выбор размера области сканирования в Профессиональном режиме См. раздел Доступные возможности сканера.
| Из списка Target Size (Размер назначения) вы можете выбрать предустановленное значение. Щелкните стрелку и в списке выберите нужное значение. Область выделения с выбранными размерами появится на изображении.
| Для параметра Target Size (Размер назначения) вы также можете создать пользовательские размеры сканирования. Щелкните стрелку, чтобы раскрыть список, и выберите Customize (Настроить). Откроется диалоговое окно Target Size (Размер назначения).
| Введите название пользовательского размера и размер, затем щелкните кнопку Save (Сохранить) и далее кнопку OK. Новый размер сканирования появится в списке Target Size (Размер назначения).
| Теперь вы можете легко установить размер назначения, используя дополнительные инструменты. Щелкните + (в Windows) или (в Mac OS X) рядом с надписью Target Size (Размер назначения), чтобы отобразить дополнительные инструменты.
Чтобы задать изменение размера изображения в процентах, используйте параметр Scale (Масштаб). Для выбора способа кадрирования изображения установите один из переключателей в области Trimming (Точное кадрирование). Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Для того чтобы изменить пропорции размеров сканирования щелкните значок блокировки. Затем настройте область выделения или введите новые значения ширины и высоты рамки.
| После того как вы выполните настройки размера сканирования, щелкните и перетащите область выделения на нужное изображение. Подробности см. в разделе Создание области выделения в области предварительного просмотра. Пропорции области выделения будут соответствовать выполненным настройкам.
Если необходимо повернуть область выделения, щелкните значок изменения ориентации области . Примечание:
Иконка ориентации не доступна, если значение Original (Оригинальное) выбрано в качестве настройки Target Size (Размер назначения).
Верх |