| Основная страница > Приложение > Обслуживание # Транспортировка принтера Если вам необходимо перевезти принтер, тщательно упакуйте его в оригинальную коробку (или похожую, подходящую по размерам) и упаковочные материалы. Предостережение
При хранении и транспортировке не наклоняйте устройство, не переворачивайте его и не устанавливайте на бок, иначе чернила могут вылиться из картриджа. Чернильные картриджи должны быть всегда установлены в устройстве. При извлечении картриджей возможно высыхание головки, при этом печать станет невозможна.
| Достаньте всю бумагу из податчика и выключите устройство.
| Поднимите сканирующий блок и убедитесь, что печатающая головка находится справа, в обычном положении.
Примечание:
Если печатающая головка находится не в обычном положении, включите устройство и дождитесь, пока печатающая головка переместится в крайнее правое положение. Затем выключите устройство.
| Надежно прикрепите держатель чернильных картриджей при помощи липкой ленты, как показано ниже, затем закройте сканирующий блок.
| Отключите шнур питания от электрической розетки. Затем отсоедините кабель USB от компьютера.
| Закройте подставку для бумаги, передний лоток и переднюю крышку.
| Нажмите фиксирующую кнопку (с задней стороны панели управления) и опустите панель управления.
| Упакуйте устройство в коробку используя оригинальные защитные материалы.
При транспортировке поставьте устройство на ровную поверхность. После транспортировки перед использованием устройства не забудьте снять защитные материалы, включая ленту, удерживающую печатающую головку. Если вы заметили снижение качества печати, выполните прочистку или калибровку печатающей головки. За подробными сведениями обратитесь к разделу Печать. |