| Основная страница > Приложение > Информация о продукте # Технические характеристики Характеристики принтера Характеристики сканера Характеристики автоматического податчика документов Характеристики факса Характеристики сетевого интерфейса Карта памяти Механические характеристики Электрические характеристики Условия окружающей среды Соответствие стандартам и допускам Интерфейс Внешнее устройство USB ## Характеристики принтера
Подача бумаги | Передний кассетный лоток, загрузка спереди
Емкость | 12 мм *1 *2
*1 Бумагу Legal и специального пользовательского формата (User Defined) загружайте по одному листу за раз. *2 Бумага плотностью от 64 г/м² до 90 г/м². ### Бумага Примечание:
Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено производителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед покупкой большого количества бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги. Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества. Работайте с бумагой при следующих условиях. Температура: от 15 до 25° C. Относительная влажность: от 40 до 60%
Отдельные листы:
Размер | A4 210 × 297 мм 10 × 15 см 13 × 18 см A6 105 × 148 мм A5 148 × 210 мм B5 182 × 257 мм 9 × 18 см (3,5 × 5 дюймов) 13 × 20 см (5 × 8 дюймов) 20 × 25 см (8 × 10 дюймов) 16:9 wide size (102 × 181 мм) 100 × 148 мм Letter 8 1/2 × 11 дюймов Legal 8 1/2 × 14 дюймов
Типы бумаги | Простая бумага или специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой бумаги) | от 0,08 до 0,11 мм
Вес (для простой бумаги) | от 64 г/м² до 90 г/м²
Конверты:
Размер | Конверт #10 4 1/8 × 9 1/2 дюймов. Конверт DL 110 × 220 мм Конверт C6 114 × 162 мм
Типы бумаги | Простая бумага
Вес | от 75 г/м² до 90 г/м²
### Область печати Область печати выделена цветом. Отдельные листы:
Обычный | Без полей
Конверты:
| Минимальная ширина полей
Тип носителя | Отдельные листы | Конверты
A | 3,0 мм | 3,0 мм
B | 3,0 мм | 5,0 мм
C | 3,0 мм | 20 мм
Примечание:
В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшиться в верхней или в нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.
CD/DVD:
12-см CD/DVD | 8-см CD/DVD
A: 18 мм
B: 120 мм
C: 80 мм
Примечание:
При печати на следующих областях компакт-диска лоток или компакт-диск могут быть испачканы.
Диаметр внутреннего отверстия | от 18 до 42 мм
Внешний диаметр | от 117 до 120 мм (12-см CD/DVD), от 77 до 80 мм (8-см CD/DVD)
К началу ## Характеристики сканера Примечание:
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
| PX730WD Artisan 730 | PX830FWD Artisan 837
Тип сканера | Планшетный, цветной
Фотоэлемент | Контактный сенсор изображения (CIS)
Эффективных пикселов | 20,400 x 28,080 пикселов при разрешении 2400 dpi* | 40,800 x 56,160 пикселов при разрешении 4800 dpi*
Размер документа | 216 × 297 мм A4 или US letter
Разрешение сканирования | 2400 dpi (обычное сканирование) 4800 dpi (детальное сканирование) | 4800 dpi (обычное сканирование) 4800 dpi (детальное сканирование)
Выходное разрешение | 50—4800, 7200 и 9600 dpi (50–4800 dpi с шагом 1 dpi)
Представление цвета | 16 бит/пиксел для каждого базового цвета (внутреннее) 8 бит/пиксел для каждого базового цвета (внешнее)
Источник света | LED (светодиодный)
* Область сканирования может уменьшаться при больших разрешениях. К началу ## Характеристики автоматического податчика документов Доступность данной функции зависит от продукта.
Подача бумаги | Загрузка изображением вверх
Вывод бумаги | Вывод изображением вниз
Размер бумаги | A4, Letter, Legal
Типы бумаги | plain papers (Простая бумага)
Плотность бумаги | от 64 до 95 г/м²
Вместимость | Суммарная толщина пачки бумаги может доходить до 3 мм (примерно 30 листов формата Letter, A4 10 листов (Legal)
* Бумага плотностью 64 г/м². К началу ## Характеристики факса Доступность данной функции зависит от продукта.
Тип факса | Передача черно-белых и цветных факсимильных сообщений
Поддерживаемая линия | Домашняя телефонная линия
Скорость | До 33,6 кб/с
Разрешение | Monochrome (Монохромный) Standard (Стандартно): 200 × 100 dpi Fine (Наилучшее): 200 × 200 dpi Photo (Фото): 200 × 200 dpi Color (Цвет) Fine (Наилучшее): 200 × 200 dpi Photo (Фото): 200 × 200 dpi
Режим коррекции ошибок | CCITU/ITU Group 3 с режимом коррекции ошибок
Быстрый набор номеров | До 60
Количество страниц, сохраняемых в памяти | До 180 страниц (ITU-T No.1 chart)
Повторный набор | 2 раза (с интервалом в 1 минуту)
Интерфейс | RJ-11 Телефонная линия Разъем RJ-11
К началу ## Характеристики сетевого интерфейса Примечание:
Доступность данной функции зависит от продукта.
Беспроводная сеть (WLAN) | Стандартно: | IEEE 802.11b/g/n*1
Безопасность: | WEP (64/128bit) WPA-PSK(TKIP/AES)*2
Рабочая частота: | 2,4 ГГц
Режим соединения: | Режим инфраструктуры, Ad hoc mode (Специальный режим Ad hoc)
Ethernet | Стандартно: | Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
*1 Совместим со стандартом IEEE 802.11b/g/n или IEEE 802.11b/g в зависимости от страны покупки. *2 Совместим с WPA2 с поддержкой WPA/WPA2 Personal. К началу ## Карта памяти
Совместимые карты памяти | CompactFlash Microdrive Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo* Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo* SDXC SDHC SD MultiMediaCard MMCplus MMCmobile* MMCmicro* miniSDHC* miniSD* microSDHC* microSD* xD-Picture Card xD-Picture Card Type M xD-Picture Card Type M + xD-Picture Card Type H
Формат носителя DCF | DCF (Design rule for Camera File system) версии 1.0 или 2.0. Совместимый со стандартными типами карт памяти
Требования к напряжению | 3,3 В Макс. ток 500 мА
* Необходим адаптер. ### Формат фотографий
Формат файла | JPEG с данными стандарта Exif Version 2,3
Размер изображения | 80 × 80 пикселей — 9200 × 9200 пикселей
Количество файлов | До 9990
К началу ## Механические характеристики PX730WD/Artisan 730
Размеры | Хранение Ширина: 445 мм Глубина: 458 мм Высота: 150 мм
Печать*1 Ширина: 445 мм Глубина: 655 мм Высота: 150 мм
Вес*2 | Примерно 9,8 кг
*1 С выдвинутым удлинителем приемного лотка. *2 Без чернильных картриджей и кабеля питания. PX830FWD/Artisan 837
Размеры | Хранение Ширина: 464 мм Глубина: 458 мм Высота: 198 мм
Печать*1 Ширина: 464 мм Глубина: 655 мм Высота: 198 мм
Вес*2 | Примерно 11,4 кг
*1 С выдвинутым удлинителем приемного лотка. *2 Без чернильных картриджей и кабеля питания. К началу ## Электрические характеристики PX730WD/Artisan 730
| Модель на 100-120 В | Модель на 220-240 В
Диапазон входного напряжения | 90–132 В | 198–264 В
Диапазон номинальной частоты | 50–60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5–60,5 Гц
Номинальный ток | 0,7A | 0,4 A
Потребляемая мощность | Копирование без использования компьютера | Прибл. 23 Вт (ISO/IEC24712) | Прибл. 23 Вт (ISO/IEC24712)
Режим ожидания | Прибл. 9,5 Вт | Прибл. 9,5 Вт
Спящий режим | Прибл. 4,5 Вт | Прибл. 5,0 Вт
Отключение | Прибл. 0,3 Вт | Прибл. 0,5 Вт
PX830FWD/Artisan 837
| Модель на 100-120 В | Модель на 220-240 В
Диапазон входного напряжения | 90–132 В | 198–264 В
Диапазон номинальной частоты | 50–60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5–60 Гц
Номинальный ток | 0,7 A | 0,4 A
Потребляемая мощность | Копирование без использования компьютера | Прибл. 23 Вт (ISO/IEC24712) | Прибл. 23 Вт (ISO/IEC24712)
Режим ожидания | Прибл. 10 Вт | Прибл. 10 Вт
Спящий режим | Прибл. 4,5 Вт | Прибл. 5,0 Вт
Отключение | Прибл. 0,3 Вт | Прибл. 0,5 Вт
Примечание:
Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне устройства.
К началу ## Условия окружающей среды
Температура | Работа: от 10 до 35˚ C Хранение: от -20 до 40˚ C 1 месяц при 40˚ C
Влажность | Работа:* 20—80% относит. влажности Хранение:* 5—85% относит. влажности
* Без конденсации К началу ## Соответствие стандартам и допускам Модель для США:
Безопасность | UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
Электромагнитная совместимость | FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B
Данное устройство содержит следующий модуль для беспроводной связи. Производитель: Marvell Semiconductor Inc. Тип: SP88W8786-MD0-2C2T00 Данное устройство отвечает нормам FCC (часть 15) и RSS-210 норм IC. Epson не несет ответственности, связанной с любыми поломками из-за нерекомендованного использования или модификации устройства. Функционирование устройства отвечает двум следующим условиям: (1) это устройство не может производить вредные помехи, и (2) это устройство должно поглощать все получаемые помехи, в том числе помехи, способные вызвать неправильное функционирование. Во избежание появления радиопомех в лицензируемом диапазоне это устройство должно использоваться в соответствующих помещениях вдали от окон с целью максимального экранирования. На использование оборудования (или передающей антенны), установленного вне помещения, необходимо получить разрешение согласно местному законодательству. Модель для Европы
Директива о низком напряжении 2006/95/EEC | EN60950-1
Директива об электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN55022 Class B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Директива R&TTE 1999/5/EC | EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 TBR21* EN60950-1
Модель соответствует требованиям нормативных документов | ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 ГОСТ Р 51318.22-99 (Класс Б) ГОСТ Р 51318.24-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7) ГОСТ Р 51317.3.3-2008
* Это относится только к PX830FWD. Для пользователей из Европы: Мы, Seiko Epson Corporation, настоящим утверждаем, что данное оборудование (модели C431A и C432A) соответствует основным требованиям и прочим важным условиям директивы 1999/5/EC. Только для использования в следующих странах: Ирландия, Великобритания, Австрия, Германия, Лихтенштейн, Швейцария, Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Италия, Португалия, Испания, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, Кипр, Греция, Словения, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Мальта. Во Франции разрешено использование только в помещениях. В Италии требуется разрешение на использование вне помещений. Epson не несет ответственности, связанной с любыми поломками из-за нерекомендованного использования или модификации устройства. Модель для Австралии:
Электромагнитная совместимость | AS/NZS CISPR22 Class B
Epson настоящим утверждаем, что данное оборудование (модели C431A и C432A) соответствует основным требованиям и прочим важным условиям AS/NZS4771. Epson не несет ответственности, связанной с любыми поломками из-за нерекомендованного использования или модификации устройства. К началу ## Интерфейс
USB, высокоскоростной (Device Class для компьютеров)
Высокоскоростной USB (для устройств, совместимых с PictBridge/Mass storage class для внешних устройств хранения данных)
Epson не гарантирует корректную работу подключаетмых внешних устройств. К началу ## Внешнее устройство USB
Устройства | Максимальная вместительность
CD-R привод* | 700 МБ CD-RW не поддерживаются.
DVD-R привод* | 4,7 ГБ DVD-RW, DVD+R и DVD+RW не поддерживаются.
Устройство для чтения магнитооптических дисков* | 1,3 ГБ
Жесткий диск* | 2 Tб Отформатированный в системе FAT, FAT32 или exFAT.
USB-диск
*Не рекомендуется использование внешних устройств хранения информации, питание которых осуществляется через USB. Используйте только внешние устройства хранения информации, питание которых осуществляется от электрической сети.
Формат файлов с фотографиями | Совместимый с DCF (Design rule for Camera File system) версии 1.0 или 2.0*. *Фотоданные, хранимые на цифровых фотокамерах со встроенной памятью, не поддерживаются. JPEG с данными стандарта Exif версии 2.3
К началу |