| Основная страница > Печать > Процесс печати # Печать фотографий Подготовка данных для печати Бумага для печати без полей Загрузка бумаги Печать из программы Epson Easy Photo Print Печать из других приложений ## Подготовка данных для печати При печати без полей изображение становится чуть больше размера бумаги, и часть изображения, выходящая за пределы листа, не печатается. Необходимо подогнать размер изображения под размер бумаги. Если в приложении настраивается ширина полей, перед печатью установите их равными нулю. К началу ## Бумага для печати без полей Не все типы бумаги позволяют печатать фотографии без полей. Поддерживаемые типы бумаги для печати без полей перечислены в таблице ниже.
Epson Glossy Photo Paper | A4, 10 × 15 см, 13 × 18 см
Epson Ultra Glossy Photo Paper | A4, 10 × 15 см, 13 × 18 см
Epson Photo Paper (Фотобумага Epson) | A4, 10 × 15 см, 13 × 18 см
Epson Matte Paper - Heavyweight | A4
Epson Premium Glossy Photo Paper | A4, 10 × 15 см (4 × 6 дюймов), 13 × 18 см (5 × 7 дюймов), 16:9 wide size (102 × 181 мм)
Epson Premium Semigloss Photo Paper | A4, 10 × 15 см
Примечание:
Печать в этом режиме занимает больше времени, чем обычно. Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней части отпечатка, или эти области могут быть смазаны, если производится печать на бумаге, отличной от рекомендованной выше. Перед печатью больших объемов напечатайте одну страницу, чтобы проверить качество.
К началу ## Загрузка бумаги О загрузке бумаги см. следующий раздел. Загрузка бумаги Об использовании специальных носителей Epson см. следующий раздел. Использование, загрузка и хранение носителей К началу ## Печать из программы Epson Easy Photo Print Самый простой и быстрый способ печати фотографий без полей, с полями или с рамками — использовать программу Epson Easy Photo Print с прилагаемого компакт-диска. Epson Easy Photo Print также поможет вам улучшить качество фотографий. ### Запуск Epson Easy Photo Print Подробности о запуске Epson Easy Photo Print см. в следующем разделе. Запуск Epson Easy Photo Print К началу ## Печать из других приложений ### Настройки драйвера в Windows Чтобы выполнить настройки печати, сделайте следующее.
| Откройте окно драйвера принтера.
Доступ к ПО принтера в Windows
| Откройте вкладку Main (Главное) и выберите один из рекомендуемых ниже параметров Quality Options (Качество).
Photo (Фото) для хорошего качества и высокой скорости печати; Best Photo (Наилучшее фото) для наилучшего качества печати.
| Выберите Front Tray (Передний лоток) для параметра Source (Источник).
| Выберите подходящее значение параметра Type (Тип).
Выбор правильного типа носителя
| Установите флажок Borderless (Без полей) для печати без полей.
Бумага для печати без полей Если вы хотите контролировать величину изображения, выходящуюю за края бумаги, щелкните вкладку Page Layout (Макет), выберите для параметра Enlargement Method (Метод расширения) значение Auto Expand (Автоматическое расширение) и переместите ползунок Expansion (Увеличение).
| Выберите подходящее значение параметра Size (Размер).
| Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно настроек принтера.
Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание. ### Настройки драйвера в Mac OS X 10.5 или 10.6 Чтобы выполнить настройки печати, сделайте следующее.
| Откройте диалоговое окно Print (Печать).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Щелкните кнопку , чтобы раскрыть список.
| Выберите используемый принтер для параметра Printer (Принтер), затем выполните подходящие настройки.
Примечание:
В некоторых приложениях часть элементов этого диалогового окна могут быть недоступны. В этом случае в меню File (Файл) вашего приложения щелкните Page Setup (Параметры страницы) и затем выполните нужные настройки. Для параметра Paper Size (Размер бумаги) установите флажок XXX (Borderless) [XXX (Без полей)] для печати без полей. Бумага для печати без полей
| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).
| Выберите желаемые параметры. Подробности о параметре Print Settings (Параметры печати) см. в интерактивной справке.
Выбор правильного типа носителя Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание. Примечание:
Можно задавать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей. См. интерактивную справку.
### Настройки драйвера в Mac OS X 10.4 Чтобы выполнить настройки печати, сделайте следующее.
| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Выберите используемый принтер для параметра Format for (Формат для).
| Выберите подходящее значение параметра Paper Size (Размер бумаги).
Примечание:
Выберите XXX (Borderless) [XXX (Без полей)] для печати фотографий без полей. Бумага для печати без полей
| Выберите подходящее значение параметра Orientation (Ориентация).
| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| Откройте диалоговое окно Print (Печать).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Выберите используемый принтер для параметра Printer (Принтер). Затем выберите значение параметра Copies & Pages (Копии и страницы).
| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).
| Выберите желаемые параметры. Подробности о параметре Print Settings (Параметры печати) см. в интерактивной справке.
Выбор правильного типа носителя Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание. Примечание:
Можно задавать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей. См. интерактивную справку.
К началу |