| Основная страница > Печать > Обращение с бумагой и CD/DVD # Загрузка конвертов Для загрузки конвертов сделайте следующее. Примечание:
Иллюстрации, представленные в данном разделе, могут варьироваться в зависимости от продукта.
| Выдвиньте кассетный лоток.
Примечание:
Если выдвинут приемный лоток, закройте его. Если передняя крышка закрыта, откройте ее.
| Если в фотолотке (верхнем) есть бумага, выньте ее. Передвиньте фотолоток вперед и поднимите его.
| Сожмите и передвиньте боковые направляющие к краям главного лотка (нижнего).
| Загрузите конверты короткой стороной вперед, закрывающейся стороной вверх, клапаном влево.
| Передвиньте боковые направляющие к краям конвертов.
| Опустите фотолоток.
| Передвиньте фотолоток, чтобы проверить, что конверты не скрутились.
| Вставьте кассету горизонтально в принтер.
| Откройте и выдвиньте приемный лоток.
Примечание:
Конверты могут быть различной толщины и жесткости. Если общая толщина пачки конвертов больше 10 мм, сожмите конверты перед загрузкой. Если качество печати ухудшается при загрузке пачки конвертов, загружайте конверты по одному. Не используйте скрученные или согнутые конверты. Перед загрузкой убедитесь, что клапан конверта закрыт и не смят. Перед загрузкой рекомендуется разгладить передний край конверта. Не используйте слишком тонкие конверты — они могут скрутиться во время печати. Подравняйте стопку конвертов перед загрузкой.
Инструкции по печати смотрите в следующем разделе. Печать на конвертах |