| Основная страница > Печать > Решение проблем # Замятие бумаги Извлечение замятой бумаги из принтера. Извлечение замятой бумаги из кассетного лотка Извлечение замявшейся бумаги из автоподатчика (ADF) Извлечение замятой бумаги из модуля автоматической двусторонней печати Предотвращение замятия бумаги Повторная печать после замятия бумаги (Только для Windows) Предупреждение
Никогда не прикасайтесь к кнопкам на панели управления если ваши руки находятся внутри принтера.
Примечание:
Иллюстрации, представленные в данном разделе, могут варьироваться в зависимости от продукта.
## Извлечение замятой бумаги из принтера.
| Отмените текущее задание печати.
Отмена печати
| Поднимите сканирующий блок.
| Извлеките всю бумагу внутри, включая все оторванные кусочки.
| Сожмите фиксаторы с тыльной стороны крышки и снимите ее.
| Извлеките всю бумагу внутри, включая все оторванные кусочки.
| Установите крышку на место.
| Закройте сканирующий блок. Если бумага застряла около приемного лотка, аккуратно вытащите ее.
| Снимите модуль двусторонней печати, сжав кнопки по бокам.
| Осторожно достаньте застрявшую бумагу.
| Вставьте модуль двусторонней печати в прорези в принтере, как показано на рисунке.
| Удерживая кнопки по бокам, вставьте модуль двусторонней печати.
| Если на ЖК-панели принтера появляется указание выключить принтер, нажмите на кнопку On, чтобы выключить принтер, и затем вновь нажмите на кнопку On, чтобы включить его.
К началу ## Извлечение замятой бумаги из кассетного лотка
| Закройте приемный лоток.
| Выдвиньте кассетный лоток.
| Извлеките застрявшую бумагу из кассетного лотка.
| Подровняйте стопку перед загрузкой.
| Осторожно извлеките застрявшую внутри принтера бумагу.
| Снимите модуль двусторонней печати, сжав кнопки по бокам.
| Осторожно достаньте застрявшую бумагу.
| Вставьте модуль двусторонней печати в прорези в принтере, как показано на рисунке.
| Удерживая кнопки по бокам, вставьте модуль двусторонней печати.
| Вставьте кассету горизонтально в принтер.
| Нажмите на кнопку Start (Начать). Если ошибку устранить не удалось, сделайте следующее.
| Выключите принтер и отсоедините сетевой шнур от розетки. Отключите все кабели от устройства.
| Если выдвинут приемный лоток, закройте его.
| Выньте кассетный лоток, закройте переднюю крышку и аккуратно поставьте принтер на левый бок.
| Осторожно достаньте застрявшую бумагу.
| Поставьте принтер в нормально положение и вставьте кассету.
| Подключите шнур питания принтера к электрической розетке. Подключите все кабели к устройству.
К началу ## Извлечение замявшейся бумаги из автоподатчика (ADF) Этот раздел относится только к PX830FWD/Artisan 837.
| Выньте пачку бумаги из держателя автоподатчика.
| Откройте крышку автоподатчика.
Предостережение
Убедитесь, что перед извлечением замятой бумаги вы открыли крышку автоподатчика. В противном случае возможно повреждение принтера.
| Осторожно достаньте застрявшую бумагу.
| Поднимите крышку сканера.
| Осторожно достаньте застрявшую бумагу.
| Закройте крышку автоподатчика.
К началу ## Извлечение замятой бумаги из модуля автоматической двусторонней печати
| Убедитесь, что принтер включен.
| Снимите модуль двусторонней печати.
См. раздел Снятие модуля двусторонней печати Примечание:
Не выключайте принтер во время извлечения замятой бумаги из модуля двусторонней печати.
| Если вы обнаружите замятую бумагу, аккуратно медленно вытяните ее.
| Если вы обнаружите замятую бумагу в модуле двусторонней печати, откройте модуль и аккуратно медленно вытяните ее.
| Прикрепите модуль двусторонней печати.
См. раздел Прикрепление модуля двусторонней печати К началу ## Предотвращение замятия бумаги Если бумага застревает часто, проверьте следующее. бумага гладкая, не закручена и не сложена; используется высококачественная бумага; бумага лежит в кассетном лотке стороной для печати вниз; вы встряхнули пачку бумаги перед загрузкой ее в податчик; верхний край пачки не должен превышать стрелку на внутренней стороне направляющих кассетного лотка; количество листов в пачке не превышает предела, указанного для этой бумаги. См. раздел Выбор лотка для загрузки в зависимости от его вместимости. боковая направляющая прилегает к левому краю бумаги; устройство стоит на плоской устойчивой поверхности, площадь которой больше площади основания принтера. Если устройство установлено под наклоном, оно будет работать неправильно. К началу ## Повторная печать после замятия бумаги (Только для Windows) После отмены задания печати из за замятия бумаги вы можете осуществить повторную печать, не печатая при этом уже отпечатанные страницы заново.
| Устраните замятие. Замятие бумаги
| Откройте окно драйвера принтера. Доступ к ПО принтера в Windows
| В главном окне драйвера принтера или в окне Advanced (Расширенные) установите флажок Print Preview (Просмотр печати).
| Выберите желаемые параметры.
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно настроек принтера, и затем распечатайте нужный файл. Откроется окно Print Preview (Предпросмотр печати).
| Выберите страницу, которая уже была напечатана, в области страниц с левой стороны и затем выберите Remove Page (Удалить страницу) в меню Print Options (Настройки печати). Повторите данную операцию для всех уже напечатанных страниц.
| Щелкните Print (Печать) в окне Print Preview (Предпросмотр печати).
К началу |