| Основная страница > Приложение > Обслуживание # Транспортировка принтера Если вам необходимо перевезти принтер, тщательно упакуйте его в оригинальную коробку (или похожую, подходящую по размерам) и упаковочные материалы. Предостережение
При хранении и транспортировке принтера не наклоняйте устройство, не переворачивайте его и не устанавливайте на бок, иначе чернила могут вылиться. Чернильные картриджи должны быть всегда установлены в устройстве. При извлечении картриджей возможно высыхание головки, при этом печать станет невозможна. Перед транспортировкой устройства убедитесь, что в лотке для CD/DVD нет компакт-диска.
Примечание:
Иллюстрации, представленные в данном разделе, могут варьироваться в зависимости от продукта.
| Убедитесь, что принтер выключен, и закройте приемный лоток.
| Позаботьтесь о сохранности панели управления.
| Достаньте всю бумагу из кассетного лотка, вставьте лоток в принтер и закройте передню крышку.
| Поднимите сканирующий блок и убедитесь, что печатающая головка находится справа, в обычном положении.
Примечание:
Если печатающая головка находится не в обычном положении, включите устройство и дождитесь, пока печатающая головка переместится в крайнее правое положение. Затем выключите устройство.
| Выньте стопор из положения хранения и установите его в правильное положение.
Для пользователей PX730WD/Artisan 730: Для пользователей PX830FWD/Artisan 837:
| Зафиксируйте стопор клейкой лентой.
| Закройте сканирующий блок.
| Отключите шнур питания от электрической розетки. Затем отсоедините кабель USB от компьютера. Отключите все кабели от устройства.
| Упакуйте устройство в коробку используя оригинальные защитные материалы.
Предостережение
При хранении устройства в коробке, располагайте его так, чтобы не повредить панель управления.
Примечание:
Во время транспортировки устройство должно стоять ровно. Перед использованием устройства не забудьте снять упаковочные материалы.