| Основная страница > Приложение > Важные инструкции по безопасности # Важные инструкции по безопасности При установке данного устройства Выбор места для установки устройства При работе с устройством Работа с принтером при беспроводном подключении При работе с чернильными картриджами При работе с картой памяти Использование сенсорной панели/ЖК-дисплея Ограничения на копирование Перед использованием устройства прочитайте все инструкции в этом разделе. Также, следуйте всем предупреждениям и инструкциям, которые нанесены на корпус устройства. ## При установке данного устройства Во время установки устройства соблюдайте следующие условия: Не блокируйте и не закрывайте отверстия на корпусе устройства. Используйте источник питания только указанного на наклейке устройства типа. Используйте только шнур питания, который поставляется с устройством. Применение другого шнура может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Шнур питания, прилагаемый к устройству, предназначен для использования только с этим устройством. Применение этого шнура для подключения другой аппаратуры может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Убедитесь, что шнур питания отвечает соответствующим местным стандартам безопасности. Не подключайте устройства к розеткам, от которых питаются регулярно включающиеся и выключающиеся фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования. Не подключайте устройство к розеткам, оснащенным настенными выключателями или автоматическими таймерами. Устанавливайте компьютер и устройство вдали от потенциальных источников помех, таких, как громкоговорители или базовые модули беспроводных телефонов. Шнуры питания следует прокладывать в местах, где они не будут истираться, изнашиваться, сплющиваться, скручиваться и подвергаться порезам. Не ставьте предметы на шнуры питания и следите за тем, чтобы на адаптер переменного тока и шнуры питания не наступали и не переезжали их. Особенно тщательно следите за тем, чтобы все шнуры питания были прямыми на концах и в местах соединения с адаптером переменного тока. Если вы подключаете устройство через удлинитель, убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к этому удлинителю, не превышает максимально допустимой. Также убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к электрической розетке, не превышает максимально допустимой. Никогда не разбирайте, не дорабатывайте и не пытайтесь починить шнур питания, блок сканера, блок принтера или дополнительные устройства, если это не оговорено специально в инструкциях по работе со данным устройствам. Отключите устройство от электросети и предоставьте для ремонта квалифицированным специалистам в следующих случаях: Шнур питания или вилка повреждены; внутрь устройства попала жидкость; устройство упало или поврежден корпус; устройство работает неправильно или заметно медленнее. Не пытайтесь сделать регулировки, которые не описаны в инструкции по эксплуатации. Если вы намерены использовать устройство в Германии, подключайте его через 10- или 16-амперный автоматический выключатель для защиты от короткого замыкания или избыточного тока. При подключении данного продукта к компьютеру или другому устройству с помощью кабеля убедитесь в правильности ориентации разъемов. Каждый разъем можно подключить лишь одним способом. Если вставить разъем неправильно, можно повредить оба устройства, соединенные кабелем. Если вилка повреждена, замените весь кабель или обратитесь к квалифицированному электрику. Если в вилку устанавливается предохранитель, убедитесь, что вы заменили его предохранителем подходящего размера и номинала. К началу ## Выбор места для установки устройства При выборе места для установки устройства учитывайте следующее: Размещайте устройство на плоской устойчивой поверхности, которая шире основания устройства в любом направлении. При установке устройства около стены, оставляйте между ним и стеной промежуток не менее 10 см. Устройство не будет работать правильно, если оно установлено под углом или качается. При хранении и транспортировке принтера не наклоняйте устройство, не переворачивайте его и не устанавливайте на бок, иначе чернила могут вылиться. Позади устройства должно быть достаточно пространства для размещения кабелей, а над сканером должно быть место, чтобы вы могли полностью открыть крышку. Не устанавливайте устройство в местах, подверженных резким изменениям температуры и влажности. Держите устройство вдали от прямых солнечных лучей, источников яркого света и тепла. Не устанавливайте и не храните устройство на открытом воздухе, в сильно загрязненных или запыленных местах, рядом с источниками воды и тепла, в местах, подверженных ударам, вибрации или резким изменениям температуры или влажности. Не работайте с устройством с мокрыми руками. Устройство должно находиться рядом с электрической розеткой, от которой шнур питания можно легко отсоединить. К началу ## При работе с устройством Во время работы с устройством выполняйте следующие условия: Не вставляйте предметы в отверстия на корпусе устройства. Будьте осторожны, не проливайте на устройство жидкости. Не всовывайте руки внутрь устройства и не прикасайтесь к чернильным картриджам во время печати. Не прикасайтесь к плоском белому шлейфу внутри устройства. Не используйте аэрозольные баллоны, содержащие воспламеняющиеся газы внутри или рядом с устройством. Это может привести к пожару. Не передвигайте печатающую головку самостоятельно, этим вы можете повредить принтер. Всегда выключайте принтер при помощи кнопки On (Вкл.). Не отключайте устройство от источника питания и не выключайте источник питания, пока ЖК-дисплей не погаснет. Перед транспортировкой устройства удостоверьтесь, что печатающая головка находится в обычном положении (дальнее положение) и чернильные картриджи находятся на месте. В принтере всегда должны быть установлены чернильные картриджи. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут засохнуть и вы не сможете выполнить печать. Будьте осторожны и следите, чтобы ваши пальцы не попали под закрывающийся сканирующий блок. Если вы не планируете использовать устройство в течение долгого периода времени, обязательно отключите его от электрической розетки. Не нажимайте на стекло планшета слишком сильно. К началу ## Работа с принтером при беспроводном подключении Не используйте устройство в медицинских учреждениях или рядом с медицинским оборудованием. Радиоволны, излучаемые устройством, могут нарушить работу медицинского электрооборудования. Держите устройство на расстоянии как минимум 22 см от кардиостимулятора. Радиоволны, излучаемые устройством, могут нарушить работу кардиостимулятора. Не используйте устройство рядом с автоматически контролируемыми устройствами, такими как автоматические двери или пожарная сигнализация. Радиоволны, излучаемые устройством, могут нарушить работу этих устройств, что может привести к несчастным случаям. К началу ## При работе с чернильными картриджами Используя чернильные картриджи, соблюдайте следующие меры предосторожности. Держите чернильные картриджи в местах, недоступных детям. Не трясите чернильные картриджи слишком сильно, в противном случае чернила из них могут протечь. Обращайтесь с картриджами бережно, так как вокруг отверстия для подачи чернил может остаться небольшое количество чернил. При попадании чернил на кожу тщательно промойте ее водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу. Если чернила попали вам в рот, немедленно выплюньте их и сразу же обратитесь к врачу. Не удаляйте и не рвите наклейку на картридже — чернила могут вылиться. Устанавливайте чернильный картридж сразу после его распаковки. Если вы оставите картридж без упаковки надолго, качество печати может снизиться. Не разбирайте и не переделывайте чернильный картридж, в противном случае нормальная печать будет невозможна. Если чернильный картридж принесен из холодного помещения, оставьте его в теплой комнате минимум на три часа перед использованием. Храните чернильные картриджи в прохладном темном месте. Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может привести к тому, что печать будет невозможна. Если вы достаете картридж из устройства для последующего использования, обязательно примите меры для защиты области подачи чернил от пыли и грязи; храните картридж в тех же условиях, что и устройство. Клапан на отверстии для подачи чернил предназначен для удержания чернил, которые могут просочиться из картриджа, однако предметы, прикасающиеся к областям подачи чернил картриджа, могут испачкаться чернилами. Не прикасайтесь к отверстиям подачи чернил и соседним областям. Храните чернильные картриджи наклейкой вверх. Не храните картриджи перевернутыми. К началу ## При работе с картой памяти Не вынимайте карту памяти и не выключайте устройство во время печати, когда мигает индикатор карты памяти. Способы работы с картами памяти зависят от типа карты. Подробнее об этом в документации по карте памяти. Используйте только совместимые с этим устройством карты памяти. См. раздел Карта памяти. К началу ## Использование сенсорной панели/ЖК-дисплея Примечание:
Панель управления моделей PX830FWD/Artisan 837 – “сенсорная”. Панель управления моделей PX730WD/Artisan 730 – “touchpad”.
Аккуратно нажимайте на сенсорную панель/touchpad пальцами. Не нажимайте слишком сильно и не царапайте ногтями. При работе с сенсорной панелью и touchpad не используйте остроконечные предметы. При сильном давлении на защитную крышку сенсорной панели/touchpad она может быть повреждена. При повреждении поверхности сенсорной панели/touchpad обратитесь в сервисный центр и не пытайтесь самостоятельно снять треснувшее стекло. Конденсат внутри панели, появившийся из-за резкого изменения температуры или влажности, может ухудшить работу. На ЖК-дисплее могут быть небольшие яркие или темные точки. Это нормально и не означает, что ЖК-дисплей поврежден. Для очистки сенсорной панели/touchpad используйте только сухую мягкую ткань. Не используйте жидкости или химические средства. В случае повреждения сенсорной панели/touchpad свяжитесь с сервисным центром. Если содержимое ЖК-дисплея попало на руки, тщательно вымойте их водой с мылом. Если содержимое ЖК-дисплея попало в глаза, немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу. Touchpad - емкостная сенсорная панель, реагирующая только на нажатия пальцами. (только для PX730WD/Artisan 730). Панель может не реагировать на нажатия если: - к панели прикасаются влажными руками; - к панели прикасаются руками в перчатках; - к панели прикасаются через защиный лист или наклейку. К началу ## Ограничения на копирование Пользователи устройства обязаны выполнять следующие ограничения, чтобы гарантировать ответственное и законное использование устройства. Копирование следующих документов преследуется по закону. Банковские векселя, денежные знаки, рыночные государственные ценные бумаги, правительственные и муниципальные долговые обязательства. Непогашенные почтовые марки, проштампованные почтовые открытки и другие официальные почтовые предметы. Правительственные гербовые марки и ценные бумаги, выпущенные в ходе судопроизводства. Копирование следующих документов требует осторожности. Частные реализуемые ценные бумаги (акции, векселя, чеки и т. д.), ежемесячные пропуска, концессионные документы и т. д. Паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о пригодности, дорожные пропуска, акцизные марки, билеты и т. д. Примечание:
Копирование следующих документов может преследоваться по закону.
Ответственное использование материалов, защищенных авторским правом Устройства могут быть неправомерно использованы для копирования защищенных авторским правом материалов. Если у вас нет разрешения уполномоченного лица, то перед копированием опубликованных материалов необходимо получить разрешение у владельца авторских прав. К началу |