| Основная страница > Печать > Процесс печати # Печать нескольких страниц на листе Настройки драйвера в Windows Настройки драйвера в Mac OS X 10.5 или 10.6 Настройки драйвера в Mac OS X 10.4 Данный режим позволяет печатать две или четыре страницы на одном листе бумаги. Примечание:
При печати без полей эта возможность недоступна.
## Настройки драйвера в Windows
| Откройте окно драйвера принтера.
Доступ к ПО принтера в Windows
| Откройте вкладку Main (Главное) и выберите один из рекомендуемых ниже параметров Quality Options (Качество).
Draft (Черновик) для печати в черновом режиме с низким качеством; Text (Текст) для печати страниц, содержащих только текст; Text & Image (Текст и изображение) для более качественной печати страниц, содержащих текст и изображения; Photo (Фото) для хорошего качества и высокой скорости печати; Best Photo (Наилучшее фото) для наилучшего качества печати.
| Выберите Front Tray (Передний лоток) для параметра Source (Источник).
| Выберите подходящее значение параметра Type (Тип).
Выбор правильного типа носителя
| Выберите подходящее значение параметра Size (Размер).
| Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).
| Перейдите на вкладку Page Layout (Макет), выберите параметр Multi-Page (Многостраничность), а затем Pages Per Sheet (Страниц на листе).
| Для печати нескольких страниц на листе выберите следующие настройки для параметра Pages Per Sheet (Страниц на листе).
2, 4 | Печать двух или четырех страниц документа на одном листе бумаги
Print Page Borders (Печатать границы листа) | Печатает рамки вокруг страниц на каждом листе
Page Order (Порядок страниц) | Позволяет задавать порядок печати страниц на листе бумаги. Некоторые настройки могут быть недоступны в зависимости от значения параметра Orientation (Ориентация) в окне Main (Главное).
| Щелкните OK, чтобы закрыть окно настроек принтера.
Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание. К началу ## Настройки драйвера в Mac OS X 10.5 или 10.6
| Откройте диалоговое окно Print (Печать).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Щелкните кнопку , чтобы раскрыть список.
| Выберите используемый принтер для параметра Printer (Принтер), затем выполните подходящие настройки.
Примечание:
В некоторых приложениях часть элементов этого диалогового окна могут быть недоступны. В этом случае в меню File (Файл) вашего приложения щелкните Page Setup (Параметры страницы) и затем выполните нужные настройки.
| В раскрывающемся меню выберите Layout (Макет).
| Задайте следующие параметры:
Pages per Sheet (Страниц на листе) | Печать нескольких страниц документа на одном листе бумаги. Допустимые значения: 1, 2, 4, 6, 9 и 16.
Layout Direction (Направление макета) | Позволяет задавать порядок печати страниц на листе бумаги.
Border (Границы) | Печатает рамки вокруг страниц на каждом листе. Можно выбрать значение None (Нет), Single hairline (Одна сверхтонкая линия), Single thin line (Одна тонкая линия), Double hairline (Двойная сверхтонкая линия) или Double thin line (Двойная тонкая линия).
| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).
| Выберите желаемые параметры. Подробности о параметре Print Settings (Параметры печати) см. в интерактивной справке.
Выбор правильного типа носителя Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание. К началу ## Настройки драйвера в Mac OS X 10.4
| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Выберите используемый принтер для параметра Format for (Формат для).
| Выберите значения параметров Paper Size (Размер бумаги) и Orientation (Ориентация).
| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).
| Откройте диалоговое окно Print (Печать).
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Выберите используемый принтер для параметра Printer (Принтер), затем выберите значение параметра Copies & Pages (Копии и страницы).
| В раскрывающемся меню выберите Layout (Макет).
| Задайте следующие параметры:
Pages per Sheet (Страниц на листе) | Печать нескольких страниц документа на одном листе бумаги. Допустимые значения: 1, 2, 4, 6, 9 и 16.
Layout Direction (Направление макета) | Позволяет задавать порядок печати страниц на листе бумаги.
Border (Границы) | Печатает рамки вокруг страниц на каждом листе. Можно выбрать значение None (Нет), Single hairline (Одна сверхтонкая линия), Single thin line (Одна тонкая линия), Double hairline (Двойная сверхтонкая линия) или Double thin line (Двойная тонкая линия).
| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).
| Выберите желаемые параметры. Подробности о параметре Print Settings (Параметры печати) см. в интерактивной справке.
Выбор правильного типа носителя Завершив действия, перечисленные выше, напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать все задание. К началу |