Замена чернильных картриджей

# Замена пустых чернильных картриджей

> Кнопки на панели управления принтера
> Работа с EPSON Status Monitor

В принтере используются картриджи с микросхемами. Микросхема отслеживает точное количество чернил, израсходованных каждым картриджем, поэтому, даже если вы установите ранее использовавшийся картридж, все содержащиеся в нем чернила будут израсходованы. В то же время, некоторое количество чернил расходуется при каждой установке картриджа, поскольку принтер автоматически проверяет их качество.

Заменить чернильный картридж можно при помощи кнопок на панели управления принтера или утилиты EPSON Status Monitor. Обратитесь к соответствующим разделам.

| Предупреждение:

Держите чернильные картриджи в местах, недоступных детям. Не позволяйте детям играть с картриджами или пить чернила.

Соблюдайте аккуратность в обращении с картриджами, на их поверхности может оставаться некоторое количество чернил рядом с подающим отверстием. При попадании чернил на вашу кожу тщательно промойте кожу водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не попадают под гарантийные условия Epson.

Оставляйте старый картридж установленным непосредственно до его замены, иначе чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут засохнуть.

Не заправляйте картриджи. Принтер отслеживает объем чернил в картридже при помощи встроенной в картридж микросхемы. Даже если картридж перезаправить, объем оставшихся чернил не пересчитывается, поэтому их количество, доступное для использования, остается прежним.

| Примечание:

Нельзя продолжать печать, если один из картриджей пустой, даже если в остальных еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Помимо печати чернила расходуются во время прочистки печатающей головки, проведения цикла самоочистки при включении принтера и при прокачке чернил после установки картриджа в принтер.

Подробнее о чернильных картриджах — в разделе Инструкции по безопасности.

## Кнопки на панели управления принтера

Индикаторы принтера сообщат, когда потребуется приобрести новый чернильный картридж, и когда необходимо заменить пустой картридж.

В таблице перечислены состояния индикаторов принтера и рекомендуемые действия.

Индикаторы | Действие
| Приобретите новый желтый чернильный картридж (T0544), пурпурный чернильный картридж (T0543), голубой чернильный картридж (T0542), матовый черный чернильный картридж (T0548), черный картридж для фотопечати (T0541), красный чернильный картридж (T0547), синий чернильный картридж (T0549) или чернильный картридж для улучшения глянца (T0540)
| Замените пустой чернильный картридж

Чтобы заменить чернильный картридж при помощи кнопки чернил , сделайте следующее.

| Примечание:

На рисунке показана замена желтого чернильного картриджа. Замените картридж, в котором закончились чернила.

| Убедитесь, что питание принтера включено. Индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Откройте верхнюю крышку принтера.

| Нажмите на кнопку Ink (Чернила). Печатающая головка передвинется в положение замены чернильного картриджа, а индикатор питания начнет мигать. Если чернила заканчиваются, индикатор отсутствия чернил будет мигать. Если чернильный картридж пуст, индикатор отсутствия чернил будет гореть постоянно.

|  | Примечание:

Если в картридже осталось мало чернил, можно продолжать использовать его, пока чернила не закончатся. За уровенем оставшихся чернил можно следить при помощи следующих программ. См. раздел Работа с EPSON Status Monitor 3 для Windows См. раздел Работа с EPSON StatusMonitor для Macintosh.

Не удерживайте кнопку чернил более трех секунд. Иначе принтер начнет очистку печатающей головки.

|  | Предостережение:

Не передвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Передвегайте ее только нажатием на кнопку чернил .

| Для получения наилучших отпечатков перед вскрытием упаковки встряхните новый чернильный картридж четыре-пять раз.

| Достаньте новый картридж из упаковки.

|  | Предостережение:

Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа.

Не снимайте и не рвите наклейку на картридже, иначе из картриджа могут вытечь чернила.

Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может привести к повреждению картриджа.

Если вы временно достаете чернильный картридж из принтера, то примите меры по защите области подачи чернил картриджа от пыли и грязи; храните картридж в тех же условиях, что и принтер. Храните чернильные картриджи наклейкой вверх. Не храните картриджи перевернутыми. Клапан на отверстии для подачи чернил предназначен для удержания чернил, которые могут просочиться из картриджа, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не испачкать предметы, которых касается картридж. Не прикасайтесь к области подачи чернил.

Всегда устанавливайте новый картридж сразу после извлечения старого. Если картридж установлен неправильно, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.

| Откройте крышку отсека для картриджей. Возьмитесь за края пустого картриджа, который собираетесь заменить. Выньте картридж из устройства и утилизируйте должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Опустите новый картридж вертикально в гнездо. Нажмите на картридж, чтобы он защелкнулся на месте. После установки картриджа закройте крышку отсека для картриджей и верхнюю крышку принтера.

| Нажмите на кнопку чернил . Принтер передвинет печатающую головку и начнет прокачку системы подачи чернил. Весь процесс занимает приблизительно одну минуту. Когда прокачка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение. Индикатор питания перестанет мигать и будет гореть постоянно, а индикатор отсутствия чернил погаснет.

|  | Предостережение:

Индикатор питания продолжает мигать во время процесса прокачки чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке чернил.

|  | Примечание:

Если после того как печатающая головка передвинется в обычное положение, появится сообщение об ошибке чернильного картриджа, возможно, картридж был установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку чернил и переустановите картридж, чтобы он защелкнулся на месте

[К началу]

## Работа с EPSON Status Monitor

При помощи EPSON Status Monitor 3 (Windows) или EPSON StatusMonitor (Macintosh) можно проверять уровень чернил и получать экранные инструкции по замене заканчивающегося или пустого картриджа.

Если чернила заканчиваются или закончились, щелкните кнопку How to (Как сделать) в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Подробнее о работе с EPSON Status Monitor — в следующем разделе.
См. раздел Работа с EPSON Status Monitor 3 для Windows
См. раздел Работа с EPSON StatusMonitor для Macintosh

[К началу]

Следующая