Другие сведения

# Загрузка и снятие рулонной бумаги

> Загрузка рулонной бумаги
> Обрез рулонной бумаги
> Снятие рулонной бумаги
> Хранение рулонной бумаги Epson

## Загрузка рулонной бумаги

Когда на принтер установлен держатель рулонной бумаги, можно печатать на рулонной бумаге, например, плакаты. Печатая на рулонной бумаге, помните:

- Загружайте бумагу стороной для печати вверх.

- Используйте ровную, неповрежденную бумагу. Если бумага загибается, перед загрузкой распрямите ее, чтобы избежать проблем при подаче бумаги.

- Всегда держите бумагу за края.

- Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага.

- Убедитесь, что передняя крышка принтера открыта, а приемный лоток установлен в принтере.

- Удостоверьтесь, что край бумаги отрезан ровно, перпендикулярно длинным сторонам. Если бумага отрезана по диагонали или неровно, то могут возникнуть проблемы при подаче или печать будет идти за пределами бумаги.

- Для получения высококачественных результатов используйте носители Epson.

- Перед началом печати на рулонной бумаге всегда проверяйте уровень чернил, так как замена чернильных картриджей, когда рулонная бумага установлена, может привести к смазыванию отпечатка.

- Новый рулон бумаги рекомендуется устанавливать, когда в старом остается около 20 см бумаги. Иначе качество печати на оставшейся части бумаги может ухудшиться.

Чтобы установить держатели рулонной бумаги и загрузить рулон бумаги, сделайте следующее.

| Присоедините держатели рулонной бумаги к рулону бумаги.

|  | Примечание:

Соединив держатели и рулонную бумагу, снимите защитный лист.

| Используя треугольник, убедитесь, что край ленты рулонной бумаги обрезан под прямым углом, как показано на рисунке.

|  | Предостережение:

Всегда проверяйте с помощью треугольника или иного инструмента, чтобы край рулонной бумаги был отрезан перпендикулярно длинным сторонам. Диагональный срез может затруднить подачу бумаги.

| Включите принтер.

| Убедитесь, что удлинитель приемного лотка выдвинут и приемный лоток установлен в принтере.

| Аккуратно поднимите подставку для рулонной бумаги.

| Прикрепите держатели рулонной бумаги к рулону, а затем вставьте их в слоты с тыльной стороны принтера.

| Аккуратно вставьте край бумаги в задний слот для ручной подачи до упора, выровняв ее по правой боковой направляющей. Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю бумаги.

|  | Предостережение:

Не загружайте рулонную бумагу в податчик для форматных листов.

| Чтобы правильно загрузить бумагу, придержите ее на месте в течение трех секунд. Бумага автоматически затянется в принтер.

|  | Примечание:

Если рулонная бумага подается с трудом, распрямите ее. Чтобы распрямить рулонную бумагу, положите ее стороной для печати вверх между страницами буклета с инструкциями, прилагаемого к рулону (чтобы не повредить бумагу). Затем закрутите буклет в противоположную сторону.

| Откройте верхнюю крышку принтера и удостоверьтесь, что бумага подается правильно. Если бумага согнута, выбросите ее и загрузите заново.

| Снятие рулонной бумаги

|  | Примечание:

Поворачивайте ручки рулонной бумаги, чтобы натянуть ее.

[К началу]

## Обрез рулонной бумаги

| Нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы подать ее. На бумаге будет напечатана линия обреза.

|  | Предостережение:

Не удерживайте кнопку рулонной бумаги более трех секунд. В противном случае рулонная бумага будет подана обратно и отпечаток может испортиться.

| Отрежте бумагу по линии. При этом не тяните бумагу, чтобы не повредить отпечаток. Также не пересекайте линию обреза в сторону принтера, это может затруднить подачу бумаги.

|  | Примечание:

Epson рекомендует проверять, чтобы край рулонной бумаги был отрезан перпендикулярно длинным сторонам, с помощью треугольника или иного инструмента. Диагональный срез может затруднить подачу бумаги.

| Чтобы напечатать следующий документ, нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы подать бумагу обратно в положение печати.

| Поворачивайте ручки рулонной бумаги, чтобы натянуть ее.

[К началу]

## Снятие рулонной бумаги

| После обреза бумаги, нажмите и удерживайте кнопку рулонной бумаги в течение трех секунд. Бумага будет подана обратно в положение, где ее легко достать из заднего слота для ручной подачи. Индикатор отсутствия бумаги начнет мигать. Если бумага не вернулась в исходное положение, повторите этот шаг.

| Поворачивайте ручку рулонной бумаги, чтобы скрутить рулон. Осторожно выньте бумагу.

| Нажмите на кнопку рулонной бумаги , чтобы индикатор отсутствия бумаги перестал мигать.

[К началу]

## Хранение рулонной бумаги Epson

Убирайте неиспользованную бумагу в оригинальную упаковку сразу после окончания печати. Храните отпечатки в многоразовых пластиковых пакетах. Храните бумагу вдали от мест с высокой температурой и влажностью и вдали от прямого солнечного света.

[К началу]

Предыдущая | Следующая