Устранение наполадок / Ошибки при установке драйвера

# Установка в Mac OS X

Перед печатью необходимо добавить драйвер принтера в меню Print Center или Printer Setup Utility. Чтобы добавить драйвер принтера, сделайте следующее.

| Примечание

После добавления драйвера принтера в список Printer List (Список принтера), его не потребуется добавлять повторно, пока вы не смените драйверы принтера.

Убедитесь, что принтер надежно подключен к компьютеру при помощи интерфейсного кабеля, и включите принтер.

| Щелкните кнопку Add (Добавить) в Print Center или Printer Setup Utility и выберите соответствующий порт. Для выбора порта см. следующую таблицу.

Тип соединения | Выбор
Кабель USB | Выберите USB или EPSON USB
Кабель IEEE 1394 * только модели с поддержкой IEEE 1394 | Выберите EPSON Fire Wire

| Выберите принтер и щелкните Add (Добавить), чтобы добавить принтер в список Printer List (Список принтеров).

| В меню Print Center или Printer Setup Utility выберите Quit Print Center (Выйти из Print Center) или Quit Printer Setup Utility (Выйти из Printer Setup Utility).

[К началу]

Предыдущая | Следующая