Другие сведения

# Загрузка отдельных листов бумаги

Чтобы загрузить бумагу в принтер, сделайте следующее.

| Поднимите подставку для бумаги и выдвиньте ее удлинитель.

| Удостоверьтесь, что приемный лоток вытолкнут, а удлинитель приемного лотка закрыт.

| Передвиньте левую боковую направляющую так, чтобы расстояние между направляющими было немного больше ширины стопки бумаги.

| Встряхните пачку бумаги и подбейте ее на плоской поверхности, чтобы подравнять края листов.

| Положите пачку бумаги в податчик стороной для печати вверх вплотную к правой боковой направляющей. Придвиньте левую боковую направляющую к левому краю бумаги.

> Во время печати левая боковая направляющая автоматически сдвигается на 3 мм влево. Не передвигайте ее обратно вручную

|  | Примечание:

Оставляйте перед устройством достаточно свободного пространства, куда будет поступать бумага.

Всегда загружайте бумагу в податчик узкой стороной вперед.

Убедитесь, что стопка бумаги находится вровень или ниже треугольной метки на боковой направляющей.

При загрузке более двух листов матовой бумаги, превышающей по размерам формат A4, используйте Держатель матовой бумаги. Подробнее о подсоединении держателя матовой бумаги см. раздел Подсоединение держателя матовой бумаги.

[К началу]

Предыдущая | Следующая