Другие сведения / Характеристики принтера

# Бумага

> Характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено изготовителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги.

## Характеристики бумаги

Отдельные листы:

Размер | A3+ (329 x 483 мм) A3 (297 x 420 мм) A4 (210 x 297 мм) A6 (105 x 148 мм) A5 (148 x 210 мм) B4 (257 x 364 мм) B5 (182 x 257 мм) 30 x 30 cm (12 x 12 in) 20 x 25 см (8 x 10 дюймов) 13 x 20 см (5 x 8 дюймов) 13 x 18 см (5 x 7 дюймов) 10 x 15 см (4 x 6 дюймов) 9 x 13 см (3.5 x 5 дюймов) Letter 8 1/2 x 11дюймов Legal 8 1/2 x 14 дюймов Panoramic 210 x 594 мм
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага, специальная бумага, распространяемая EPSON
Толщина (для простой высокосортной бумаги) | 0,08 – 0,11 мм (0,003 – 0,004 дюйма)
Плотность (для простой высокосортной бумаги) | 64 г/м2 – 90 г/м2

CD/DVD:

Размер | 12 см 8 см

| Примечание:

Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества.

Не загружайте сложенную или закрученную бумагу.

Используйте бумагу при нормальных условиях: температура от 15 до 25°C относительная влажность от 40 до 60%

[К началу]

## Область печати

Отдельные листы или учетные карточки

Обычный режим | Без полей

Диагональной штриховкой обозначается область печати
A: | Минимальная ширина верхнего поля 3,0 мм
B-L: | Минимальная ширина левого поля 3,0 мм
B-R: | Минимальная ширина правого поля 3,0 мм
C: | Минимальная ширина нижнего поля 3,0 мм

|  | Примечание:

В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшиться в верхней или нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.

Рулонная бумага

Обычные поля
| Если нажать на кнопку рулонной бумаги после завершения печати, принтер напечатает линию обреза. Если еще раз нажать на кнопку рулонной бумаги и отправить данные на печать, между отпечатками останется поле шириной около 65 мм
| Если отправить задание печати, состоящее из нескольких страниц или отправлять задания непрерывно, отпечатки напечатаются вплотную друг к другу
Без полей
| Если нажать на кнопку рулонной бумаги после завершения печати, принтер напечатает линию обреза. Если еще раз нажать на кнопку рулонной бумаги и отправить данные на печать, между отпечатками останется поле шириной около 65 мм
| Если отправить задание печати, состоящее из нескольких страниц или отправлять задания непрерывно, отпечатки напечатаются вплотную друг к другу

CD/DVD

| Предостережение:

Не устанавливайте внутренний диаметр равным 21 мм, хотя EPSON Print CD позволяет сделать это. Печать внутри окружности диаметром 43 мм может повредить привод CD/DVD.

[К началу]

Предыдущая | Следующая