Параметры ПО принтера / Для Mac OS 9

# Утилиты принтера

Утилиты принтера Epson позволяют тестировать текущее состояние принтера и управлять определенными его функциями с компьютера.

Чтобы использовать эти утилиты, щелкните значок Utility (Утилиты) в диалоговом окне Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы), а затем кнопку нужной утилиты.

Утилита EPSON StatusMonitor | Отслеживает состояние принтера. При обнаружении ошибки выдает соответствующее сообщение об ошибке. Кроме того, при помощи этой утилиты можно проверить уровень чернил. Чтобы запустить EPSON StatusMonitor, щелкните кнопку EPSON StatusMonitor. См. Работа с EPSON StatusMonitor
Утилита Auto Nozzle Check and Cleaning (Автоматическая прочистка дюз) | Печатает шаблон проверки дюз и автоматически проверяет дюзы печатающей головки. Если дюзы забиты, выполняет прочистку печатающей головки. См. раздел Прочистка печатающей головки
Утилита Nozzle Check (Проверка дюз) | Проверяет, не забились ли дюзы печатающей головки. Проверяйте дюзы, если заметили ухудшение качества печати, а также после их прочистки, чтобы убедиться, что дюзы печатающей головки очистились. Если проверка дюз показывает, что требуется прочистка печатающей головки, можно запустить утилиту Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) прямо из утилиты Nozzle Check (Проверка дюз). См. раздел Проверка дюз печатающей головки
Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) | Очищает печатающую головку. Прочистка печатающей головки может потребоваться, если вы заметите ухудшение качества печати. Выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что прочистка необходима. См. раздел Прочистка печатающей головки
Утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) | Утилитой Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) можно улучшить качество печати документов. Калибровка печатающей головки может потребоваться, если вертикальные полосы выглядят неровными либо в самом документе появляются белые, черные, темные или светлые полосы. Для выполнения процедуры калибровки выполняйте инструкции на экране. См. раздел Калибровка печатающей головки
Диалоговое окно Configuration (Конфигурация) | Щелкните эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Configuration (Конфигурация), где можно менять способ, которым утилита EPSON Status Monitor уведомляет об изменениях состояния принтера. См. раздел Диалоговое окно Configuration Settings (Параметры конфигурации)

[К началу]

Предыдущая | Следующая