Параметры ПО принтера / Для Windows

# Настройка параметров на вкладке Page Layout (Макет страницы)

### More Options (Дополнительные параметры)

Настройка следующих параметров печати.

Rotate 180° (Поворот на 180°) | Печатает страницы с поворотом на 180 градусов
Mirror Image (Зеркально) | Печатает зеркальное отображение изображения. (Текст и графика переворачиваются)

### Reduce/Enlarge Document (Уменьшить/Увеличить документ)

Меняет размер документа, чтобы он соответствовал размеру страницы, на которой он будет печататься.
См. раздел Печать по размеру страницы

### Copies (Копии)

Задает число копий печатаемого документа.

Доступны следующие режимы:

Reverse Order (Обратный порядок) | Позволяет печатать документы в обратном порядке, начиная с последней страницы
Collate (Подбор) | Печатает один полный набор документов за раз

### Multi-Page (Многостраничный)

Установите этот флажок, чтобы сделать доступными параметры Pages Per Sheet (Страниц на листе) и Poster Printing (Печать плакатов).

Pages Per Sheet (Страниц на листе) | Печать двух или четырех страниц документа на одном листе бумаги. См. раздел Печать нескольких страниц на листе
Poster Printing (Печать плаката) | Одну страницу документа можно увеличить, чтобы она занимала 4, 9 или 16 печатных листов бумаги. См. раздел Печать плакатов

### Borderless (Без полей)

Если установлен флажок Borderless (Без полей) на вкладке Main (Главное), доступен ползунок Borderless Expansion (Увеличение). С его помощью можно задавать часть изображения, выходящую за границу листа при печати без полей.

В большинстве заданий печати рекомендуется выбирать значение Max (Макс.), чтобы уменьшить поля всех сторон листа.

Перемещение ползунка к значению Min (Мин.) уменьшает часть изображения, выходящую за границы листа; однако одновременно с уменьшением этого значения на одной или нескольких сторонах листа могут появляться поля.

### Watermark (Водяной знак)

Позволяет печатать текст или изображение в виде водяного знака.
См. раздел Печать водяных знаков

### Double-Sided Printing (Двусторонняя печать)

Существует два типа двусторонней печати. Стандартная двусторонняя печать позволяет печатать сначала нечетные страницы. Затем листы можно снова загрузить в принтер, чтобы напечатать четные страницы на обороте. Двусторонняя печать в режиме Folded Booklet (Буклет) позволяет создавать буклеты, сложенные пополам.
См раздел Двусторонняя печать

[К началу]

Предыдущая | Следующая