Другие сведения

# Элементы принтера и функции панели управления

> Элементы принтера
> Панель управления

## Элементы принтера

a. Удлинитель подставки для бумаги: удлиняет подставку для бумаги и позволяет загружать в податчик листов бумагу большого размера, например, A3.

b. Верхняя крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте ее только или для установки (замены) чернильных картриджей, или чтобы проверить, что рулонная бумага или отдельные листы подаются правильно.

c. Передняя крышка принтера: закрывает слот для подачи дисков CD/DVD. Открывайте ее только при печати на CD/DVD.

d. Удлинитель приемного лотка: удлиняет приемный лоток, чтобы вместить листы бумаги большого размера, например, A3.

e. Приемный лоток: предназначен для бумаги, поступающей из принтера.

f. Подставка для рулонной бумаги: поддерживает рулонную бумагу, поступающую из принтера.

g. Боковые направляющие: помогают загружать бумагу в принтер ровно. Передвиньте левую боковую направляющую вплотную к стопке бумаги.

h. Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, загруженную в податчик.

a. Задняя боковая направляющая: помогает загрузить рулонную бумагу или отдельные листы в задний слот для ручной подачи ровно.

b. Задний слот для ручной подачи: служит для подачи как рулонной бумаги, так и отдельных листов бумаги. Автоматически подает рулонную бумагу или отдельные листы спустя три секунды после загрузки бумаги вручную.

c. Интерфейсный разъем USB: используется для подключения принтера к компьютеру при помощи кабеля USB.

c. Разъем для кабеля IEEE 1394: используется для подключения принтера к компьютеру при помощи кабеля IEEE.

e. Держатель для рулонной бумаги: устанавливается на принтер, удерживает рулон бумаги.

f. Ручка рулонной бумаги: поворачивайте, чтобы скрутить рулон.

a. Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

b. Печатающая головка: наносит чернила на бумагу.

c. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления — в следующем разделе.

d. Слот для подачи CD/DVD: подает лоток для дисков в принтер. Используйте его только при печати на дисках CD/DVD.

e. Индикатор отсутствия чернил: сообщает, что чернила заканчиваются или полностью израсходованы.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки

Кнопка | Функция
power (питание) | Включает и выключает питание принтера
paper (бумага) | Загружает или выводит бумагу. Если нажать на эту кнопку после возникновения ошибки об отсутствии бумаги или подаче двух листов, то печать возобновится. Если нажать на эту кнопку во время печати, то задание печати будет отменено
ink (чернила) | Перемещает печатающую головку в положение для замены чернильных картриджей. Когда в картридже заканчиваются чернила, переместите печатающую головку в позицию проверки уровня чернил. Возвращает печатающую головку в исходное положение после замены картриджа. Если нажать на кнопку и удерживать ее в течение трех секунд, когда не горит индикатор отсутствия чернил , запустится процедура прочистки печатающей головки
roll paper (рулонная бумага) | Если нажать на эту кнопку после завершения печати, то на бумаге будет напечатана линия отреза, и рулонная бумага будет подана в положение, откуда ее удобно доставать из податчика. Если нажать на эту кнопку после того, как бумага отрезана, то рулонная бумага будет подана в позицию печати. Если нажать и удерживать эту кнопку в течение трех секунд, то рулонная бумага будет подана обратно в положение, где ее легко достать из заднего слота для ручной подачи

### Индикаторы

Индикатор | Описание
power (питание) | Горит, когда принтер включен. Мигает, когда принтер получает и печатает данные, во время замены чернильного картриджа, заливки чернил и очистки печатающей головки
paper out (нет бумаги) | Горит, когда в принтере заканчивается бумага, или если лоток для компакт-дисков не установлен. Мигает, если бумага или лоток для дисков застревают в принтере, или когда приемный лоток находится в неправильном положении. Мигает, если бумага неправильно подается в задний слот для ручной подачи
ink error (отсутствие чернил) | Горит, если чернила в картридже закончились. Мигает, когда чернила в картридже вскоре закончатся
ink out (чернила закончились) | Горит, если чернила в картридже закончились. Мигает, когда чернила в картридже вскоре закончатся

[К началу]

Предыдущая | Следующая