Описание способов печати

# Печать без полей

> Совместимые носители
> Подготовка данных для печати
> Печать из программы EPSON Easy Photo Print
> Печать из драйвера принтера

На этом принтере можно печатать, не оставляя полей по всем сторонам бумаги. Для выполнения печати без полей сделайте следующее.

| Примечание:

Эта функция доступна не для всех носителей и параметров драйвера.

## Совместимые носители

Для печати без полей подходят следующие носители.

Matte Paper – Heavyweight (Матовая бумага высокой плотности) | A3+, A3, A4
Premium Glossy Photo Paper (Улучшенная глянцевая фотобумага) | A3+, A3, A4, 10 x 15 см, 329 мм x 10 м, 210 мм x 10 м (рулонная бумага)
Premium Semigloss Photo Paper (Улучшенная полуглянцевая фотобумага) | A3+, A3, A4, 329 мм x 10 м, 210 мм x 10 м, 100 мм x 8 м (рулонная бумага)
Archival Matte Paper (Архивная матовая бумага) | A3+, A3, A4
Watercolor Paper – Radiant White (Акварельная белая бумага) | A3+
Velvet Fine Art Paper (Бархатная бумага для репродукций) | A3+

| Примечание:

Печать в этом режиме занимает больше времени, чем обычно.

Качество печати может ухудшиться в верхней и нижней части отпечатка или эти области могут быть смазаны. Перед печатью больших объемов напечатайте одну страницу, чтобы проверить качество.

[К началу]

## Подготовка данных для печати

Так как в этом режиме изображение становится чуть больше размера бумаги, часть изображения, выходящая за пределы листа, не печатается.

Во время подготовки данных для печати в приложении обратите внимание на следующее:

#### Печать на рулонной бумаге

Если вы печатаете без полей на рулонной бумаге и в диалоговом окне Roll Paper Options (Параметры рулонной бумаги) выбран параметр Banner Mode (Режим баннера) (Windows) или для параметра Roll Paper Option (Настройки рулонной бумаги) в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы) выбрано Banner (Плакат) (Mac OS X), необходимо создать изображение на 4 мм шире рулонной бумаги с помощью программы редактирования изображений.

Если в приложении настраивается ширина полей, перед печатью установите их равными нулю.

#### Печать на отдельных листах

Необходимо подогнать ширину данных под размер бумаги. Если в приложении настраивается ширина полей, перед печатью установите их равными нулю.

[К началу]

## Печать из программы EPSON Easy Photo Print

Самый простой и быстрый способ печати фотографий без полей — использовать программу EPSON Easy Photo Print с прилагаемого компакт-диска. EPSON Easy Photo Print также обладает массой других функций для создания фотографий исключительного качества.

| Примечание:

EPSON Easy Photo Print не поддерживает Mac OS 9.

### В Windows

| Запустите программу EPSON Easy Photo Print. В Windows XP щелкните Start (Пуск), выберите All Programs (Все программы), затем EPSON Creativity Suite и щелкните EPSON Easy Photo Print. В Windows Me, 98 и 2000 щелкните Start (Пуск), выберите Programs (Программы), затем EPSON Creativity Suite и щелкните EPSON Easy Photo Print.

| Напечатайте изображения из программы EPSON Easy Photo Print.

Чтобы узнать, как напечатать фотографии, щелкните кнопку Help (Справка) и прочитайте инструкции в Руководстве пользователя EPSON Easy Photo Print.

### В Mac OS X

| Дважды щелкните папку Applications в Macintosh HD, затем папку EPSON и Creativity Suite. Дважды щелкните папку Easy Photo Print, а затем значок EPSON Easy Photo Print.

| Напечатайте изображения из программы EPSON Easy Photo Print.

Чтобы узнать, как напечатать фотографии, в меню Help (Справка) выберите User's Guide (Руководство пользователя) и прочитайте инструкции в Руководстве пользователя EPSON Easy Photo Print.

[К началу]

## Печать из драйвера принтера

### Настройки драйвера для Windows

Загрузив носитель, измените параметры драйвера принтера для печати без полей.

| Откройте драйвер принтера.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Main (Главное) и выберите значение параметра Quality Option (Качество). О параметре Quality Option (Качество) см. следующий раздел. См. раздел Параметр Quality Option (Качество)

| Для параметра Source (Источник) выберите значение Sheet (Лист) или Roll (Рулон).

| Установите флажок Borderless (Без полей).

| Выберите значение параметра Type (Тип).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| Выберите значение параметра Size (Размер).

| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно параметров драйвера принтера.

Выполнив все перечисленные действия, начните печать. Напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать остальные копии.

| Примечание:

Можно задавать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей. Когда на вкладке Main (Главное) установлен флажок Borderless (Без полей), на вкладке Page Layout (Макет страницы) становится доступным ползунок Borderless Expansion (Увеличение).

### Настройки драйвера для Mac OS X

Загрузив носитель, измените параметры драйвера принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Для параметра Format (Формат) выберите Stylus Photo R1800.

| Выберите подходящее значение параметра Paper Size (Размер бумаги), соответствующее выбранному типу печати без полей.

| Выберите подходящее значение параметра Orientation (Ориентация).

| Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Для параметра Print (Печать) выберите Stylus Photo R1800 и настройте параметр Copies & Pages (Копии и страницы).

|  | Примечание:

Параметры Copies & Pages (Копии и страницы) являются стандартной функцией Mac OS X. Подробности см. в документации к используемой вами ОС.

| В раскрывающемся меню выберите Print Settings (Параметры печати).

| Выберите значения параметров Media Type (Тип носителя), Color (Цвет) и Mode (Режим). См. Параметры печати

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| Щелкните Print (Печать), чтобы начать печать.

| Примечание:

Напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать остальные копии.

Можно задавать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей. См. раздел Параметр Expansion (За пределы листа)

### Настройки драйвера для Mac OS 9

Загрузив носитель, измените параметры драйвера принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 9

| Выберите значение параметра Paper Size (Размер бумаги).

| Для параметра Paper Source (Источник бумаги) выберите Auto Sheet Feeder (Автоподатчик листов) или Roll Paper (Рулонная бумага).

| Установите флажок Borderless (Без полей).

| Щелкните OK, чтобы сохранить настройки и закрыть диалоговое окно Page Setup (Параметры страницы).

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 9

| Выберите значение параметра Media Type (Тип носителя).

| Параметры Media Type (Тип носителя)

| Щелкните Print (Печать), чтобы начать печать.

| Примечание:

Напечатайте одну тестовую копию и проверьте результаты печати перед тем, как печатать остальные копии.

Можно задавать размер части изображения, выходящей за границу листа при печати без полей. Когда флажок Borderless (Без полей) установлен в диалоговом окне Page Setup (Параметры страницы), становится доступным ползунок Borderless Expansion (Увеличение).

[К началу]

Предыдущая | Следующая