Другие сведения / Характеристики принтера

# Электрические характеристики

| Модель на 120 В | Модель на 220–240 В
Диапазон входного напряжения | 99–132 В | 198–264 В
Диапазон номинальной частоты | 50–60 Гц
Диапазон частоты входного сигнала | 49,5–60,5 Гц
Номинальный ток | 0,5 A (макс. 0,8 A) | 0,25 A (макс. 0,4 A)
Потребляемая мощность | Приблизительно 18 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Приблизительно 1 Вт в спящем режиме | Приблизительно 18 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Приблизительно 1,3 Вт в спящем режиме

| Примечание:

Уточните данные о напряжении, прочитав наклейку на тыльной стороне принтера.

[К началу]

Предыдущая | Следующая