Улучшение качества печати

# Калибровка печатающей головки

> В Windows
> В Mac OS X
> В Mac OS 9

Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальны полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment ПО принтера. Epson рекомендует выполнять автоматическую калибровку печатающей головки. Для этого выберите значение Automatic (Автоматический), когда будете выполнять инструкции, отображаемые на экране.

Обратитесь к соответствующим разделам.

| Примечание:

Не отменяйте печать кнопкой бумаги , когда утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) печатает тестовый шаблон.

## В Windows

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

|  | Примечание:

Перед калибровкой печатающей головки убедитесь, что лоток для компакт-дисков не установлен в принтер и передняя крышка принтера закрыта.

| Откройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

[К началу]

## В Mac OS X

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

|  | Примечание:

Перед калибровкой печатающей головки убедитесь, что лоток для компакт-дисков не установлен в принтер и передняя крышка принтера закрыта.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Выберите ваш принтер в окне Printer List (Список принтеров) и щелкните OK.

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

[К началу]

## В Mac OS 9

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

|  | Примечание:

Перед калибровкой печатающей головки убедитесь, что лоток для компакт-дисков не установлен в принтер и передняя крышка принтера закрыта.

| Откройте диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 9

| Щелкните значок Utility (Утилиты) , а затем кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая