Улучшение качества печати

# Проверка состояния принтера

> В Windows
> В Mac OS X
> В Mac OS 9

## В Windows

### Индикатор выполнения

После отправки задания печати на принтер появляется индикатор выполнения (см. рис. ниже).

На индикаторе отображается ход выполнения текущего задания печати и дана информация о состоянии принтера после установки двунаправленного соединения между принтером и компьютером. Также на индикаторе выполнения выводятся сообщения об ошибках и советы по улучшению качества печати. См. соответствующие разделы.

#### Советы по печати Epson

В текстовом поле в нижней части окна индикатора выполнения отображаются советы, как наиболее эффективно использовать программное обеспечение принтера Epson. Каждые 30 секунд выводится новый совет. Чтобы узнать подробности по теме совета, щелкните кнопку Details (Подробно).

#### Сообщения об ошибках

Если во время печати происходит ошибка, в текстовом поле в верхней части окна появляется сообщение об ошибке. Щелкните Technical Support (Техническая поддержка), чтобы открыть интерактивное Справочное руководство с подробной информацией.

Когда заканчиваются чернила, под текстовым полем появляется кнопка How to (Как сделать). Щелкните кнопку How to (Как сделать) и выполняйте пошаговые инструкции EPSON Status Monitor 3 по замене картриджа.

### Работа с EPSON Spool Manager

EPSON Spool Manager — это утилита, похожая на Windows Print Manager. Если она получает два и более заданий печати одновременно, они сохраняются в порядке получения (в случае сетевых принтеров это можно назвать очередью печати). Когда задание печати проходит очередь, EPSON Spool Manager отправляет это задание принтеру. В окне Spool Manager можно просматривать информацию о состоянии заданий печати, отправленных принтеру. Также можно отменить, приостановить и возобновить выбранные задания печати.

| Примечание:

Утилита EPSON Spool Manager не совместима с Windows XP и 2000.

После отправки задания печати на панели задач появляется кнопка EPSON Stylus Photo R1800. Щелкните эту кнопку, чтобы открыть EPSON Spool Manager.

### Работа с EPSON Status Monitor 3

Утилита EPSON Status Monitor 3 сообщает подробную информацию о состоянии принтера.

#### Запуск EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 можно запустить двумя способами:

- Дважды щелкните значок с изображением принтера на панели задач Windows.
  См. Параметры контроля

- Откройте ПО принтера, перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Status Monitor 3.

Откроется следующее диалоговое окно.

#### Просмотр информации в EPSON Status Monitor 3

Окно EPSON Status Monitor 3 содержит следующую информацию:

- Current Status (Текущее состояние):
  В окне EPSON Status Monitor 3 отображается подробная информация о состоянии принтера, диаграмма и сообщения о состоянии. Когда чернила заканчиваются или полностью израсходованы, в окне EPSON Status Monitor 3 появляется кнопка How to (Как сделать). Если щелкнуть кнопку How to (Как сделать), на экране появятся инструкции по замене чернильных картриджей, а печатающая головка принтера передвинется в положение замены картриджа.

- Ink Levels (Уровень чернил):
  В окне EPSON Status Monitor 3 находится диграмма, на которой показаны уровни чернил и приблизительное количество страниц, которые можно напечатать до того, как чернила закончатся.

- Ink Cartridge Information (Информация о чернильных картриджах):
  Щелкнув кнопку Information (Информация), вы можете узнать об установленных чернильных картриджах.

- Техническая поддержка (Technical Support)
  В окне EPSON Status Monitor 3 можно раскрыть интерактивное Справочное руководство. Если произошла ошибка, щелкните Техническая поддержка (Technical Support) в окне EPSON Status Monitor 3.

[К началу]

## В Mac OS X

### Работа с EPSON StatusMonitor

EPSON StatusMonitor контролирует состояние принтера. При обнаружении ошибки выдает соответствующее сообщение об ошибке.

Когда чернила заканчиваются или полностью израсходованы, появляется кнопка How to (Как сделать). Щелкните кнопку How to (Как сделать) и выполняйте пошаговые инструкции EPSON StatusMonitor по замене картриджа.

Также при помощи этой утилиты можно проверить уровень чернил. EPSON StatusMonitor сообщает уровень оставшихся чернил на момент открытия окна. Чтобы обновить информацию об уровне чернил, щелкните Update (Обновить).

### Доступ к EPSON StatusMonitor

Чтобы открыть EPSON StatusMonitor, сделайте следующее.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Откроется диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Щелкните кнопку EPSON StatusMonitor. Откроется диалоговое окно EPSON StatusMonitor.

[К началу]

## В Mac OS 9

### Работа с EPSON StatusMonitor

EPSON StatusMonitor контролирует состояние принтера. При обнаружении ошибки выдает соответствующее сообщение об ошибке.

Когда чернила заканчиваются или полностью израсходованы, появляется кнопка How to (Как сделать). Щелкните кнопку How to (Как сделать) и выполняйте пошаговые инструкции EPSON StatusMonitor по замене картриджа.

Также при помощи этой утилиты можно проверить уровень чернил. EPSON StatusMonitor сообщает уровень оставшихся чернил на момент открытия окна. Чтобы обновить информацию об уровне чернил, щелкните Update (Обновить).

#### Доступ к EPSON StatusMonitor

Чтобы открыть EPSON StatusMonitor, сделайте следующее.

| Откройте диалоговое окно Print (Печать).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 9

| Щелкните значок StatusMonitor или Utility (Утилиты), а затем кнопку EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Utility (Утилиты). Откроется диалоговое окно EPSON StatusMonitor.

#### Работа с диалоговым окном Configuration Settings (Параметры конфигурации)

Чтобы изменить способ контроля принтера утилитой EPSON StatusMonitor или способ обработки заданий печати принтером, сделайте следующее.

| В меню File (Файл) приложения щелкните Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы).

| Щелкните значок Utility (Утилиты).

| Щелкните Configuration (Конфигурация). Откроется диалоговое окно Configuration Settings (Параметры конфигурации).

В диалоговом окне Configuration Settings (Параметры конфигурации) можно настраивать следующие параметры.

Error notification (Сообщение об ошибке) | Выберите, каким способом EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас об ошибках
Warning (Предупреждение) | Выберите, каким способом EPSON StatusMonitor будет вас предупреждать
Temporary Spool folder (Временная папка очереди печати) | Укажите папку, в которой будет временно храниться очередь печати
Temporary High Speed Copies folder (Временная папка для скоростного копирования) | Укажите папку, в которой будут временно храниться данные для копирования
Data will be sent to the printer after being stored on your disk. (Перед отправкой принтеру данные будут записаны на жесткий диск.) | Установите этот флажок, чтобы временно записывать данные изображений на жесткий диск компьютера и предотвращать появление на изображениях горизонтальных полос. Компьютер отправит принтеру данные изображения целиком, а не по частям
Check for errors before starting to print. (Проверить на ошибки перед началом печати.) | Установите этот флажок, если хотите, чтобы перед началом печати принтер проверял, не произошли ли ошибки
Check the ink level before starting to print. (Проверить уровень чернил перед началом печати.) | Установите этот флажок, если хотите, чтобы перед началом печати принтер проверял уровень чернил в картриджах

### Работа с EPSON MonitorIV

После отправки задания печати принтеру вы можете проверять, отменять и изменять приоритет заданий печати в очереди при помощи утилиты EPSON Monitor IV. В окне этой утилиты также отображается статус задания, которое печатается в данный момент.

#### Доступ к EPSON Monitor IV

Чтобы запустить утилиту EPSON Monitor IV, сделайте следующее.

| Сперва включите параметр Background Printing (Фоновую печать) в Chooser или в диалоговом окне Background Printing (Фоновая печать).

| Отправьте задание печати на принтер.

| В меню Application в правом конце строки меню выберите EPSON Monitor IV. Откроется диалоговое окно EPSON Monitor IV.

| Примечание:

EPSON MonitorIV также можно запустить, дважды щелкнув значок EPSON Monitor IV в папке Extensions.

#### Управление заданиями печати в EPSON Monitor IV

При помощи EPSON Monitor IV можно управлять заданиями печати:

- Следующие кнопки предназначены для приостановки, возобновления и удаления заданий печати. Выберите нужное задание печати и щелкните подходящую кнопку.

| Hold (Приостановить) | Приостанавливает задание печати; текущее задание печати остается в начале очереди печати
| Resume (Возобновить) | Возобновляет печать
| Delete (Удалить) | Останавливает печать и удаляет задание печати из очереди

- Щелкните Stop Print Queue (Остановить очередь печати), чтобы прекратить печать. Щелкните Start Print Queue (Запустить очередь печати), чтобы возобновить печать.

- Следующие кнопки предназначены для запуска утилит принтера.

| Print head cleaning (Прочистка печатающей головки) | Запускает утилиту прочистки печатающей головки
| StatusMonitor | Запускает утилиту EPSON StatusMonitor, сообщающую уровень оставшихся чернил

- Дважды щелкните файл в списке, чтобы просмотреть его (эта функция недоступна при печати из командного файла ESC/P).

- Дважды щелкните Copies (Копии), чтобы задать количество копий для выбранного задания печати.

- Щелкните стрелку Show details (Подробно), чтобы раскрыть дополнительную область (как на рисунке) в нижней части окна EPSON Monitor IV. В дополнительной области перечислена подробная информация о выбранных в ПО принтера параметрах документа.

#### Изменение приоритета заданий печати

Чтобы изменить приоритет заданий печати в очереди, сделайте следующее.

| Примечание:

Также можно изменять приоритет заданий печати, время печати которых было ранее задано в диалоговом окне Background Printing (Фоновая печать).

| В столбце Document Name (Имя документа) выберите задание, приоритет которого вы хотите изменить.

| Щелкните стрелку Show details (Подробно), чтобы раскрыть дополнительную область (как на рисунке) в нижней части окна EPSON Monitor IV.

| В списке Priority (Приоритет) выберите Urgent (Срочный), Normal (Обычный), Hold (Пауза) или Print Time (Время печати).

|  | Примечание:

Если выбрать значение Print Time (Время печати), появится диалоговое окно, где можно указать дату и время печати документа. Убедитесь, что принтер и компьютер будут включены в это время.

[К началу]

Следующая