Параметры ПО принтера / Для Windows

# Настройка параметров на вкладке Main (Главное)

> Выполнение основных настроек
> Выполнение расширенных настроек

На вкладке Main (Главное) можно настраивать параметры Quality Option (Качество), Paper Options (Настройки бумаги), Print Options (Настройки печати), Orientation (Ориентация), дополнительные параметры, а также проверять уровень чернил. См. соответствующие разделы наже.

## Выполнение основных настроек

### Параметр Quality Option (Качество)

Можно выбирать один из следующих типов качества.

Draft (Черновик) | Для экономичной высокоскоростной печати
Text (Текст) | Для печати стандартного текста со средним качеством
Text & Image (Текст и изображение) | Для печати стандартного текста и графики с высоким качеством
Photo (Фото) | Для печати фотографий с высоким качеством
Best Photo (Наилучшее фото) | Для печати фотографий с наилучшим качеством
User Defined (Пользовательский) (уникальное имя) | Если создать пользовательскую настройку и выбрать ее в меню Advanced (Расширенные), она будет отображается в виде значка

### Paper Options (Настройки бумаги)

Source (Источник) | Для печати на обычной бумаге выберите Sheet (Лист). Для печати на рулонной бумаге выберите Roll (Рулон). Для печати на дисках CD/DVD выберите Manual (Ручная подача)
Borderless (Без полей) | Установите этот флажок, если требуется печать без полей. Эта функция печатает по всей площади листа. См. раздел Печать без полей
Type (Тип) | Выберите значение параметра Type (Тип), соответствующее носителю, загруженному в принтер. В зависимости от значения параметра Type (Тип) становятся доступными другие параметры, поэтому его настраивать нужно в первую очередь. Чтобы узнать, какой тип носителя вами используется, найдите его в списке параметров Media Type (Тип носителя).
| Параметры Media Type (Тип носителя)
Size (Размер) | Выберите нужный размер бумаги. Вы также можете определить пользовательский размер бумаги. О задании собственного размера бумаги см. раздел:
| Настройка пользовательских размеров бумаги в Windows
Banner Mode (Режим баннера) | Выберите этот режим, если хотите печатать многостраничные данные непрерывно, а не на отдельных страницах. Если выбран этот режим, становится доступным флажок Save Roll Paper (Экономия рулонной бумаги)
Cut Sheet Mode (Режим отреза листа) | Выберите этот режим, если хотите печатать данные на отдельных страницах. Если выбран этот режим, становится доступным флажок Print Page Frame (Печать границы листа)
Save Roll Paper (Экономия рулонной бумаги) | Установите этот флажок, если требуется печать без полей. Если установлен этот флажок, чистый участок бумаги последней страницы не подается через принтер
Print Page Frame (Печать границы листа) | Установите этот флажок, чтобы напечатать линию на рулонной бумаге между страницами документа, по которой можно разрезать отпечатки. Эта функция полезна, когда непонятно, где должна быть расположена граница страницы

### Print Options (Настройки печати)

#### PhotoEnhance

Этот режим применяет параметры коррекции изображений, специально настроенные для отсканированных или отснятых в цифровом виде фотографий.

#### Gloss (Глянец)

Выберите способ печати чернилами с улучшенным глянцем. Параметр Gloss Optimizer (Оптимизация глянца) позволяет улучшать качество печати на простой бумаге или фотобумаге. Доступны следующие режимы:

On (Вкл.) | Печатает данные изображений и текста чернилами с улучшенным глянцем
Off (Выкл.) | Печатает другими чернилами
On (Auto) [Вкл. (Авто)] | Печатает данные изображений чернилами с улучшенным глянцем
On (Full) [Вкл. (Полностью)] | Печатает чернилами с улучшенным глянцем всю страницу в пределах области печати

#### Reverse Order (Обратный порядок)

Позволяет печатать документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.

#### Print Preview (Просмотр)

Позволяет просматривать документ перед печатью.

При отправке задания печати на принтер открывается окно Print Preview (Просмотр), где можно менять значения параметров перед печатью.

На панели инструментов Print Preview (Просмотр) находится несколько значков, с помощью которых можно активировать следующие функции.

Значок | Название кнопки | Функция
| Drag 'n' Drop (Перетащить и оставить) | Выбор и перемещение водяных знаков
| Zoom (Масштабирование) | Увеличение или уменьшение размера просматриваемой страницы
| Fit To Screen (Во весь экран) | Масштабирует просматриваемое изображение таким образом, чтобы оно соответствовало размеру окна. Это удобно, если вы хотите видеть всю страницу
| Maximum Zoom (Максимальное увеличение) | Отображение просматриваемого изображения с максимальным увеличением
| Printable Area On/Off (Вкл./откл. область печати) | Отображение или скрытие линий, показывающих границы области печати. Принтер не может печатать за пределами этой области
| Watermark (Водяной знак) | Открывает диалоговое окно Watermark (Водяной знак), где можно добавлять водяные знаки в документ и изменять их настройки
| Reset Watermark Settings (Сбросить настройки водяного знака) | Возвращает параметрам водяного знака значения, которые они имели при первом открытии диалогового окна EPSON Print Preview (Просмотр)
| Previous Page (Предыдущая страница) | Отображает предыдущую страницу документа
| Next Page (Следующая страница) | Отображает следующую страницу документа

Кроме того, можно управлять просматриваемым изображением следующими способами:

- Выбирать и просматривать отдельные страницы.

- Уменьшать/увеличивать размер окна предварительного просмотра.

- Увеличивать просматриваемый документ. Щелкните Magnify (Увеличить) в меню View (Вид), чтобы открыть окно Magnify (Увеличить), где можно увеличивать область просматриваемого документа, выделенную красной рамкой. Перетаскивая эту красную рамку, можно выбирать увеличиваемую область документа.

- Просматривать отдельные страницы, составляющие плакат. Окно Poster (Плакат) открывается автоматически при отправке задания печати с выбранным параметром Poster Printing (Печать плаката) на вкладке Page Layout (Макет страницы). В этом окне можно просматривать отдельные фрагменты, составляющие плакат. Это диалоговое окно можно также открыть, щелкнув Poster (Плакат) в меню View (Вид).

- Применять водяные знаки. Выбранный водяной знак будет выводиться в просматриваемом изображении.
  См. раздел Печать водяных знаков

- Указывать печатаемые страницы документа. Чтобы добавить или удалить страницу, щелкните ее значок в списке в левой части окна предварительного просмотра, а затем добавьте/удалите ее с помощью команд меню Print Options (Настройки печати).

Просмотрев документ, щелкните кнопку Print (Печать) для его печати, либо Cancel (Отмена) для отмены печати.

### Orientation (Ориентация)

Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).

### Show Settings (Показать настройки)

Если щелкнуть кнопку Show Settings (Показать настройки) откроется окно Current Setting (Текущие настройки). Чтобы закрыть его, щелкните Hide Settings (Скрыть настройки) на вкладке Main (Главное) или Close (Закрыть) в окне Current Setting (Текущие настройки).

### Reset Defaults (По умолчанию)

Щелкните кнопку Reset Defaults (По умолчанию), чтобы вернуть всем параметрам заводские значения.

### Advanced (Расширенные)

Если щелкнуть эту кнопку, откроется диалоговое окно Advanced (Расширенные).

[К началу]

## Выполнение расширенных настроек

Параметры диалогового окна Advanced (Расширенные) позволяют полностью управлять условиями печати. Используйте эти параметры для эксперимента с новыми задумками печати либо для тонкой настройки параметров печати в соответствии с вашими потребностями. Задав нужные значения параметров, им можно присвоить имя и добавить в список Custom Settings (Пользовательские настройки).

| Примечание:

Расширенные настройки рекомендуется выполнять только опытным пользователям. Некорректные значения параметров могут привести к ухудшению скорости или ухудшению качества печати.

Снимки экрана этого раздела сделаны в Windows XP. Для Windows Me, 98 и 2000 рисунки могут незначительно отличаться.

Некоторые параметры могут быть недоступны, а зависимости от заданных значений параметров Paper Source (Источник бумаги), Media Type (Тип носителя) и Print Quality (Качество печати).

Функция PhotoEnhance относится только к изображениям и не затрагивает текст или графику. Например, если выбрано значение Sepia (Сепия) в списке Tone (Тон) (доступен в режиме PhotoEnhance, только изображения в документе будут напечатаны в стиле сепия. Весь цветной текст или графика того же документа печатаются в цвете.

Чтобы открыть окно Advanced (Расширенные), щелкните кнопку Advanced (Расширенные) на вкладке Main (Главное). Если появится следующее диалоговое окно Note (Примечание), щелкните Continue (Продолжить).

### Paper & Quality Options (Параметры бумаги и качества)

Source (Источник) | Для печати на обычной бумаге выберите Sheet (Лист). Для печати на рулонной бумаге выберите Roll (Рулон). Выберите Manual – Roll (Ручная подача – Рулон), если хотите печатать на отдельных листах, загруженных в задний слот для ручной подачи. Для печати на дисках выберите CD/DVD
Borderless (Без полей) | Установите этот флажок, если требуется печать без полей. Эта функция печатает по всей площади листа. См. раздел Печать без полей
Type (Тип) | Выберите значение параметра Type (Тип), соответствующее носителю, загруженному в принтер. Чтобы узнать, какой тип носителя вами используется, найдите его в списке параметров Media Type (Тип носителя).
| Параметры Media Type (Тип носителя)
Примечание: Доступность параметра Print Quality (Качество печати) зависит от значения параметра Media Type (Тип носителя). Следовательно, задавайте тип носителя до настройки качества печати
Print Quality (Качество печати) | Выберите качество печати из списка
Size (Размер) | Выберите нужный размер бумаги. Вы также можете определить пользовательский размер бумаги. О задании собственного размера бумаги см. раздел:
| Настройка пользовательских размеров бумаги в Windows

### Orientation (Ориентация)

Выберите ориентацию отпечатка: Portrait (Книжная) или Landscape (Альбомная).

### Print Options (Настройки печати)

Reverse Order (Обратный порядок) | Позволяет печатать документы в обратном порядке, начиная с последней страницы
Gloss (Глянец) | Выберите способ печати чернилами с улучшенным глянцем. Параметр Gloss Optimizer (Оптимизация глянца) позволяет улучшать качество печати на простой бумаге или фотобумаге. Доступны следующие режимы: On (Вкл.): Печатает данные изображений и текста чернилами с улучшенным глянцем. Off (Выкл.): Печатает другими чернилами. On (Auto) [Вкл. (Авто)]: Печатает данные изображений чернилами с улучшенным глянцем. On (Full) [Вкл. (Полностью)]: Печатает чернилами с улучшенным глянцем всю страницу в пределах области печати
High Speed (Высокая скорость) | Активирует двунаправленную печать, так что принтер печатает и справа налево, и слева направо. Режим High Speed (Высокая скорость) ускоряет печать, но ухудшает ее качество
Grayscale (Оттенки серого) | Печатает в оттенках серого
Edge smoothing (Сглаживание углов) | Улучшает качество печати изображений с низким разрешением, сглаживая неровные углы и края. Этот параметр не влияет на изображения с высоким разрешением или на текст
Print Preview (Просмотр) | Позволяет просматривать документ перед печатью

### Color Management (Управление цветом)

#### Color Controls (Цветокоррекция)

Используются с методами сопоставления цветов и улучшения изображения, имеющимися в драйвере принтера. Если выбрать значение Color Controls (Цветокоррекция), в списке Color Management (Управление цветом) появляются дополнительные параметры, позволяющие выбирать режим и регулировать ползунки улучшения цветов.

Gamma (Гамма) | Управляет контрастностью изображения на основе изменения полутонов и тонов серого среднего уровня
Color Mode (Режим цвета) | EPSON Standard (Стандартный (EPSON)): Результат печати максимально приближен к исходному материалу. EPSON Vivid (Насыщенный (EPSON)): На основе ваших данных улучшает цветовой баланс для оптимального качества печати. Это значение рекомендуется для большинства заданий печати. Adobe RGB: Охватывает весь диапазон цветов CMYK, которые может воспроизводить принтер. Это значение рекомендуется использовать для печати цифровых фотографий
Ползунки | Ползунки в окне Color Enhancement (Цветокоррекция) регулируют параметры в диапазоне значений от -25% до +25%. Подробнее о каждом параметре — в справке драйвера принтера

#### PhotoEnhance

Этот режим позволяет настраивать различные параметры коррекции фотоизображений перед печатью. Параметры режима PhotoEnhance не затрагивают исходные данные.

| Примечание:

В зависимости от мощности компьютера и размера изображения печать в режиме PhotoEnhance может занимать больше времени.

#### Tone (Тон):

Доступны следующие режимы:

Auto Correct (Автокоррекция) | Применяет к фотографиям стандартную корректировку тона Epson
Sepia (Сепия) | Применяет к фотографиям стиль печати сепия
Neutral gray (Нейтральный серый) | Придает фотографиям обычные серые оттенки
Warm Gray (Теплый серый) | Придает фотографиям более теплые серые оттенки
Cool Gray (Холодный серый) | Придает фотографиям более холодные серые оттенки

Если выбран режим PhotoEnhance, флажок Digital Camera Correction (Коррекция цифровой камеры) становится доступным. Если установить этот флажок, станет доступным флажок Smooth Skin (Сглаживание телесных тонов). Установите этот флажок при печати фотографий, сделанных с помощью цифровой камеры, чтобы придать им плавность и естественность снимков, сделанных пленочным фотоаппаратом.

#### ICM

Этот режим автоматически регулирует цвета отпечатка, чтобы они соответствовали цветам монитора. ICM — это сокращение от Image Color Matching (Согласование цветов изображения).

Если выбрать значение ICM, станет доступным профиль ICC/ICM. Здесь можно выключить параметр Applied by Printer Software (Применяется программным обеспечением принтера). Выключать этот параметр, выбрав Off (No Color Adjustment) [Выключено (без коррекции цвета)], обычно не рекомендуется, поскольку не позволяет драйверу принтера улучшить или скорректировать цвета изображения. Используйте его только в случае создания нового цветового профиля, либо если другие параметры режима не дают удовлетворительных результатов.

### Save Settings (Сохранить настройки)

Чтобы сохранить расширенные настройки в списке Custom Settings (Пользовательские настройки), щелкните кнопку Save Setting (Сохранить настройки). Откроется диалоговое окно Custom Settings (Пользовательские настройки).

Введите уникальное имя для настроек в текстовом поле Name (Имя) и щелкните Save (Сохранить). Имя может содержать максимум 16 букв и цифр. Также можно использовать максимум 8 двухбайтных символов; однако они могут не отображаться корректно на экране в зависимости от настроек ОС. Сделанная пользовательская настройка будет добавлена в список Custom Settings (Пользовательские настройки) на вкладке Advanced (Расширенные). Можно записывать до 10 пользовательских настроек.

После сохранения последняя пользовательская настройка будет выбрана на вкладке Advanced (Расширенные) и в области Quality Option (Качество) на вкладке Basic (Основные). Чтобы задать другую пользовательскую настройку, просто выберите ее из списка Custom Settings (Пользовательские настройки) в окне Advanced (Расширенные), либо щелкните значок с именем текущей пользовательской настройки в области Quality Option (Качество) на вкладке Basic (Основные) и выберите нужную настройку.

В случае изменения значения параметра при выборе пользовательской настройки в списке Custom Settings (Пользовательские настройки), выбранный в списке пункт возвращается в Custom Settings (Пользовательские настройки), а пользовательский выбор в области Quality Option (Качество) на вкладке Basic (Основные) меняется на User (Пользователь). Ранее выбранная пользовательская настройка не затрагивается этим изменением и остается в списке. Чтобы вернуться к собственной пользовательской настройке, просто выберите ее заново в списке Custom Settings (Пользовательские настройки) на вкладке Advanced (Расширенные), либо щелкните значок User (Пользователь) в области Quality Option (Качество) на вкладке Basic (Основные) и выберите ее из появившегося списка.

Чтобы удалить настройку из списка Custom Settings (Пользовательские настройки), выберите ее в диалоговом окне Custom Settings (Пользовательские настройки) и щелкните Delete (Удалить). При удалении активной или единственной пользовательской настройки выбранное значение в списке Custom Settings (Пользовательские настройки) на вкладке Basic (Основные) возвращается к Custom Settings (Пользовательские настройки), а пользовательский выбор в области Quality Option (Качество) на вкладке Basic (Основные) меняется на User (Пользователь). Чтобы активировать оставшуюся пользовательскую настройку, просто выберите ее из списка Custom Settings (Пользовательские настройки) на вкладке Advanced (Расширенные), либо щелкните значок User (Пользователь) в области Quality Option (Качество) на вкладке Basic (Основные) и выберите ее из появившегося списка.

#### Show this screen first (Окно по умолчанию)

Открывает окно Advanced (Расширенные), когда пользователь открывает вкладку Main (Главное) в ПО принтера.

#### Reset Defaults (По умолчанию)

Щелкните кнопку Reset Defaults (По умолчанию), чтобы вернуть всем параметрам заводские значения.

#### Basic (Основные)

Открывает вкладку Basic (Основные).

[К началу]

Предыдущая | Следующая