# Словарь терминов

Далее приведены определения, относящиеся исключительно к принтерам.

автоматический резак для рулонной бумаги
  Встроенный резак для бумаги, который автоматически отрезает изображения, напечатанные на рулонной бумаге.

фоновая печать
  Во время печати в фоновом режиме на компьютере можно выполнять другие операции. Когда фоновая печать выключена, компьютер во время печати документа приостанавливает другие операции, однако данные для печати отправляются на принтер быстрее.

полосы
  Горизонтальные линии, иногда появляющиеся при печати графики. См. также Микропереплетение.

Bluetooth
  Беспроводная технология, позволяющая различным устройствам обмениваться данными без подключения по кабелям.

печать без полей
  Режим печати, при котором по всем сторонам листа бумаги не оставляются поля.

яркость
  Степень затемнения изображения.

CMYK
  Аббревиатура из букв названий цветов: Cyan (зелено-голубой), Magenta (пурпурный), Yellow (желтый), Black (черный). Чернила этих цветов используются для печати цветных изображений в субтрактивной системе.

Collate (Подбор)
  Параметр, который позволяет сохранить исходный порядок страниц при печати нескольких копий многостраничных документов.

сопоставление цветов
  Общее обозначение методов обработки цветовых данных, при котором цвета, отображаемые на компьютерном мониторе, максимально совпадают с цветами отпечатков. Существует множество программ для сопоставления цветов. См. также ColorSync (Синхронизация цвета) и ICM (Согласование цветов).

ColorSync (Синхронизация цвета)
  ПО для Macintosh, помогающее добиться сопоставления цветов. См. также сопоставление цветов.

Contrast (Контраст)
  Параметр, увеличивающий или уменьшающий разницу между яркими и темными частями изображения.

по умолчанию
  Значение параметра, которое он принимает при включении, перезагрузке или инициализации оборудования.

DMA
  Аббревиатура для Direct Memory Access — прямой доступ к памяти. Функция передачи данных, благодаря которой устанавливается прямая связь между компьютером и периферийными устройствами (например, принтерами) или двумя периферийными устройствами в обход процессора компьютера.

двусторонняя печать
  Режим, позволяющий печатать на обеих сторонах листа.

dpi
  Точек на дюйм. Единица измерения разрешения. См. также разрешение.

дисковод
  Запоминающее устройство, например, жесткий диск, привод компакт-дисков или накопитель для дискет. Для работы с дисководом в Windows назначается буква диска.

драйвер
  Программа, передающая управляющие инструкции на периферийные устройства компьютера. Например, драйвер принтера принимает печатаемые данные от программы обработки текста и отправляет инструкции по их печати на принтер. В совокупности драйвер принтера и утилиты принтера называют программным обеспечением принтера. См. также ПО принтера.

экономичная печать
  Печать изображений с меньшим разрешением для экономии чернил.

сглаживание углов
  Улучшает качество печати изображений с низким разрешением, сглаживая неровные углы и края. Этот параметр не влияет на изображения с высоким разрешением или на текст.

EPSON Monitor IV
  Утилита для Macintosh, позволяющая управлять заданиями печати в очереди печати. В окне этой утилиты также отображается статус задания, которое печатается в данный момент. (См. очередь печати)

EPSON StatusMonitor
  Утилита для Macintosh, которая отслеживает состояние принтера. При обнаружении ошибки StatusMonitor выдает соответствующее сообщение.

EPSON Status Monitor 3
  Утилита для Windows, которая сообщает о состоянии принтера, например, о количестве оставшихся чернил, и тестирует принтер на ошибки.

Finest Detail (Тончайшие детали)
  Параметр ПО принтера, автоматически увеличивающий точность и четкость отпечатков, особенно текста. Однако учтите, что этот параметр может замедлить печать.

печать по размеру страницы
  Режим печати, автоматически увеличивающий или уменьшающий размер документа, чтобы он уместился на бумаге, размер которой задан в ПО принтера.

шрифт
  Набор символов одного стиля и размера.

Gamma (Гамма)
  Параметр, управляющий контрастом изображения за счет изменения полутонов и тонов серого среднего уровня.

шкала серого цвета
  Шкала оттенков серого — от черного до белого. Оттенки серого используются, когда печать идет только черными чернилами.

Утилита Head Cleaning
  Утилита, прочищающая печатающую головку, чтобы обеспечить правильную подачу чернил через дюзы.

высокоскоростная печать
  Режим печати, при котором головка печатает при движении в обоих направлениях: и по пути вперед, и по пути назад. Это ускоряет процесс печати.

ICM (Image Color Matching)
  Метод согласования цветов, используемый в Windows. См. также сопоставление цветов.

чернильный картридж
  Содержит чернила, которыми печатает принтер.

струйная печать
  Способ печати, при котором буквы и символы формируются посредством точного распыления чернил на бумагу.

уровни чернил
  Графическое отображение остатка чернил в каждом картридже.

интерфейс
  Соединение между компьютером и принтером. См. также параллельный интерфейс и интерфейс USB.

интерфейсный кабель
  Кабель, соединяющий компьютер и принтер.

локальный принтер
  Принтер, подключенный к порту компьютера напрямую по интерфейсному кабелю.

поля
  Пространство по сторонам листа бумаги за пределами области печати. См. также область печати.

печатный носитель
  Материал, на котором печатают данные, например, простая бумага, специальная бумага, прозрачная пленка.

Микропереплетение
  Способ печати, при котором изображения печатаются с более мелким шагом, что снижает вероятность появления полос. См. также полосы.

Mirror Image (Зеркально)
  Параметр ПО принтера, переворачивающий изображение слева направо.

монохромный
  Режим печати, при котором используются чернила только одного цвета, обычно черного.

Утилита Nozzle Check
  Утилита проверки дюз печатающей головки, коорая позволяет узнать, не требуется ли их прочистка.

дюзы
  Тонкие трубки в печатающей головке, через которые чернила распыляются на бумагу. Если дюзы печатающей головки засорены, качество печати может ухудшиться.

проверка рабочего состояния
  Способ проверки работоспособности принтера. При выполнении проверки рабочего состояния, принтер выводит некоторые информационные коды, а затем печатает шаблон проверки дюз.

Orientation (Ориентация)
  Параметры, определяющие ориентацию отпечатка. Можно выбрать портретную (вертикальную) или альбомную (горизонтальную) ориентацию.

печать нескольких страниц на листе
  Режим печати, позволяющий печатать две или четыре страницы на одном листе бумаги.

параллельный интерфейс
  Интерфейс, используемый для взаимооднозначного соединения принтера и компьютера. См. также интерфейс.

PhotoEnhance
  Режим печати, который позволяет настраивать различные параметры коррекции фотоизображений перед печатью.

разъем
  Канал интерфейса, через который устройства обмениваются данными.

Poster Printing (Печать плаката)
  Режим печати, позволяющий увеличить страницу документа до размера 4, 9 или 16 печатных листов и соединить их вместе, чтобы сделать плакат.

область печати
  Область страницы, в пределах которой принтер может печатать. Она меньше физического размера страницы, поскольку принтер может оставлять поля.

драйвер принтера
  См. драйвер.

программное обеспечение принтера
  ПО, поставляемое вместе с принтером, включает драйвер и утилиты для работы с принтером. Драйвер принтера позволяет настраивать различные параметры для достижения наилучшего качества печати. Утилиты помогают тестировать принтер и поддерживать оптимальные условия работы. См. также драйвер и утилиты.

утилиты принтера
  См. утилиты.

Утилита Print Head Alignment
  Утилита для калибровки печатающей головки, чтобы изображения печатались четко. Используется, когда отпечатанные изображения становятся расплывчатыми, на отпечатках смещены вертикальные линии или появляются горизонтальные полосы.

PRINT Image Matching
  Эта система позволяет добиться отличных результатов печати путем совместного использования цифровой камеры с поддержкой функции PRINT Image Matching и принтера, также поддерживающего эту функцию. Команды печати внедряются в данные фотографии во время съемки цифровой камерой, и принтер выполняет эти команды, добиваясь соответствия цветов, наиболее полно удовлетворяющего целям цифровой съемки.

предварительный просмотр
  Функция, позволяющая просматривать документ перед его фактической печатью.

очередь печати
  Очередь ожидания, в которую по сети отправляются задания печати, и где задания хранятся до их фактической печати.

профили
  Стандарты, позволяющие различным устройствам совместно работать с использованием беспроводной технологии Bluetooth. Профили определяются назначением и возможностями, которые они позволяют реализовывать устройствам, например, печатать или сканировать с компьютера. Чтобы совместно использовать эту информацию, устройства должны быть совместимы с одним и тем же профилем.

Параметры Quality Option (Качество)
  Несколько параметров качества печати, доступных в ПО принтера.

Reduce/Enlarge Document (Уменьшить/Увеличить документ)
  Режим печати, регулирующий печатный размер документа.

сброс
  Способ возврата значений по умолчанию параметрам принтера путем его отключения и последующего быстрого включения.

разрешение
  Количество точек, используемых для представления изображения, выражается формулой вида (точек по горизонтали) x (точек по вертикали).

Reverse Order (Обратный порядок)
  Параметр, позволяющий печатать документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.

RGB
  Аббревиатура из первых букв названий цветов: Red (красный), Green (зеленый), Blue (голубой). Эти цвета в люминофорах, облучаемых электронной пушкой компьютерного монитора, используются для создания аддитивной матрицы экранных цветов.

Rotate 180° (Поворот на 180°)
  Параметр, поворачивающий страницу на 180°.

Saturation (Насыщенность)
  Параметр, регулирующий яркость цвета. Чем меньше насыщенность, тем цвета более тусклые. Чем больше насыщенность, тем цвета более яркие.

создание очереди печати
  Первый шаг печати, при котором ПО принтера преобразует печатаемые данные в коды, понятные принтеру. Затем эти данные отправляются прямо на принтер или сервер печати.

диспетчер очереди печати
  Программа, преобразующая печатаемые данные в коды, понятные принтеру. См. также создание очереди печати.

sRGB
  Метод управления цветами, используемый для поддержки совместимости устройств, удовлетворяющих стандарту sRGB.

Status Monitor
  Программа проверки состояния принтера.

интерфейс USB
  Интерфейс универсальной последовательной шины (Universal Serial Bus). Позволяет подключать к компьютеру до 127 периферийных устройств (клавиатуры, указательные устройства, принтеры и пр.) через универсальные порты. USB-разветвители позволяют увеличить количество доступных портов. См. также интерфейс.

утилита
  Программное обеспечение, позволяющее управлять принтером и наблюдать за его работой. В совокупности драйвер принтера и утилиты принтера называют программным обеспечением принтера. См. также ПО принтера.

печать водяных знаков
  Режим печати, позволяющий печатать текст и изображения в виде водяных знаков.

[К началу]