Улучшение качества печати

# Прочистка печатающей головки

> Утилита Auto Nozzle Check and Cleaning (Автоматическая прочистка дюз)
> Утилита Head Cleaning (Прочистка печатающей головки)
> Кнопки на панели управления

Если получившееся при печати изображение слишком бледное или на нем отсутствуют некоторые точки, решить проблему может прочистка печатающей головки, которая гарантирует правильную подачу чернил.

Очистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки) программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

| Примечание:

При прочистке печатающей головки расходуется некоторое количество чернил. Чтобы избежать ненужной траты чернил, прочищайте печатающую головку, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют).

При помощи утилиты Nozzle Check (Проверка дюз) выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что прочистка необходима. Это позволяет экономить чернила.

Печатающую головку нельзя прочищать, если горит или мигает индикатор отсутствия чернил . В таком случае необходимо сначала заменить картридж.

## Утилита Auto Nozzle Check and Cleaning (Автоматическая прочистка дюз)

Epson рекомендует пользоваться утилитой Auto Nozzle Check and Cleaning (Автоматическая прочистка дюз), которая прочищает дюзы автоматически.

Обратитесь к соответствующим разделам.

### В Windows

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Auto Head Cleaning (Автоматическая очистка печатающей головки).

| Убедитесь, что принтер включен и не горит индикатор отсутствия чернил .

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

|  | Примечание:

Перед прочисткой печатающей головки убедитесь, что лоток для компакт-дисков не установлен в принтер и передняя крышка принтера закрыта.

| Откройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Auto Nozzle Check and Cleaning (Автоматическая проверка и прочистка дюз).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране. Во время цикла прочистки индикатор питания мигает.

| Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

Пример шаблона проверки дюз:

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось, выключите принтер и не включайте его сутки. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены и их необходимо заменить. См. раздел Замена чернильных картриджей

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### В Mac OS X

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Auto Head Cleaning (Автоматическая очистка печатающей головки).

| Убедитесь, что принтер включен и не горит индикатор отсутствия чернил .

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

|  | Примечание:

Перед прочисткой печатающей головки убедитесь, что лоток для компакт-дисков не установлен в принтер и передняя крышка принтера закрыта.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Выберите ваш принтер в окне Printer List (Список принтеров) и щелкните OK.

| Щелкните кнопку Auto Nozzle Check and Cleaning (Автоматическая прочистка дюз) в диалоговом окне Utility (Утилиты).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране. Во время цикла прочистки индикатор питания мигает.

| Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

Пример шаблона проверки дюз:

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось, выключите принтер и не включайте его сутки. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены и их необходимо заменить. См. раздел Замена чернильных картриджей

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### В Mac OS 9

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Auto Head Cleaning (Автоматическая очистка печатающей головки).

| Убедитесь, что принтер включен и не горит индикатор отсутствия чернил .

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

|  | Примечание:

Перед прочисткой печатающей головки убедитесь, что лоток для компакт-дисков не установлен в принтер и передняя крышка принтера закрыта.

| Откройте диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 9

| Щелкните значок Utility (Утилиты) , а затем кнопку Auto Nozzle Check and Cleaning (Автоматическая проверка и прочистка дюз).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране. Во время цикла прочистки индикатор питания мигает.

| Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

Пример шаблона проверки дюз:

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось, выключите принтер и не включайте его сутки. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены и их необходимо заменить. См. раздел Замена чернильных картриджей

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

## Использование утилиты прочистки печатающей головки

Обратитесь к соответствующим разделам.

### В Windows

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Убедитесь, что принтер включен и не горит индикатор отсутствия чернил .

| Откройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

> Во время цикла прочистки индикатор питания мигает.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, загрузите в принтер несколько листов бумаги и щелкните Print Nozzle Check Pattern (Напечатать шаблон проверки дюз) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы удостовериться, что печатающая головка очищена.

|  | Примечание:

Перед проверкой дюз убедитесь, что лоток для компакт-дисков не установлен в принтер и передняя крышка принтера закрыта.

Два примера шаблонов проверки дюз:

| Хороший отпечаток

| Необходимо прочистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. раздел Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа см. раздел Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### В Mac OS X

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Убедитесь, что принтер включен и не горит индикатор отсутствия чернил .

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Выберите ваш принтер в окне Printer List (Список принтеров) и щелкните OK.

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

> Во время цикла прочистки индикатор питания мигает.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, щелкните кнопку Confirmation (Подтверждение) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена.

|  | Примечание:

Перед проверкой дюз убедитесь, что лоток для компакт-дисков не установлен в принтер и передняя крышка принтера закрыта.

Два примера шаблонов проверки дюз:

| Хороший отпечаток

| Необходимо прочистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. раздел Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа см. раздел Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### В Mac OS 9

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Убедитесь, что принтер включен и не горит индикатор отсутствия чернил .

| Откройте диалоговое окно Print (Печать) или Page Setup (Параметры страницы).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 9

| Щелкните значок Utility (Утилиты) , а затем кнопку Head Cleaning (Прочистка печатающей головки).

| Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

> Во время цикла прочистки индикатор питания мигает.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, щелкните кнопку Confirmation (Подтверждение) в диалоговом окне Head Cleaning (Прочистка печатающей головки), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена.

|  | Примечание:

Перед проверкой дюз убедитесь, что лоток для компакт-дисков не установлен в принтер и передняя крышка принтера закрыта.

Два примера шаблонов проверки дюз:

| Хороший отпечаток

| Необходимо прочистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. раздел Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа см. раздел Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

Сделайте следующее для прочистки печатающей головки при помощи панели управления.

| Убедитесь, что индикатор питания горит, а индикатор отсутствия чернил — нет. Затем нажмите и удерживайте кнопку чернил в течение трех секунд.

> Принтер начнет прочистку печатающей головки, во время которой индикатор питания будет мигать.

|  | Предостережение:

Никогда не выключайте принтер, когда мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, напечатайте шаблон проверки дюз, чтобы удостовериться, что печатающая головка прочищена. См. раздел Проверка дюз печатающей головки.

|  | Примечание:

Перед проверкой дюз убедитесь, что лоток для компакт-дисков не установлен в принтер и передняя крышка принтера закрыта.

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены и их необходимо заменить. О замене чернильного картриджа см. раздел Замена чернильных картриджей.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь в сервисный центр.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

Предыдущая | Следующая