Замена чернильных картриджей

# Замена чернильных картриджей

> Кнопки на панели управления принтера

Иногда чернильный картридж требуется заменить еще до того, как чернила закончатся.

Если индикатор отсутствия чернил горит или мигает, замените пустой чернильный картридж, как описано в следующем разделе.
См. раздел Замена пустых чернильных картриджей.

Чтобы заменить чернильный картридж до того, как начнет мигать индикатор отсутствия чернил или утилита EPSON Status Monitor выдаст сообщение о пустом картридже, сделайте следующее.

Чернильный картридж можно заменить при помощи панели управления принтера.

| Предупреждение:

Держите чернильные картриджи в местах, недоступных детям. Не позволяйте детям играть с картриджами или пить чернила.

Соблюдайте аккуратность в обращении с картриджами, на их поверхности может оставаться некоторое количество чернил рядом с подающим отверстием. При попадании чернил на вашу кожу тщательно промойте кожу водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохраняются неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не попадают под гарантийные условия Epson.

Оставляйте старый картридж установленным непосредственно до его замены, иначе чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут засохнуть.

Не заправляйте картриджи. Принтер отслеживает объем чернил в картридже при помощи встроенной в картридж микросхемы. Даже если картридж перезаправить, объем оставшихся чернил не пересчитывается, поэтому их количество, доступное для использования, остается прежним.

| Примечание:

Нельзя продолжать печать, когда один из картриджей пуст, даже если в остальных еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Кроме расходов на печать, чернила расходуются при прочистке печатающей головки, проведении цикла самоочистки при включении принтера и при прокачке чернил после установки картриджа в принтер.

## Кнопки на панели управления принтера

| Предостережение:

Не вынимайте картридж из принтера, пока не подготовите новый картридж для замены.

| Примечание:

На рисунке показана замена желтого чернильного картриджа. Замените картридж, в котором закончились чернила.

| Убедитесь, что питание принтера включено. Индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Для получения наилучших отпечатков перед вскрытием упаковки встряхните новый чернильный картридж четыре-пять раз.

| Достаньте новый картридж из упаковки.

|  | Предостережение:

Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа.

Не снимайте и не рвите наклейку на картридже, иначе из картриджа могут вытечь чернила.

Не прикасайтесь к зеленой микросхеме сбоку картриджа. Это может привести к повреждению картриджа.

Если вы временно достаете чернильный картридж из принтера, то примите меры по защите области подачи чернил картриджа от пыли и грязи; храните картридж в тех же условиях, что и принтер. Храните чернильные картриджи наклейкой вверх. Не храните картриджи перевернутыми. Клапан на отверстии для подачи чернил предназначен для удержания чернил, которые могут просочиться из картриджа, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не испачкать предметы, которых касается картридж. Не прикасайтесь к области подачи чернил.

Всегда устанавливайте новый картридж сразу после извлечения старого. Если картридж установлен неправильно, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.

| Откройте верхнюю крышку принтера.

| Нажмите на кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в положение замены чернильного картриджа, а индикатор питания начнет мигать.

|  | Примечание:

Не удерживайте кнопку чернил более трех секунд. Иначе принтер начнет очистку печатающей головки.

|  | Предостережение:

Не передвигайте печатающую головку вручную, чтобы не повредить принтер. Передвегайте ее только нажатием на кнопку чернил .

| Откройте крышку отсека для картриджей. Сожмите картридж, который необходимо заменить, с двух сторон, и выньте его из принтера, после чего утилизируйте должным образом.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Опустите картридж вертикально в гнездо. Нажимайте на картридж до фиксации. После установки картриджа закройте крышку отсека для картриджей и крышку принтера.

| Нажмите на кнопку Ink (Чернила). Печатающая головка передвинется, и начнется прокачка системы подачи чернил. Весь процесс занимает приблизительно одну минуту. Когда он закончится, печатающая головка вернется в обычное положение, а индикатор питания перестанет мигать.

|  | Предостережение:

Индикатор питания продолжает мигать во время процесса прокачки чернил. Никогда не отключайте питание принтера, если этот индикатор мигает. Это может привести к неполной прокачке чернил.

|  | Примечание:

Если после того как печатающая головка передвинется в обычное положение, появится сообщение об ошибке чернильного картриджа, возможно, картридж был установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку чернил и переустановите картридж, чтобы он защелкнулся на месте

[К началу]

Предыдущая | Следующая