Прочая информация / Характеристики принтера

# Электрические характеристики

Диапазон входного напряжения | От 90 до 264 В
Диапазон номинальной частоты | 50 to 60 Hz
Диапазон входной частоты | От 49.5 до 60.5 Гц
Номинальный ток | От 0.4 A до 0.2 А (Максимум 0.4 A)
Потребляемая мощность | Примерно 12 Вт (ISO10561 Letter Pattern) Примерно 3 Вт в режиме ожидания

| Примечание:

Проверьте соответствие номинального напряжения принтера, указанного в табличке на задней стенке корпуса, напряжению в сети.

[К началу]

Предыдущая | Следующая