Прочая информация / Характеристики принтера

# Требования к системе

> Использование принтера
> Для использования Справочного руководства и Руководства по установке драйвера Photo Print
> Использование EPSON Print CD

## Использование принтера

Обратитесь к соответствующим разделам, где описаны минимальные и рекомендуемые требования к компьютеру для работы с вашим устройством.

### Для Windows

Для использования вашего принтера на компьютере должна быть установлена одна из операционных систем Microsoft® Windows® XP, Me, 98, или 2000.

USB соединение:
Чтобы подключить устройство к порту USB 1.1 стандартным экранированным USB-кабелем, на компьютере с USB-портом должна быть предварительно установлена операционная система Windows XP, 98, или 2000. Для пользователей Windows Me: ваша операционная система Windows Me должна быть либо предустановлена либо обновлена до Windows Me из предустановленной операционной системы Windows 98. Чтобы подключить устройство к порту USB 2.0 через стандартный кабель, на компьютере с USB-портом 2.0 должна быть предварительно установлена операционная система Windows XP, 98, или 2000.

Ваш компьютер также должен удовлетворять следующим требованиям.

Минимальные требования | Рекомендуется
Процессор Pentium 150 МГц для Windows Me Процессор Pentium для Windows 98 Процессор Pentium 233 МГц для Windows XP Процессор Pentium 133 МГц для Windows 2000 | Процессор Pentium 300 МГц или более производительный для Windows Me Процессор Pentium 300 МГц или более производительный для Windows 98 Процессор Pentium 300 МГц или более производительный для Windows XP Процессор Pentium 300 МГц или более производительный для Windows 2000
ОЗУ 32 Мб для Windows Me ОЗУ 16 Мб для Windows 98 ОЗУ 64 Мб для Windows XP и 2000 | ОЗУ 64 Мб или более для Windows Me, 98 и 2000 ОЗУ 128 Мб или более для Windows XP
20 Мб свободного пространства на жестком диске для Windows Me и 98 50 Мб свободного пространства на жестком диске для Windows XP 40 Мб свободного пространства на жестком диске для Windows 2000 | 50 Мб или более свободного пространства на жестком диске для Windows Me и 98 100 Мб или более свободного пространства на жестком диске для Windows XP и 2000
Монитор SVGA для Windows XP, Me, 98 и 2000 | Монитор SVGA или лучше для Windows XP, Me, 98 и 2000

Поставщик вашего компьютера может помочь вам обновить систему, если она не соответствует этим требованиям.

### Для Macintosh

Чтобы подключить принтер к компьютеру Apple® Macintosh®, вы должны использовать кабель USB.

Ваш компьютер Macintosh должен также соответствовать следующим требованиям.

Минимальные требования | Рекомендуется
Mac OS 8.6 | Mac OS 9.1 или более поздняя
ОЗУ 64 Мб | ОЗУ 256 Мб или более

Минимальные требования | Рекомендуется
Mac OS X 10.1.3 | Mac OS X 10.2 или более поздняя
ОЗУ 128 Мб | ОЗУ 256 Мб или более

| Примечание:

Для Mac OS X: чтобы увидеть, сколько ОЗУ доступно, выберите в меню Apple About This Mac (О данном компьютере Mac).

For Mac OS 8.6 to 9.x: Приведенные выше требования к объему оперативной памяти относятся к печати на бумаге формата Letter. Эти требования могут сильно изменяться в зависимости от формата бумаги, типа используемого вами приложения и сложностью документа, который вы хотите распечатать.

В дополнение к перечисленным требованиям к системе и оперативной памяти вам потребуется 20 Мб свободного пространства на жестком диске для установки программного обеспечения принтера. Для печати вам потребуется дополнительное свободное пространство на жестком диске, примерно вдвое большее, чем объем файла, который вы хотите распечатать.

[К началу]

## Для использования Справочного руководства и Руководства по установке драйвера Photo Print

Для определения минимальных требований к системе, выполнение которых необходимо для использования Справочного руководства и Руководства по установке драйвера Photo Printи, обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Для Windows

Система | Microsoft Windows® Millennium Edition, 98, XP или 2000
Центральный процессор | Pentium 150 МГц для Windows Me Pentium для Windows 98 Pentium 233 МГц для Windows XP Pentium 133 МГц для Windows 2000
Оперативная память | 32 Мб для Windows Me 16 Мб для Windows 98 64 Мб для Windows XP и 2000
Пространство на жестком диске | 9 MB для установки Справочного руководства и Руководства по установке драйвера Photo Print
Дисковод CD-ROM | С удвоенной скоростью (рекомендуется с учетверенной скоростью или более быстрый)
Дисплей | Разрешение 640 x 480 пикселов или 800 x 600 пикселов, с возможностью установки цветности High Color (16 разрядный) или True Color (32 разрядный)
Браузер | Web browser (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более новый)

### Для Macintosh

Система | Mac OS 8.6 - 9.x, Mac OS X 10.1.3 или более новая
Оперативная память | 64 Мб (рекомендуется 256 Мб или более)
Пространство на жестком диске | 9 Мб для установки Справочного руководства и Руководства по установке драйвера Photo Print
Дисковод CD-ROM | С удвоенной скоростью (рекомендуется с учетверенной скоростью или более быстрый)
Дисплей | Разрешение 640 x 480 пикселов или 800 x 600 пикселов, с возможностью установки цветности High Color (16 разрядный) или True Color (32 разрядный)
Браузер | Web browser (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более новый)

[К началу]

## Использование EPSON Print CD

Для получения информации о минимальных требованиях к системе для использования EPSON Print CD обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Для Windows

Система | Microsoft Windows® Millennium Edition, 98, XP Home Edition, XP Professional, или 2000 Professional
Центральный процессор | Pentium 100 MГц или старше
Оперативная память | 32 Мб (рекомендуется 64 Мб RAM и более)
Пространство на жестком диске | Минимум 5 Мб, Максимум 20 Мб
Дисплей | Разрешение 800 x 600 пикселов или более, с установкой цветности High Color или более

### Для Macintosh

Система | Mac OS 8.6 или следующие версии, Mac OS X 10.1.3 или следующие версии.
Центральный процессор | Power PC или старше
Оперативная память | 32 Мб и более
Пространство на жестком диске | 30 Мб
Дисплей | Разрешение 800 x 600 пикселов или более с установкой цветности True Color (32 разряда) или более

[К началу]

Предыдущая | Следующая