Прочая информация

# Очистка принтера

Чтобы поддерживать принтер в наилучшем рабочем состоянии, тщательно очищайте его несколько раз в год.

| Отключите шнур питания принтера от розетки.

| Достаньте всю бумагу из податчика.

| При помощи мягкой кисти осторожно смахните пыль и грязь с податчика.

| Если внешняя или внутренняя поверхность податчика загрязнена, протрите его мягкой чистой тканью, смоченной мягким моющим средством. Крышка принтера должна быть закрыта, чтобы вода не попала внутрь принтера.

| Если принтер изнутри запачкался чернилами, вытрите его влажной тканью.

| Если внутри принтера пролились чернила, вытрите принтер мягкой чистой тканью.

| Предупреждение!

Будьте осторожны и не прикасайтесь к механизмам и роликам внутри устройства.

| Предостережение:

Не наносите жирные смазки на металлические части под кареткой печатающей головки.

Никогда не очищайте принтер при помощи спирта или растворителя, так как эти средства могут повредить детали и корпус принтера.

Следите, чтобы вода не попала на механизмы или электронные компоненты принтера.

Не используйте жесткую или абразивную кисть.

Не распыляйте смазки внутри принтера. Излишнее масло может повредить механизм. Если принтер необходимо смазать, обратитесь к вашему поставщику или квалифицированному обслуживающему персоналу.

[К началу]

Предыдущая | Следующая