Улучшение качества печати

# Прочистка печатающей головки

> Использование утилиты прочистки печатающей головки
> Кнопки на панели управления

Если получившееся при печати изображение слишком бледное или на нем отсутствуют некоторые точки, решить проблему может прочистка печатающей головки, которая гарантирует правильную подачу чернил.

Прочистить печатающую головку можно с компьютера при помощи утилиты Head Cleaning программного обеспечения принтера или при помощи кнопок на панели управления принтера.

| Примечание:

При прочистке печатающей головки расходуется некоторое количество чернил. Чтобы избежать ненужной траты чернил, производите очистку печатающей головки, только когда качество печати резко снижается (например, отпечаток смазан, цвета неправильные или отсутствуют).

При помощи утилиты Nozzle Check выполните процедуру проверки дюз, чтобы убедиться, что прочистка необходима. Это позволяет экономить чернила.

Нельзя прочищать печатающую головку, если мигает индикатор Чернила закончились (ink out). В этом случае необходимо сначала заменить картридж.

Перед началом прочистки печатающей головки убедитесь, что лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер.

## Использование утилиты прочистки печатающей головки

Обратитесь к соответствующим разделам.

### Для Windows

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning.

| Удостоверьтесь, что принтер включен и индикатор Чернила закончились (ink out) не мигает.

| Откройте диалогове окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Сервис (Maintenance) и щелкните кнопку Прочистка печатающей головки (Head Cleaning).

| Выполняйте инструкции на экране.

> Индикатор питания мигает, пока принтер выполняет операцию прочистки.

|  | Предостережение:

Не отключайте принтер от источника питания, пока мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, уложите в принтер несколько листов бумаги и щелкните Напечатать шаблон проверки дюз (Print Nozzle Check Pattern) в диалоговом окне Прочистка печатающей головки (Head Cleaning), чтобы удостовериться, что печатающая головка прочищена.

Ниже приведены тестовые отпечатки.

| Хороший отпечаток

| Необходимо очистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. Замена чернильных картриджей о замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь к вашему поставщику.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### Для Mac OS 8.6 – 9.x

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning.

| Удостоверьтесь, что принтер включен и индикатор Чернила закончились (ink out) не мигает.

| Откройте диалоговое окно Печать (Print) или Параметры страницы (Page Setup).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Щелкните кнопку Utility (Утилиты), затем кнопку Прочистка печатающей головки (Head Cleaning).

| Выполняйте инструкции на экране.

> Индикатор питания мигает, пока принтер выполняет операцию прочистки.

|  | Предостережение:

Никогда не отключайте принтер от источника питания, пока мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, щелкните кнопку Подтверждение (Confirmation) в диалоговом окне Прочистка печатающей головки (Head Cleaning), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка прочищена.

Ниже приведены тестовые отпечатки.

| Хороший отпечаток

| Необходимо очистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. Замена чернильных картриджей о замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь к вашему поставщику.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

### Для Mac OS X

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки при помощи утилиты Head Cleaning.

| Удостоверьтесь, что принтер включен и индикатор Чернила закончились (ink out) не мигает.

| Раскройте диалоговое окно Утилита EPSON Printer (EPSON Printer Utility).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Выберите ваш принтер и в окне Список принтеров (Printer List) щелкните OK.

| В диалоговом окне Утилиты (Utility) щелкните кнопку Прочистка печатающей головки (Head Cleaning).

| Выполняйте инструкции на экране.

> Индикатор питания мигает, пока принтер выполняет операцию прочистки.

|  | Предостережение:

Никогда не отключайте принтер от источника питания, пока мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, щелкните кнопку Подтверждение (Confirmation) в диалоговом окне Прочистка печатающей головки (Head Cleaning), чтобы напечатать шаблон проверки дюз. Просмотрите шаблон проверки, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена.

Ниже приведены тестовые отпечатки.

| Хороший отпечаток

| Необходимо прочистить печатающую головку

Если тестовая страница проверки дюз была напечатана плохо, возможно, понадобится повторить прочистку печатающей головки и напечатать шаблон проверки дюз еще раз.
См. Прочистка печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. Замена чернильных картриджей о замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь к вашему поставщику.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

## Кнопки на панели управления

Выполните следующие действия для прочистки печатающей головки при помощи панели управления.

| Удостоверьтесь, принтер включен (индикатор питания светится), индикатор Чернила закончились (ink out) не светится, а лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер. После этого, нажмите кнопку Чернила и удерживайте ее в нажатом состоянии три секунды.

> Начнется прочистка печатающей головки, а индикатор питания замигает.

|  | Предостережение:

Никогда не отключайте принтер от источника питания, пока мигает индикатор питания . Это может повредить принтер.

| Когда индикатор питания перестанет мигать, распечатайте шаблон проверки дюз, чтобы убедиться, что печатающая головка очищена. См. Проверка дюз печатающей головки

| Примечание:

Если качество печати не улучшилось после проведения этой процедуры четыре или пять раз, выключите принтер и оставьте его на длительное время. Затем еще раз проверьте дюзы и, если необходимо, заново очистите печатающую головку.

Если качество печати не удалось исправить, возможно, один или несколько картриджей слишком старые или повреждены, и их необходимо заменить. См. Замена чернильных картриджей о замене чернильного картриджа до того, как чернила закончатся.

Если качество печати не улучшилось после замены чернильных картриджей, обратитесь к вашему поставщику.

Чтобы поддерживать хорошее качество печати, мы рекомендуем печатать несколько страниц по крайней мере раз в месяц.

[К началу]

Предыдущая | Следующая