Улучшение качества печати

# Калибровка печатающей головки

> Для Windows
> Для Mac OS 8.6 - 9.x
> Для Mac OS X

Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальны полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment ПО принтера. Обратитесь к соответствующим разделам.

| Примечание:

В процессе печати тестовых отпечатков утилиты Print Head Alignment не нажимайте кнопку подачи бумаги для отмены печати.

Перед использованием утилиты Print Head Alignment убедитесь, что лоток для дисков не установлен в принтер и направляющая дисков поднята.

## Для Windows

Выполните следующие действия для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Раскройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Сервис (Maintenance) и щелкните кнопку Калибровка печатающей головки (Print Head Alignment).

| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.

[К началу]

## Для Mac OS 8.6 – 9.x

Выполните следующие действия для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Раскройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Щелкните кнопку Утилиты (Utility), затем кнопку Калибровка печатающей головки (Print Head Alignment).

| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.

[К началу]

## Для Mac OS X

Выполните следующие действия для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment.

| Удостоверьтесь, что в податчик загружена бумага формата А4 или Letter.

| Раскройте диалоговое окно Утилита EPSON Printer (EPSON Printer Utility).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Выберите ваш принтер и в окне Список принтеров (Printer List) и щелкните OK.

| В диалоговом окне Утилиты (Utility) щелкните кнопку Калибровка печатающей головки (Print Head Alignment).

| Следуйте инструкциям на экране для калибровки печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая