Параметры ПО принтера / Для Mac OS 8.6 - 9.x

# Диалоговое окно Печать (Print)

> Базовые настройки
> Расширенные настройки
> Задание времени печати
> Предварительный просмотр отпечатка
> Сохранение очереди печати в файл

## Базовые настройки

### Копии (Copies)

Введите число копий, которое необходимо напечатать, в текстовом поле Копии (Copies).

### Страницы (Pages)

Выберите значение Все (All) или Диапазон (Range). При выборе Диапазон (Range) ведите соответствующий диапазон страниц в текстовые поля Диапазон (Range).

### Тип носителя (Media Type)

Определяет, какие другие параметры доступны, поэтому следует всегда задавать его значение первым.

Задайте значение параметра Тип носителя (Media Type), соответствующее загруженной в принтер бумаге. Чтобы узнать, какой тип носителя вами используется, найдите его в списке параметров Тип носителя (Media Type).

| Параметры Тип носителя (Media Type)

### Цвет (Color)

Цвет (Color) | Печать в цвете.
Оттенки серого (Grayscale) | Печать в оттенках серого.

### Режим (Mode)

Значения параметра Режим (Mode) позволяют управлять ПО принтера на трех уровнях (см. далее).

Автоматический (Automatic) | Самый простой и быстрый способ начать печать. См. раздел Режим Автоматический (Automatic)
Улучшение фотографий (PhotoEnhance) | Позволяет настраивать различные параметры коррекции фотоизображений. См. раздел Режим Улучшение фотографий (PhotoEnhance)
Выборочно (Custom) | Позволяет выбирать из списка настроек параметры, подходящие для типа печатаемого документа. Если выбрано значение Выборочно (Custom), доступна кнопка Дополнительно (Advanced), позволяющая открывать диалоговое окно Дополнительно (Advanced). См. раздел Режим Выборочно (Custom)

#### Режим Автоматический (Automatic)

Если выбрано значение Автоматический (Automatic), ПО принтера принимает во внимание все настройки параметров Тип носителя (Media Type) и Цвет (Color).

| Примечание:

В зависимости от выбранного в списке Тип носителя (Media Type) носителя (при режиме Автоматический (Automatic)), справа от параметров Режим (Mode) появляется ползунок, позволяющий задавать параметры Качество (Quality), Скорость (Speed) либо выбирать уровень их соотнесения. Выбирайте параметр Качество (Quality), если качество печати важнее скорости.

#### Режим Улучшение фотографий (PhotoEnhance)

Режим Улучшение фотографий (PhotoEnhance) позволяет настраивать различные параметры коррекции фотоизображений перед печатью. Параметры режима Улучшение фотографий (PhotoEnhance) не затрагивают исходные данные.

| Примечание:

Этот режим доступен только при 32-битной цветной печати.

Печать при выбранном режиме Улучшение фотографий (PhotoEnhance) может увеличить время печати, в зависимости от мощности компьютера и размера изображения.

#### Тон (Tone):

Доступны следующие режимы:

Обычный (Standard) | Задает стандартные настройки коррекции, подходящие для большинства фотографий. Сначала попробуйте его.
Человек (People) | Наилучшим образом подходит для фотографии человека.
Природа (Nature) | Наилучшим образом подходит для природных пейзажей, например, снимков гор, неба, океана.
Мягкий фокус (Soft Focus) | Придает фотографиям вид снимков, сделанных с помощью линз с мягким фокусом.
Сепия (Sepia) | Печатает фотографии в стиле сепия.

Если выбран режим Улучшение фотографий (PhotoEnhance), флажок Коррекция цифровой камеры (Digital Camera Correction) становится доступным. Пометьте его при печати фотографий, сделанных с помощью цифровой камеры, чтобы придать им плавность и естественность снимков, сделанных пленочным фотоаппаратом.

#### Режим Выборочно (Custom)

Выборочные настройки

Можно выбирать индивидуальные настройки из списка.

Расширенные настройки

Можно создавать и записывать собственные пользовательские настройки.
См. раздел Расширенные настройки

При задании выборочной настройки остальные параметры, например Качество печати (Print Quality) и Управление цветами (Color Management), настраиваются автоматически. Изменения значений этих параметров отображаются на дисплее в левой части диалогового окна Печать (Print).

Выполните следующие действия для задания выборочной настройки.

| Убедитесь, что параметры Тип носителя (Media Type) и Цвет (Color) диалогового окна Печать (Print) заданы правильно.

| Выберите параметр Выборочно (Custom). При этом становится доступным список Выборочные настройки (Custom Settings) справа от настроек режима.

| Из списка Выборочные настройки (Custom Settings) выберите значение, соответствующее типу печатаемого документа или изображения.

[К началу]

## Расширенные настройки

Параметры диалогового окна Дополнительно (Advanced) позволяют полностью управлять условиями печати. Используйте их для эксперимента с новыми задумками печати либо для тонкой настройки параметров печати в соответствии с вашими потребностями. Задав нужные значения параметров, им можно присвоить имя добавить в список Выборочные настройки (Custom Settings) диалогового окна Печать (Print).

Чтобы открыть диалоговое окно Дополнительно (Advanced), выберите значение Выборочно (Custom), а затем щелкните Дополнительно (Advanced).

| Примечание:

Функция Улучшение фотографий (PhotoEnhance) относится только к изображениям и не затрагивает текст или графику. Например, если выбрано значение Монохромный (Monochrome) в списке Тон (Tone) (доступен в режиме Улучшение фотографий4 (PhotoEnhance4), только изображения в документе будут напечатаны в монохромном качестве. Весь цветной текст или графика того же документа напечатаются в цвете.

Некоторые параметры могут быть недоступны, а зависимости от заданных значений параметров Тип носителя (Media Type), Цвет (Color) и Качество печати (Print Quality).

### Тип носителя (Media Type)

Определяет, какие другие параметры доступны, поэтому следует всегда задавать его значение первым.

Задайте значение параметра Тип носителя (Media Type), соответствующее загруженной в принтер бумаге. Чтобы узнать, какой тип носителя вами используется, найдите его в списке параметров Тип носителя (Media Type).

| Параметры Тип носителя (Media Type)

### Цвет (Color)

Цвет (Color) | Печать в цвете.
Оттенки серого (Grayscale) | Печать в оттенках серого.

### Print Quality (Качество печати)

Выберите нужное значение из списка Качество печати (Print Quality).

| Примечание:

Доступность параметра Качество печати (Print Quality) зависит от значения параметра Тип носителя (Media Type). Следовательно, задавайте тип носителя до настройки качества печати.

### Улучшенное микропереплетение (Super MicroWeave)

Обеспечивает большую детальность изображения, но увеличивает время печати. Этот параметр доступен, если параметру Качество печати (Print Quality) присвоено значение Photo RPM.

### Высокая скорость (High Speed)

Активирует двунаправленную печать, так что принтер печатает и справа налево, и слева направо. Режим Высокая скорость (High Speed) ускоряет печать, но ухудшает ее качество.

### Зеркальное отображение (Mirror Image)

Печатает зеркальное отображение изображения. Текст и графика переворачиваются.

### Сглаживание углов (Edge smoothing)

Улучшает качество печати изображений с низким разрешением, сглаживая неровные углы и края. Этот параметр не влияет на изображения с высоким разрешением или на текст.

### Смещение печатающего валика (Platen Gap Wide)

Регулирует величину смещения печатающего валика относительно печатающей головки. Пометьте этот флажок, если при печати отпечатки стираются.

### Управление цветами (Color Management)

#### Параметры управления цветами (Color Controls)

Используются с методами сопоставления цветов и улучшения изображения, имеющимися в драйвере принтера. При выборе значения Параметры управления цветами (Color Controls) в списке Управления цветами (Color Management) появляются дополнительные параметры, позволяющие выбирать режим и регулировать ползунки улучшения цветов.

Гамма (Gamma) | Управляет контрастностью изображения на основе изменения полутонов и тонов серого среднего уровня. Примечание: Этот параметр отображается, только если выбрано значение Параметры управления цветами (Color Controls).
Режим (Mode) | EPSON Стандартные (Standard): Результат печати максимально приближен к исходному материалу. Диаграммы и графики (Charts and Graphs): Интенсифицирует цвета и осветляет полутона и яркие тона изображения. Используйте этот параметр для презентационной графики, например, при печати диаграмм и графиков. EPSON Живые (Vivid): На основе ваших данных улучшает цветовой баланс для оптимального качества печати. Это значение рекомендуется для большинства заданий печати.
Ползунки (Slide Bars) | Ползунки окна Корректировка цветов (Color Adjustment) регулируют параметы в диапазоне значений от -25% до +25%. Подробнее о каждом параметре - в справке драйвера принтера.

#### Улучшение фотографий 4 (PhotoEnhance4)

Этот режим позволяет настраивать различные параметры коррекции фотоизображений перед печатью. Параметры режима Улучшение фотографий (PhotoEnhance) не затрагивают исходные данные.

| Примечание:

Этот режим доступен только при , 16-, 24- или 32-битной цветной печати.

Печать при выбранном режиме Улучшение фотографий (PhotoEnhance) может увеличить время печати в зависимости от мощности компьютера и размера изображения.

#### Тон (Tone):

Доступны следующие режимы:

Обычный (Normal) | Применяет к документу стандартную корректировку тона Epson.
Жесткий (Hard) | Печатает с высокой контрастностью, что делает напечатанное изображение четче.
Живой (Vivid) | Интенсифицирует цвета и осветляет полутона и яркие тона изображения. Используйте этот параметр для презентационной графики, например, при печати диаграмм и графиков.
Сепия (Sepia) | Применяет к фотографиям стиль печати сепия.
Монохромный (Monochrome) | Печатает изображения в черно-белом качестве.

#### Эффект (Effect)

Доступны следующие режимы:

Резкость (Sharpness) | Улучшает четкость всего изображения, в особенности контуров.
Мягкий фокус (Soft Focus) | Придает фотографиям вид снимков, сделанных с помощью линз с мягким фокусом.
Холст (Canvas) | Придает изображению вид картины, нарисованной на холсте.
Пергамент (Parchment) | Придает напечатанному изображению вид пергаментного отпечатка.

Если выбран режим Улучшение фотографий4 (PhotoEnhance4), флажок Коррекция цифровой камеры (Digital Camera Correction) становится доступным. Пометьте его при печати фотографий, сделанных с помощью цифровой камеры, чтобы придать им плавность и естественность снимков, сделанных пленочным фотоаппаратом.

#### Синхронизация цветов (ColorSync)

Этот режим автоматически регулирует цвета отпечатка, чтобы они соответствовали цветам монитора. При выборе параметра Синхронизация цветов (ColorSync) выводятся два следующих списка:

#### Профиль (Profile):

Сопоставляет цвета отпечатка цветам монитора в соответствии с данными, хранящимися в выбранном профиле. EPSON Стандартный (EPSON Standard) - это пользовательский профиль, работающий с принтером.

#### Приоритет преобразования (Rendering Intent):

Доступны следующие режимы:

Перцепционный (Perceptual) | Наиболее часто используемый параметр для воспроизведения фотографий.
Насыщенность (Saturation) | Оптимальный вариант для воспроизведения ярких ("живых") изображений. Используйте этот параметр для презентационной графики, например, при печати диаграмм и графиков.
Цветометрический (Colorimetric) | Оптимальный вариант если требуется точное соответствие цветов. Этот режим автоматически регулирует цвета отпечатка, чтобы они соответствовали цветам монитора. Используйте его для печати, например, логотипов компании.

#### Без корректировки цветов (No Color Adjustment)

Печатает безо всякой регулировки цветов.

### Сохранить настройки (Save Settings)

Чтобы сохранить расширенные настройки в списке Выборочные настройки (Custom Settings), щелкните кнопку Сохранить настройки (Save Settings) в диалоговом окне Дополнительно (Advanced). Раскроется диалоговое окно Выборочные настройки (Custom Settings).

Введите уникальное имя для настроек в текстовом поле Имя (Name), а затем щелкните Сохранить (Save). Имя может содержать максимум 16 букв и цифр. Также можно использовать максимум 8 двубайтных символов; однако они могут не отображаться корректно на экране в зависимости от настроек ОС. Пользовательская настройка будет добавлена в список Выборочные настройки (Custom Settings), а выбирается последняя пользовательская настройка. Можно записывать до 100 пользовательских настроек.

Чтобы удалить настройку из списка Выборочные настройки (Custom Settings), выберите ее в диалоговом окне Выборочные настройки (Custom Settings) и затем щелкните Удалить (Delete).

### Использование сохраненных настроек

Чтобы использовать сохраненные настройки, выберите в качестве режима значение Выборочный (Custom) в диалоговом окне Печать (Print), а затем нужную настройку в списке Выборочные настройки (Custom Settings).

В случае изменения значений параметров Тип носителя (Media Type), Цвет (Color) или других параметров в окне Дополнительно (Advanced) и последующего щелчка кнопки OK при выбранной пользовательской настройке в списке Выборочные настройки (Custom Settings) вкдадки Основное (Basic), выбранный в списке пункт возвращается в Выборочные настройки (Custom Settings). Ранее выбранная выборочная настройка не затрагивается этим изменением и остается в списке. Чтобы вернуться к своей пользовательской настройке, просто выберите ее заново из списка Выборочные настройки (Custom Settings).

При удалении активной активной или единственной пользовательской настройки выбранное значение в списке Выборочные настройки (Custom Settings) в окне Основное (Basic) возвращается к Выборочные настройки (Custom Settings). Чтобы активировать оставшуюся пользовательскую настройку, просто выберите ее из списка Выборочные настройки (Custom Settings).

[К началу]

## Задание времени печати

Можно задавать время начала печати документа. Выполните следующие действия.

| Щелкните значок Фоновая печать (Background Printing) в диалоговом окне Печать (Print).

| Выполните соответствующие настройки фоновой печати.

| Выберите Срочно (Urgent), Обычное (Normal), Печатать в (Print at) или Задержка (Hold) в качестве значения параметра Время печати (Print Time).

> Если задано значение Печатать в (Print at), стрелками в полях даты и времени задайте нужные значения.

|  | Примечание:

В заданную дату и время компьютер и принтер должны быть включены.

| Щелкните OK. Диалоговое окно Фоновая печать (Background Printing) закрывается.

| В диалоговом окне Печать (Print) убедитесь, что сделали все нужные настройки, а затем щелкните кнопку Печать (Print).

| Примечание:

Можно проверить или изменить приоритет заданий печати с помощью утилиты EPSON MonitorIV. См. раздел Использование утилиты EPSON MonitorIV

[К началу]

## Предварительный просмотр отпечатка

Функция Предварительный просмотр (Preview) позволяет просматривать документ перед его фактической печатью. Для предварительного просмотра документа выполните следующие действия:

| Выполните настройки параметров драйвера принтера.

| Щелкните значок Предварительный просмотр (Preview) в диалоговом окне Печать (Print). Кнопка Печать (Print) сменится на кнопку Предварительный просмотр (Preview).

|  | Примечание:

Используйте значок Предварительный просмотр (Preview) для последовательного выбора режимов Печать (Print), Предварительный просмотр (Preview) и Сохранить файл (Save File). Щелкните значок, чтобы выбрать нужный режим, а затем щелкните кнопку справа от значка, чтобы использовать его. См. раздел Сохранение очереди печати в файл

| Щелкните кнопку Предварительный просмотр (Preview). Откроется диалоговое окно Предварительный просмотр (Preview) с документом.

> В диалоговом окне Предварительный просмотр (Preview) содержится несколько значков, с помощью которых можно активировать следующие функции:.

Значок | Имя кнопки | Функция
| Редактировать водяной знак (Edit Watermark) | Выбор, перемещение и изменение размера водяных знаков.
| Масштабирование (Zoom) | Увеличение или уменьшение размера просматриваемой страницы.
| Показать/скрыть область печати (Show/Hide Printable Area) | Отображение или скрытие линий, показывающих границы области печати. Принтер не может печатать за пределами этой области.
| Показать/скрыть параметры водяных знаков (Show/Hide Watermark Settings) | Открывает диалоговое окно Редактирование водяных знаков (Watermark Edit), где можно добавлять водяные знаки в документ и изменять их настройки.
| Добавить страницу (Add page) | Добавляет или удаляет выбранные страницы из списка печатаемых страниц.
| Удалить страницу (Remove page)

| Если просматриваемое изображение вас устраивает, щелкните кнопку Печать (Print).

> Если изображение вас не устраивает, щелкните кнопку Отмена (Cancel). Диалоговые окна Предварительный просмотр (Preview) и Печать (Print) закрываются с текущими настройками печати. Чтобы выполнить дополнительные настройки параметров печати, снова откройте диалоговое окно Печать (Print).

[К началу]

## Сохранение очереди печати в файл

Можно сохранять очередь печати в файл с помощью значка Сохранить файл (Save File) диалогового окна Печать (Print). Эта функция позволяет использовать сохраненную очередь печати, чтобы напечатать документ позднее просто двойным щелчком сохраненного файла. Выполните следующие действия.

| Примечание:

Используйте значок Предварительный просмотр (Preview) для последовательного выбора режимов Печать (Print), Предварительный просмотр (Preview) и Сохранить файл (Save File). Щелкните значок, чтобы выбрать нужный режим, а затем щелкните кнопку справа от значка, чтобы использовать его.

| Выполните настройки параметров драйвера принтера.

| Щелкните значок Предварительный просмотр (Preview) несколько раз, чтобы кнопка Печать (Print) сменилась на кнопку Сохранить файл (SaveFile).

| Щелкните кнопку Сохранить файл (SaveFile). Раскроется следующее диалоговое окно.

| Выберите место, куда следует скопировать файл, затем введите его имя в текстовое поле Сохранить как (Save As) и щелкните кнопку Сохранить (Save).

| Когда документ необходимо напечатать, дважды щелкните имя файла, чтобы открыть утилиту EPSON MonitorIV, удостоверьтесь, что выбран нужный документ, а затем щелкните кнопку Возобновить (Resume), чтобы послать данные на принтер.

[К началу]

Предыдущая | Следующая