Прочая информация

# Элементы принтера и функции панели управления

> Элементы принтера
> Панель управления

## Элементы принтера

1. Подставка для бумаги: поддерживает бумагу, уложенную в податчик.

2. Податчик бумаги: предназначен для укладки чистой бумаги; автоматически подает бумагу во время печати.

3. Крышка принтера: закрывает механизмы принтера. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

4. Выходной лоток: предназначен для бумаги, поступающей из принтера.

5. Удлинитель выходного лотка: удерживает бумагу, поступающую из принтера.

6. Направляющая дисков: поддерживает лоток для дисков.

7. USB-разъем для подключения компьютера: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля.

8. Боковые направляющие: помогают ровно укладывать бумагу. Передвиньте левую боковую направляющую вплотную к стопке бумаги.

1. USB-разъем для подключения компьютера: предназначен для подключения принтера к компьютеру при помощи USB-кабеля.

1. Панель управления: управляет различными функциями принтера. Подробнее о панели управления - в следующем разделе.

2. Крышка отсека для картриджей: удерживает чернильные картриджи на месте. Открывайте крышку только для установки или замены чернильных картриджей.

3. Печатающая головка: наносит чернила на бумагу.

| Примечание:

Принтер оснащен двумя разъемами USB: один на передней и один на тыльной стороне. К этим разъемам можно подключить портативный или настольный компьютер при помощи USB-кабеля. Epson рекомендует подключать переносной компьютер к разъему на передней панели, а настольный компьютер — к разъему на тыльной стороне принтера.

[К началу]

## Панель управления

### Кнопки

Кнопка | Назначение
Питание (power) | Включает и выключает питание принтера.
Подача бумаги | Загружает или выгружает бумагу из принтера. Возобновляет печать после устранения проблем с подачей бумаги. Отменяет печать, если нажать на нее во время печати.
Чернила | Перемещает печатающую головку в позицию замены чернильного картриджа или позицию проверки уровня чернил. После замены чернильного картриджа возвращает печатающую головку в исходную позицию. При удерживании кнопки в нажатом состоянии три секунды, выполняет прочистку печатающей головки, если световой индикатор Чернила закончились (ink out) не горит

### Индикаторы

Индикатор | Описание
Питание | Горит, когда принтер включен.
Мигает во время обмена данными между принтером и компьютером, печати документа, замены чернильного картриджа, загрузки чернил или прочистки печатающей головки.
Бумага Закончилась (Paper out) | Горит в следующих случаях: Бумага закончилась (Paper out): В принтере нет бумаги. Для возобновления печати положите бумагу в податчик листов и нажмите на кнопку подачи бумаги . Если направляющая дисков опущена, поднимите ее, положите бумагу и нажмите на кнопку подачи бумаги. Подано несколько листов бумаги (Double feed error): В принтер затянуто несколько листов бумаги одновременно. Для возобновления печати положите бумагу в податчик листов и нажмите на кнопку подачи бумаги . Если направляющая дисков опущена,поднимите ее, положите бумагу и нажмите на кнопку подачи бумаги. Нет лотка для CD/DVD (CD/DVD tray error): Во время печати на CD/DVD, лоток для дисков не вставлен в принтер. Вставьте лоток для дисков в принтер и нажмите на кнопку подачи бумаги .
Мигает в следующих случаях: Бумага замялась (Paper jam): Произошло замятие бумаги в принтере. Нажмите на кнопку подачи бумаги для извлечения смятой бумаги. Если направляющая дисков опущена, поднимите ее и нажмите на кнопку подачи бумаги для извлечения смятой бумаги. Если индикатор не погас, откройте крышку принтера и извлеките бумагу изнутри, включая оборванные куски. Затем перезагрузите бумагу в податчик листов и нажмите кнопку на подачи бумаги для возобновления печати. Лоток для CD/DVD зажат (CD/DVD tray jam): Лоток для компакт-дисков не извлечен из принтера после печати на CD/DVD. Вытащите лоток для дисков и нажмите на кнопку подачи бумаги .
Чернила закончились (ink out) | Горит, когда чернильный картридж пуст или не установлен, либо установлен неисправный чернильный картридж. В этом случае (если лоток для компакт-дисков вставлен в принтер, вытащите его) замените чернильный картридж.
Мигает, если чернильный картридж почти пуст.

[К началу]

Предыдущая | Следующая