Замена чернильных картриджей

# Замена чернильных картриджей

> Кнопки на панели управления принтера

Может так произойти, что вам необходимо будет заменить чернильный картридж до его полного израсходования.

Если световой индикатор отсутствия чернил мигает или горит, замените пустой картридж, следуя соответствующим инструкциям.
См. Замена пустого чернильного картриджа

Если появилась необходимость заменить чернильный картридж до его полного израсходования (световой индикатор отсутствия чернил не мигает, и утилита EPSON Status Monitor не информирует вас о полном израсходовании данного картриджа) следуйте инструкциям этого раздела.

Вы можете заменить чернильный картридж при помощи кнопок панели управления принтера.

| Предупреждение:

Держите чернильные картриджи в местах, недоступных детям. Не позволяйте детям играть с картриджами или пить чернила.

Соблюдайте аккуратность в обращении с картриджами, на их поверхности может оставаться некоторое количество чернил рядом с подающим отверстием. При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

Epson рекомендует использовать только оригинальные чернильные картриджи Epson. Продукты, произведенные не Epson, могут повредить ваш принтер, и эти повреждения не попадают под гарантийные условия Epson.

Оставляйте старый картридж установленным непосредственно до его замены, иначе чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут засохнуть.

Не заправляйте картриджи. Принтер отслеживает объем чернил в картридже при помощи встроенной в картридж микросхемы. Даже если картридж перезаправить, объем оставшихся чернил не пересчитывается, поэтому их количество, доступное для использования, остается прежним.

| Примечание:

Нельзя продолжать печать, если один из картриджей пустой, даже если в остальных еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Кроме расходов на печать, чернила расходуются при прочистке печатающей головки, проведении цикла самоочистки при включении принтера и при заправке чернил после установки картриджа в принтер.

## Кнопки на панели управления принтера

| Предостережение:

Не вынимайте картридж из принтера, если вы не готовы заменить его на другой.

| Примечание:

Иллюстрации ниже демонстрируют замену черного чернильного картриджа. Меняйте тот картридж, который необходимо заменить в вашем случае.

| Убедитесь, что принтер включен. Световой индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Удостоверьтесь, что держатель бумаги открыт, а затем откройте крышку принтера и опустите выходной лоток.

|  | Примечание:

Перед заменой чернильного картриджа убедитесь, что лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер.

| Достаньте новый картридж из упаковки.

|  | Предостережение:

Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа.

Не снимайте и не рвите наклейку на картридже, иначе из картриджа могут вытечь чернила.

Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на передней поверхности картриджа. Это может привести к повреждению картриджа.

Если вы достаете картридж из принтера для последующего использования, обязательно примите меры для защиты области подачи чернил от пыли и грязи; храните картридж в тех же условиях, что и принтер. Храните картридж, как показано на рисунке. Клапан на отверстии для подачи чернил предназначен для удержания чернил, которые могут просочиться из картриджа, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не испачкать предметы, которых касается картридж. Не прикасайтесь к порту подачи чернил и соседним областям.

Всегда устанавливайте новый картридж сразу после извлечения старого. Если картридж установлен неправильно, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.

| Нажмите кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в позицию замены чернильных картриджей, а световой индикатор питания начнет мигать.

|  | Примечание:

Не держите в нажатом положении кнопку чернил более трех секунд. Иначе начнется прочистка печатающей головки.

|  | Предостережение:

Не перемещайте печатающую головку руками и не прикладывайте к ней силу, поскольку это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте кнопку чернил .

| Откройте крышку отсека для картриджей. Сожмите пустой картридж с боков. Достаньте картридж из устройства и утилизируйте его должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.

|  | Предупреждение:

При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Опустите картридж вертикально в гнездо. Нажимайте на картридж до фиксации.

| После установки картриджа закройте крышку отсека для картриджей и крышку принтера.

| Нажмите кнопку чернил . Печатающая головка придет в движение, и начнется заправка системы подачи чернил. Эта процедура длится примерно минуту. Когда заправка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение, световой индикатор питания перестанет мигать и останется гореть непрерывно, а световой индикатор отсутствия чернил погаснет.

|  | Предостережение:

Световой индикатор питания будет постоянно мигать пока идет процесс заправки системы подачи чернил. Никогда не выключайте принтер, пока мигает этот индикатор. Иначе процесс может некорректно завершиться.

|  | Примечание:

Если после того, как печатающая головка передвинется в обычное положение, появится сообщение об ошибке чернильного картриджа, возможно, картридж был установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку и переустановите картридж, чтобы он защелкнулся на месте.

[К началу]

Предыдущая | Следующая