Замена чернильных картриджей

# Замена пустого чернильного картриджа

> Кнопки на панели управления принтера
> Работа с EPSON Status Monitor

Данный принтер использует чернильные картриджи, снабженные интегральными микросхемами. Интегральная микросхема точно учитывает количество чернил, израсходованных каждым картриджем, поэтому, даже если картридж был удален, а потом снова установлен, все имеющиеся в нем чернила будут использованы. Однако когда принтер автоматически будет проверять надежность картриджа, при каждой установке картриджа будет использовано некоторое количество чернил.

Вы можете заменить чернильный картридж с помощью панели управления принтера или с помощью утилиты EPSON Status Monitor. Обратитесь к соответствующим разделам.

| Предупреждение:

Храните чернильные картриджи в местах недоступных для детей. Не позволяйте детям пить из картриджей или играть с ними.

Соблюдайте аккуратность в обращении с картриджами, на их поверхности может оставаться некоторое количество чернил рядом с подающим отверстием. При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Предостережение:

EPSON рекомендует использовать оригинальные чернильные картриджи фирмы EPSON. Изделия, выпущенные другими фирмами, могут вызвать поломку вашего принтера, которая не будет покрываться гарантийными обязательствами фирмы EPSON.

Старый картридж должен оставаться установленным в принтере до тех пор, пока вы не приобретете новый картридж для замены. В противном случае чернила, оставшиеся в дюзах печатающей головки, могут высохнуть.

Не пытайтесь перезарядить чернильные картриджи. Принтер с помощью интегральной микросхемы, находящейся на чернильном картридже, учитывает количество оставшихся чернил. Даже если картридж будет перезаряжен, микросхема не пересчитает количество оставшихся чернил и информация о количестве чернил, оставшихся для использования, не изменится.

| Примечание:

Вы не сможете продолжать печать, когда один из чернильных картриджей опустеет, даже если в других картриджах еще остались чернила. Перед печатью замените пустой картридж.

Чернила расходуются не только при печати документов, но и при выполнении процедуры чистки печатающей головки, при внутреннем цикле чистки, который выполняется при включении принтера, а также при зарядке чернил, выполняемой после установки картриджа в принтер.

За дополнительной информацией о чернильных картриджах обратитесь к Инструкциям по безопасности.

## Кнопки на панели управления принтера

Световые индикаторы принтера проинформируют вас, когда настанет время приобрести чернильный картридж для замены и когда нужно провести замену пустого чернильного картриджа.

В таблице показано состояние световых индикаторов вашего принтера и дано описание действий, которые вам нужно выполнить.

Световые индикаторы | Действие
| Приобретите для замены черный чернильный картридж (T0481), голубой чернильный картридж (T0482), пурпурный чернильный картридж (T0483) или желтый чернильный картридж (T0484), светло-голубой (T0485), светло-пурпурный (T0486).
| Замените пустой чернильный картридж.

Для замены чернильного картриджа с помощью кнопки чернил выполните указанные ниже действия.

| Примечание:

Иллюстрации ниже демонстрируют замену черного чернильного картриджа. Меняйте тот картридж, который необходимо.

| Убедитесь, что принтер включен. Световой индикатор питания должен гореть, но не мигать.

| Удостоверьтесь, что держатель бумаги открыт, а затем откройте крышку принтера и опустите выходной лоток.

|  | Примечание:

Перед заменой картрижда удостоверьтесь, что лоток для компакт-дисков не вставлен в принтер.

| Нажмите кнопку чернил . Печатающая головка передвинется в позицию замены чернильных картриджей. Световой индикатор питания начнет мигать. В чернильном картридже, обозначенном меткой , осталось мало чернил или он опустел.

|  | Примечание:

Если в чернильном картридже осталось мало чернил, то вы можете продолжать использовать его до тех пор, пока он не опустеет. Чтобы проверить уровень чернил, оставшихся в каждом картридже, смотрите следующие разделы: См. Работа с EPSON Status Monitor 3 для Windows См. Работа с EPSON Status Monitor для Macintosh

Не держите в нажатом положении кнопку чернил более трех секунд. Иначе начнется прочистка печатающей головки.

|  | Предупреждение:

Не перемещайте печатающую головку руками и не прикладывайте к ней силу, поскольку это может привести к поломке принтера. Для перемещения печатающей головки всегда нажимайте кнопку чернил .

| Нажмите кнопку чернил . Если в другом чернильном картридже заканчиваются чернила или он опустел, то печатающая головка передвинется на метку . Это будет происходить при каждом нажатии кнопки чернил до тех пор, пока не будут обозначены все чернильные картриджи, в которых заканчиваются или уже закончились чернила. После того, как будут обозначены все чернильные картриджи, в которых заканчиваются или уже закончились чернила, печатающая головка при нажатии кнопку чернил переместится в позицию замены чернильного картриджа.

| Достаньте новый картридж из упаковки.

|  | Предупреждение:

Вынимая чернильный картридж из упаковки, будьте осторожны, чтобы не сломать крючки сбоку картриджа.

Не снимайте и не рвите наклейку на картридже, иначе из картриджа могут вытечь чернила.

Не прикасайтесь к зеленой микросхеме на передней поверхности картриджа. Это может привести к повреждению картриджа.

Если вы достаете картридж из принтера для последующего использования, обязательно примите меры для защиты области подачи чернил от пыли и грязи; храните картридж в тех же условиях, что и принтер. Храните картридж, как показано на рисунке. Клапан на отверстии для подачи чернил предназначен для удержания чернил, которые могут просочиться из картриджа, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не испачкать предметы, которых касается картридж. Не прикасайтесь к порту подачи чернил и соседним областям.

Всегда устанавливайте новый картридж сразу после извлечения старого. Если картридж установлен неправильно, печатающая головка может засохнуть, что приведет к невозможности печати.

| Откройте крышку отсека для картриджей. Сожмите пустой картридж с боков. Достаньте картридж из устройства и утилизируйте его должным образом. Не разбирайте использованный картридж и не пытайтесь его заправить.

|  | Предупреждение:

Соблюдайте аккуратность в обращении с картриджами, на их поверхности может оставаться некоторое количество чернил рядом с подающим отверстием. При попадании чернил на кожу тщательно смойте их водой с мылом. При попадании чернил в глаза немедленно промойте их водой. Если после этого сохранятся неприятные ощущения или ухудшится зрение, немедленно обратитесь к врачу.

| Опустите картридж вертикально в гнездо. Нажимайте на картридж до фиксации.

| После установки картриджа закройте крышку отсека для картриджей и крышку принтера.

| Нажмите кнопку чернил . Печатающая головка придет в движение, и начнется заправка системы подачи чернил. Эта процедура длится примерно минуту. Когда заправка завершится, печатающая головка передвинется в обычное положение, световой индикатор питания перестанет мигать и останется гореть непрерывно, а световой индикатор отсутствия чернил погаснет.

|  | Предостережение:

Световой индикатор питания будет постоянно мигать пока идет процесс заправки системы подачи чернил. Никогда не выключайте принтер, пока мигает этот индикатор. Иначе процесс может некорректно завершиться.

|  | Примечание:

Если после того, как печатающая головка передвинется в обычное положение, появится сообщение об ошибке чернильного картриджа, возможно, картридж был установлен неправильно. Еще раз нажмите на кнопку и переустановите картридж, чтобы он защелкнулся на месте.

[К началу]

## Работа с EPSON Status Monitor

С помощью EPSON Status Monitor 3 (Windows) или EPSON StatusMonitor (Macintosh) вы можете контролировать уровень оставшихся чернил прямо на вашем компьютере, а также просматривать выводимые на экран указания по замене чернильных картриджей, в которых мало или вообще нет чернил.

Если в чернильном картридже мало или вообще нет чернил, щелкните кнопку Как сделать (How to) в окне EPSON Status Monitor. Для замены картриджа следуйте выводимым на экран указаниям.

За более подробной информацией по использованию EPSON Status Monitor обратитесь к нижеследующим разделам.
См. Работа с EPSON Status Monitor 3 для Windows
См. Работа с EPSON Status Monitor для Macintosh

[К началу]

Следующая