Различные возможности печати

# Печать без полей

> Совместимые носители
> Подготовка данных для печати
> Загрузка бумаги
> Настройки драйвера для Windows
> Настройка драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x
> Настройка драйвера для Mac OS X

Данный принтер позволяет печатать, не оставляя полей со всех четырех сторон листа бумаги. Для печати без полей выполните следующие действия.

| Примечание:

Для быстрой и простой печати без полей, вы можете использовать программу EPSON PhotoQuicker, которая находится на компакт-диске с программным обеспечением принтера. Также EPSON PhotoQuicker включает в себя некоторые функции, позволяющие вам создавать оригинальные фотоизображения. Для получения дополнительной информации, дважды щелкните на значке ESPR200 Software Guide на рабочем столе вашего компьютера программы установки Photo Print Software.

Эта функция доступна не для всех типов носителей и настроек драйвера принтера.

## Совместимые носители

Вы можете использовать следующие носители:

Photo Quality Ink Jet Paper | A4, 5 x 8"
Matte Paper Heavyweight | A4
Photo Paper | A4, 10 x 15 см
Premium Glossy Photo Paper | A4, 10 x 15 см
Premium Semigloss Photo Paper | A4

| Примечание:

Печать без полей занимает больше времени, чем обычная печать.

Качество печати может снижаться в верхней и нижней областях отпечатка или некоторые области могут быть смазаны при печати на носителях, отличных от перечисленных выше. Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

[К началу]

## Подготовка данных для печати

Поскольку при печати без полей размер изображения увеличивается и становится немного больше реального размера бумаги, часть изображения, выходящая за границы бумаги не пропечатывается.

Необходимо подогнать размер печатаемого изображения к размеру бумаги. Если используемое приложение имеет возможность установки полей, то обязательно установите нулевые значения для них перед печатью.

[К началу]

## Загрузка бумаги

После того, как вы выбрали наиболее подходящий вам носитель, загрузите его в принтер, как описано ниже.

| Загрузка отдельных листов

[К началу]

## Настройки драйвера для Windows

После того, как вы загрузили бумагу, настройте соответствующим образом драйвер принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно драйвера принтера.

| Доступ к программному обеспечению принтера в Windows

| Откройте вкладку Главное (Main) и выполните настройку параметра Качество (Quality Option). Обратитесь к следующему разделу для получения более подробной информации о настройке параметра Качество (Quality Option). См. Параметр качества (Quality Option)

| Установите флажок Без границ (Borderless).

| Для параметра Источник (Source) выберите значение Лист (Sheet).

| Выберите необходимый тип носителя в списке Тип (Type).

| Установка Тип носителя (Media Type)

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Размер (Size).

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно драйвера принтера.

После выполнения всех вышеописанных действий, начинайте печать. Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

[К началу]

## Настройка драйвера для Mac OS 8.6 - 9.x

После того, как вы загрузили бумагу, настройте соответствующим образом драйвер принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Доступ к программному обеспечению принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Размер бумаги (Paper Size).

| Для параметра Источник бумаги (Paper Source) выберите значение Автоподатчик (Auto Sheet Feeder).

| Установите флажок Без границ (Borderless).

| Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить сделанные изменения и закрыть диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Откройте диалоговое окно Печать (Print).

| Доступ к программному обеспечению принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Выберите необходимый тип носителя в списке Тип носителя (Media Type).

| Установка Тип носителя (Media Type)

| Нажмите кнопку Печать (Print) для начала печати.

| Примечание:

Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

[К началу]

## Настройка драйвера для Mac OS X

После того, как вы загрузили бумагу, настройте соответствующим образом драйвер принтера для печати без полей.

| Откройте диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Доступ к программному обеспечению в Mac OS X

| Выберите значение Stylus Photo R200 (Sheet Feeder - Borderless) (Автоподатчик - Без полей) для параметра Формат (Format).

|  | Примечание:

Если значение Stylus Photo R200 (Sheet Feeder - Borderless) (Автоподатчик - Без полей) не добавлено в Print Center, функция печати без полей недоступна. Добавить значение Stylus Photo R200 (Sheet Feeder - Borderless) (Автоподатчик - Без полей) в Print Center можно следующим образом: Включите принтер, на жестком диске откройте папку Applications (Приложения), затем откройте папку Utilities (Утилиты) и дважды щелкните значок Print Center. В диалоговом окне Printer List (Список принтеров) шелкните значок Add (Добавить) (в Mac OS X 10.1.x щелкните Add Printer (Добавить принтер)) и выберите во всплывающем меню EPSON USB. Выберите в списке Product (Устройство) пункт Stylus Photo R200, затем выберите во всплывающем меню Параметры страницы (Page Setup) значение Sheet Feeder - Borderless (Автоподатчик - Без полей). Щелкните Add (Добавить), затем проверьте, что значение Stylus Photo R200 (Sheet Feeder - Borderless) (Автоподатчик - Без полей) появилось в диалоговом окно Printer List (Список принтеров). Закройте диалоговое окно Printer List (Список принтеров).

| Выберите необходимый размер бумаги в списке Размер бумаги (Paper Size) и выберите ориентацию отпечатка с помощью настройки параметра Ориентация (Orientation).

| Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно Параметры страницы (Page Setup).

| Откройте диалоговое окно Печать (Print).

| Доступ к программному обеспечению в Mac OS X

| Выберите значение Stylus Photo R200 (Sheet Feeder - Borderless) (Автоподатчик - Без полей) для параметра Печать (Print), затем выполните настройку параметра Копии & Страницы (Copies & Pages).

|  | Примечание:

Настройка параметра Копии & Страницы (Copies & Pages) является стандартной функцией Mac OS X. Для получения более детальной информации смотрите документацию к вашей операционной системе.

Всегда проверяйте соответствие значений параметров Формат (Format) в диалоговом окне Параметры страницы (Page Setup) и Принтер (Printer) в диалоговом окне Печать (Print). В противном случае, данные могут быть напечатаны неправильно.

| Выберите пункт Настройка печати (Print Settings) из всплывающего меню.

| Выполните настройку параметров Тип носителя (Media Type), Поля (Margins) и Режим (Mode). См. Параметры печати (Print Settings)

| Установка Тип носителя (Media Type)

| Нажмите на кнопку Печать (Print) для начала печати.

| Примечание:

Сделайте тестовый отпечаток перед выполнением большого объема печати.

[К началу]

Предыдущая | Следующая