Улучшение качества печати

# Проверка состояния принтера

> Для Windows
> Для Macintosh

## Для Windows

### Индикатор выполнения

После отправки задания печати на принтер появляется индикатор выполнения (см. рис. ниже).

На индикаторе отображается ход выполнения текущего задания печати и дана информация о состоянии принтера после установки двунаправленного соединения между принтером и компьютером. Также на индикаторе выполнения выводятся сообщения об ошибках и советы по улучшению качества печати. Обратитесь к соответствующим разделам.

#### Советы по печати Epson

В текстовом поле в нижней части окна индикатора выполнения отображаются советы, как наиболее эффективно использовать программное обеспечение принтера Epson. Каждые 30 секунд выводится новый совет. Чтобы узнать подробную информацию по теме совета, щелкните кнопку Подробно (Details).

#### Сообщения об ошибках

Если во время печати происходит ошибка, в текстовом поле в верхней части окна появляется сообщение об ошибке. Для получения подробной информации из Оперативного справочного руководства щелкните Техническая поддержка (Technical Support).

Когда заканчиваются чернила, под текстовым полем появляется кнопка Как сделать (How to). Щелкните кнопку Как сделать (How to) и выполняйте пошаговые инструкции EPSON Status Monitor 3 по замене картриджа.

### Работа с EPSON Spool Manager

EPSON Spool Manager – это утилита, схожая с Windows Print Manager. Если она получает два и более заданий печати одновременно, они сохраняются в порядке получения (в случае сетевых принтеров это можно назвать очередью печати). Когда задание печати достигает начала очереди, EPSON Spool Manager отправляет это задание принтеру. В окне Spool Manager можно просматривать информацию о состоянии заданий печати, отправленных принтеру. Также можно отменить, приостановить и возобновить выбранные задания печати.

| Примечание:

EPSON Spool Manager недоступна для Windows XP и 2000.

После отправки задания печати на панели задач появляется кнопка EPSON Stylus Photo R200 Series. Щелкните эту кнопку, чтобы открыть EPSON Spool Manager.

### Работа с EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 сообщает подробную информацию о состоянии принтера.

| Примечание:

Перед началом работы с EPSON Status Monitor 3 обязательно прочитайте файл README. Чтобы раскрыть этот файл, щелкните Пуск (Start), Программы (Programs) (для Windows Me, 98 и 2000) или Все программы (All Programs) (для Windows XP), EPSON или Принтеры EPSON (EPSON Printers) и щелкните EPSON Stylus Photo R200 Series Readme.

#### Доступ к EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 можно раскрыть двумя способами:

- Дважды щелкните значок с изображением принтера на панели задач Windows.
  См. Параметры контроля

- Откройте ПО принтера, перейдите на вкладку Сервис (Maintenance) и щелкните кнопку EPSON Status Monitor 3.

Раскроется следующее окно.

#### Просмотр информации в EPSON Status Monitor 3

Окно EPSON Status Monitor 3 содержит следующую информацию:

- Текущее состояние:
  В окне EPSON Status Monitor 3 находится подробная информация о состоянии принтера, диаграмма и сообщения о состоянии. Если чернила заканчиваются или закончились, в окне EPSON Status Monitor 3 появляется кнопка Как сделать (How to). Щелкнув кнопку Как сделать (How to), вы увидите инструкции по замене чернильных картриджей, а печатающая головка принтера передвинется в положение замены картриджа.

- Уровень чернил (Ink Levels):
  В окне EPSON Status Monitor 3 находится диграмма, на которой показаны уровни чернил и приблизительное количество страниц, которые можно напечатать до того, как чернила закончатся.

- Информация о чернильных картриджах:
  Щелкнув Информация (Information), вы можете прочитать об установленных чернильных картриджах.

- Техническая поддержка (Technical Support)
  В окне EPSON Status Monitor 3 можно раскрыть интерактивное Справочное руководство. Если произошла ошибка, щелкните Техническая поддержка (Technical Support) в окне EPSON Status Monitor 3.

[К началу]

## Для Macintosh

### Работа с EPSON StatusMonitor

EPSON StatusMonitor контролирует состояние принтера. Если в принтере произойдет ошибка, эта утилита выдаст сообщение об ошибке.

Когда заканчиваются чернила, появляется кнопка Как сделать (How to). Щелкните кнопку Как сделать (How to) и выполняйте пошаговые инструкции EPSON StatusMonitor по замене картриджа.

Также при помощи этой утилиты можно проверить уровень чернил. Если окно EPSON StatusMonitor открыто, отображается уровень чернил на момент запуска EPSON StatusMonitor. Чтобы обновить информацию об уровне чернил, щелкните Обновить (Update).

#### Доступ к EPSON StatusMonitor

Выполните следующие действия, чтобы раскрыть EPSON StatusMonitor.

##### Для Mac OS 8.6 - 9.x

| Раскройте диалоговое окно Печать (Print).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS 8.6 - 9.x

| Щелкните значок StatusMonitor или Утилиты (Utility), затем кнопку EPSON StatusMonitor в диалоговом окне Утилиты (Utility). Откроется диалоговое окно EPSON StatusMonitor.

##### Для Mac OS X

| Раскройте диалоговое окно Утилита EPSON Printer (EPSON Printer Utility).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| Выберите ваш принтер и щелкните OK. Раскроется диалоговое окно Утилита EPSON Printer (EPSON Printer Utility).

| Щелкните кнопку EPSON StatusMonitor. Откроется диалоговое окно EPSON StatusMonitor.

#### Работа с диалоговым окном Параметры настройки (Configuration Settings)

Чтобы изменить способ контроля принтера при помощи EPSON StatusMonitor или способ обработки заданий печати принтером, выполните следующие действия.

| Примечание:

Эта возможность недоступна в Mac OS X.

| В меню Файл (File) приложения щелкните Печать (Print) или Параметры страницы (Page Setup).

| Щелкните значок Утилиты (Utility).

| Щелкните Конфигурация (Configuration). Раскроется диалоговое окно Параметры настройки (Configuration Settings).

В диалоговом окне Параметры настройки (Configuration Settings) можно настраивать следующие параметры.

Уведомления об ошибках (Error notification) | Выберите, каким способом EPSON StatusMonitor будет уведомлять вас об ошибках.
Предупреждение (Warning) | Выберите, каким образом EPSON StatusMonitor будет выводить предупреждения.
Временная папка очереди печати (Temporary Spool folder) | Укажите папку, в которой будет временно храниться очередь печати.
Временная папка для скоростного копирования (Temporary High Speed Copies folder) | Укажите папку, в которой будут временно храниться данные для копирования.
Перед отправкой принтеру данные будут записаны на жесткий диск. (Data will be sent to the printer after being stored on your disk.) | Пометьте этот флажок, чтобы временно записывать данные изображений на жесткий диск компьютера и предотвращать появление на изображениях горизонтальных полос. Компьютер отправит принтеру данные изображения целиком, а не по частям.
Проверить, не произошли ли ошибки, перед началом печати. (Check for errors before starting to print.) | Пометьте этот флажок, если хотите, чтобы перед началом печати принтер проверял, не произошли ли ошибки.
Проверить уровень чернил перед началом печати. (Check the ink level before starting to print.) | Пометьте этот флажок, если хотите, чтобы перед началом печати принтер проверял уровень чернил в картриджах.

### Работа с EPSON MonitorIV

После отправки задания печати принтеру вы можете проверять, отменять и изменять приоритет заданий печати в очереди при помощи утилиты EPSON MonitorIV. В окне этой утилиты также отображается статус задания, которое печатается в данный момент.

| Примечание:

Эта возможность недоступна в Mac OS X.

#### Доступ к EPSON MonitorIV

Чтобы раскрыть утилиту EPSON MonitorIV, выполните следующие действия.

| Сперва включите Фоновую печать (Background Printing) в Chooser или в диалоговом окне Фоновая печать (Background Printing).

| Отправьте задание печати принтеру.

| В меню Application в правом конце строки меню выберите EPSON MonitorIV. Откроется диалоговое окно EPSON MonitorIV.

| Примечание:

Также можно раскрыть EPSON MonitorIV, дважды щелкнув значок EPSON MonitorIV в папке Extensions.

#### Управление заданиями печати в EPSON MonitorIV

При помощи EPSON MonitorIV можно управлять заданиями печати:

- Следующие кнопки предназначены для приостановки, возобновления и удаления заданий печати. Выберите нужное задание печати и щелкните подходящую кнопку.

| Приостановить (Hold) | Приостанавливает задание печати; текущее задание печати остается в начале очереди печати.
| Возобновить (Resume) | Возобновляет печать.
| Удалить (Delete) | Останавливает печать и удаляет задание печати из очереди.

- Щелкните Остановить очередь печати (Stop Print Queue), чтобы прекратить печать. Щелкните Запустить очередь печати (Start Print Queue), чтобы возобновить печать.

- Следующие кнопки предназначены для запуска утилит принтера.

| Прочистка печатающей головки (Print head cleaning) | Запуск утилиты прочистки печатающей головки.
| StatusMonitor | Запуск утилиты EPSON Status Monitor, в окне которой отображается уровень оставшихся чернил.

- Дважды щелкните файл в списке, чтобы просмотреть его (эта функция недоступна при печати из командного файла ESC/P).

- Дважды щелкните Копии (Copies), чтобы задать количество копий для выбранного задания печати.

- Щелкните стрелку Подробно (Show details), чтобы раскрыть дополнительную область (как на рисунке) в нижней части окна EPSON MonitorIV. В дополнительной области перечислена подробная информация о выбранных в ПО принтера параметрах документа.

#### Изменение приоритета заданий печати

Чтобы изменить приоритет заданий печати в очереди, выполните действия, описанные в этом разделе.

| Примечание:

Также можно изменять приоритет заданий печати, время печати которых было ранее задано в диалоговом окне Фоновая печать (Background Printing).

| В столбце Имя документа (Document Name) выберите задание, приоритет которого вы хотите изменить.

| Щелкните стрелку Подробно (Show details), чтобы раскрыть дополнительную область (как на рисунке) в нижней части окна EPSON MonitorIV.

| В списке Приоритет (Priority) выберите Срочный (Urgent), Обычный (Normal), Пауза (Hold) или Время печати (Print Time).

|  | Примечание:

Если вы выберете Время печати (Print Time), раскроется диалоговое окно, где нужно выбрать дату и время печати документа. Удостоверьтесь, что в выбранное время питание принтера и компьютера включено.

[К началу]

Следующая