Параметры ПО принтера / Для Windows

# Настройка параметров на вкладке Макет страницы (Page Layout)

### Дополнительные параметры (More Options)

Настройка следующих параметров печати.

Поворот на 180° (Rotate 180°) | Печатает страницы с поворотом на 180 градусов.
Зеркальное отображение (Mirror Image) | Печать зеркального отображения изображения. (Текст и графика переворачиваются).

### Уменьшить/Увеличить документ (Reduce/Enlarge Document)

Меняет размер документа, чтобы он соответствовал размеру страницы, на которой он будет печататься.
См. раздел Печать по размеру страницы

### Копии (Copies)

Задает число копий печатаемого документа.

Доступны следующие режимы:

Обратный порядок (Reverse Order) | Позволяет печатать документы в обратном порядке, начиная с последней страницы.
Collate (Подбор) | Печатает один полный набор документов за раз.

### Многостраничный (Multi-Page)

Пометьте этот флажок, чтобы сделать доступными параметры Страниц на листе (Pages Per Sheet) и Печать плакатов (Poster Printing).

Страниц на листе (Pages Per Sheet) | Печать двух или четырех страниц документа на одном листе бумаги. См. раздел Печать нескольких страниц на листе
Печать плакатов (Poster Printing) | Одну страницу документа можно увеличить, чтобы она занимала 4, 9 или 16 печатных листов бумаги. См. раздел Печать плакатов

### Без полей (Borderless)

Если помечен флажок Без полей (Borderless) на вкладке Главное (Main), доступен ползунок За пределы листа при печати без полей (Borderless Expansion). С помощью этого ползунка можно задавать часть изображения, выходящую за границу листа при печати без полей.

В большинстве заданий печати рекомендуется выбирать значение Макс. (Max), чтобы уменьшить поля всех сторон листа.

Перемещение ползунка к значению Мин. (Min) уменьшает часть изображения, выходящую за границы листа; однако одновременно с уменьшением этого значения на одной или нескольких сторонах листа могут появляться поля.

### Водяной знак (Watermark)

Позволяет печатать текст или изображение в качестве водяного знака на отпечатке.
См. раздел Печать водяных знаков

### Двусторонняя печать (Double-Sided Printing)

Возможно два типа двусторонней печати. Стандартная двусторонняя печать позволяет печатать сначала нечетные страницы. После этого листы можно перезагрузить в принтер, чтобы напечатать четные страницы на другой их стороне. Двойная печать в режиме Свернутый буклет (Folded Booklet) позволяет создавать буклеты с однократным заворачиванием.
См раздел Двусторонняя печать

[К началу]

Предыдущая | Следующая