Другие сведения / Характеристики принтера

# Бумага

> Характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

Поскольку качество каждого типа бумаги может быть изменено изготовителем без предварительного уведомления, EPSON не гарантирует удовлетворительного качества бумаги, произведенной не EPSON. Поэтому перед приобретением большой партии бумаги или перед выполнением больших объемов печатных работ, всегда проводите тестирование образцов этой бумаги.

## Характеристики бумаги

Отдельные листы:

Размер | A4 (210 x 297 мм) 10 x 15 см (4 x 6 дюймов) 13 x 18 см (5 x 7 дюймов) A5 (148 x 210 мм) A6 (105 x 148 мм) B5 (182 x 257 мм) 9 x 13 cm (3,5 x 5 дюймов) 13 x 20 см (5 x 8 дюймов) 20 x 25 см (8 x 10 дюймов) Letter (8 1/2 x 11 дюймов) Legal (8 1/2 x 14 дюймов)
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага, специальная бумага, распространяемая Epson
Толщина (для простой высокосортной бумаги) | 0,08–0,11 мм (0,003–0,004 дюйма)
Плотность (для простой высокосортной бумаги) | 64 г/м2 – 90 г/м2

Конверты:

Размер | No. 10 (4 1/8 x 9 1/2 дюймов) DL (110 x 220 мм) C6 (114 x 162 мм) 132 x 220 мм
Типы бумаги | Простая высокосортная бумага, конверты для авиапочты
Вес | от 75 г/м2 до 90 г/м2

| Примечание:

Бумага плохого качества может ухудшить качество печати, замяться и вызвать другие проблемы. Если возникли проблемы с качеством печати, воспользуйтесь бумагой более высокого качества.

Не загружайте сложенную или закрученную бумагу.

Используйте бумагу при нормальных условиях: температура от 15 до 25°C относительная влажность от 40 до 60%

Самоклеящиеся листы фотографического качества EPSON (EPSON Photo Quality Self-Adhesive Sheets) необходимо хранить в следующих условиях: температура от 15 до 30°C относительная влажность от 20 до 60%

[К началу]

## Область печати

Отдельные листы или учетные карточки

Обычный режим | Без полей

Конверты

Диагональной штриховкой обозначается область печати.
A: | Минимальная ширина верхнего поля 3,0 мм.
B-L: | Минимальная ширина левого поля 3,0 мм.
B-R: | Минимальная ширина правого поля 3,0 мм.
C: | Минимальная ширина нижнего поля 3,0 мм.
D-L: | Минимальная ширина левого поля 5,0 мм.
D-R: | Минимальная ширина правого поля 5,0 мм.
E: | Минимальная ширина нижнего поля 20 мм (для Windows). Минимальная ширина нижнего поля 3,0 мм для Mac OS X.

|  | Примечание:

В зависимости от типа используемого носителя качество печати может ухудшиться в верхней или нижней части отпечатка, или эти области могут смазаться.

CD/DVD

[К началу]

Предыдущая | Следующая