Улучшение качества печати

# Калибровка печатающей головки

> В Windows
> В Mac OS X

Если вы заметили, что на отпечатке не совпадают вертикальные линии или появились горизонтальны полосы, возможно, эту проблему удастся решить при помощи утилиты Print Head Alignment ПО принтера. См. соответствующие разделы ниже.

| Примечание:

Не отменяйте печать кнопкой бумаги , когда утилита Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) печатает тестовый шаблон.

Перед использованием утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки) убедитесь, что лоток для CD/DVD не установлен в принтер и направляющая дисков CD/DVD закрыта.

## В Windows

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Убедитесь, что простая бумага формата A4 загружена в податчик листов.

| Откройте программное обеспечение принтера.

| Доступ к ПО принтера в Windows

| Перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

[К началу]

## В Mac OS X

Сделайте следующее для калибровки печатающей головки при помощи утилиты Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Убедитесь, что простая бумага формата A4 загружена в податчик листов.

| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility (Утилиты принтера EPSON).

| Доступ к ПО принтера в Mac OS X

| В диалоговом окне Utility (Утилиты) щелкните кнопку Print Head Alignment (Калибровка печатающей головки).

| Следуйте инструкциям на экране для выравнивания печатающей головки.

[К началу]

Предыдущая